         Приветствую всех неравнодушных форумчан, у которых ещё не пропало желание соорудить для себя энерго установку, что бы не зависеть от местных ненадёжных электроснабжающих организаций...
        После ознакомления с замечаниями/критикой некоторых из форумчан посетивших нашу ветку и оценки уровня понимания ими предложенного мною решения, стало видно невооружённым взглядом что практически все, кто выступал с критикой без своих предложений - или не имеют ни малейшего понятия о чём идёт речь в моей информации, или их извилины настолько забиты всевозможной пеной и околотемной грязью, что они не способны к элементарному логическому мышлению по предложенному мною схемно-технологическому решению задачи, которую мы решаем последние годы!

   mobilayzer и тот, глядя на моё предложение рассказывает о вариантах работы с ключём накачки 2-х летней давности, хотя принципы работы схем накачки применявшихся мною ранее и последнее предложение отличаются как небо от земли, или как принято говорить в таких случаях - как Божий дар и яичница!?

   По указанным причинам мне ничего не остаётся как попытаться провести с контингентом посещающим нашу ветку разъяснительную работу по применяемым в данном схемном решении принципам и о том какие, давно известные законы работают в процессе проведения накачки и сброса энергии в предлагаемой схеме в нагрузку и что позволяет нам снимать энергию с катушки резонатора без вмешательства в работу схемы последовательного резонансного колебательного контура резонатора:
   1.И во первых строках моего повествования сразу хочу охладить пыл у всех жаждущих заполучить ХАЛЯВУ которая будет литься каждому в рот из эфира, кефира или чего-нибудь подобного!

   2.В нашей реальной жизни никогда не было и не будет никакой ХАЛЯВЫ, разве что вы отнимите/своруете и т.п. у кого-нибудь эту энергию по примеру рекламных слоганов Лёни Голубкова из 90-х прошлого тысячелетия, за что рано или поздно последует расплата в соответствии с требованиями УПК РФ.
   3.Ещё в далёком 2000-м году, на заре появления в нашей стране более или менее быстрого интернета, один из зачинателей интернет-форумов в РФ, а именно "SKIF" дал, по моему глубокому убеждению, наиболее точное определение начавшего пользоваться повышенным спросом, а ныне хорошо известного и желанного миллионам форумчан -  "Определения понятия Свободной энергии", БТГ и т.п. 

       Выделение цветом в приведённом определении сделано не мной, а авторами:
        "Предположительно, все источники "свободной энергии" и "вечные двигатели" есть ни что иное, как устройства для производства энергии на более тонком (молекулярном) уровне.


КПД будет по-прежнему измеряться как соотношение между полученной энергией и теоретически достижимой. Только расчетной формулой для определения теоретически достижимой энергии будет E=mc2. 

          Возможно, и называться он будет иначе. Например, коэффициент массо-энергетического преобразования."
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         4.Что бы все любители БТГ и "Халявы" хорошо понимали тот факт, что эта энергия на самом деле получается путём использования хорошо изученного за последние 100 лет такого понятия как обратная ЭДС - т.е. электро движущая сила самоиндукции или коротко ОЭДС. 
   Настоятельно рекомендую проштудировать несколько раз определение этого самого ЗАГАДОЧНОГО и вожделенного и поистине неисчерпаемого источника "ДАРМОВОЙ" энергии, который появляется вроде бы как из ниоткуда и начинает противодействовать любому, даже небольшому направленному движению НОСИТЕЛЕЙ тока в любом проводнике, а в нашем случае, вместо проводника в этой самой замкнутой цепи, будут стоять конденсатор и катушка индуктивности резонатора, подключённые к источнику тока в замкнутом через источник тока последовательном колебательном контуре резонатора:

     " Электродвижущая сила конденсатора и катушки индуктивности: 
     Ток контура[image: image1.png]


, создаваемый напряжением генератора, проходя через конденсатор, поочередно заряжает и разряжает его. При этом на конденсаторе получается переменная разность потенциалов ес, называемая электродвижущей силой (э. д. с.) конденсатора3.

     В начале первой четверти периода разность потенциалов (э. д. с.) между обкладками конденсатора увеличивается быстро, а к концу – медленнее. Это означает, что зарядный ток в начале четверти периода велик, а к концу уменьшается. В течение первой четверти периода конденсатор заряжается, и энергия поступает из генератора в конденсатор. Э. д. с. емкости в этом случае действует навстречу току (см. рис.3).
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Рис.3. Векторная и временная диаграммы токов и напряжений на конденсаторе

     В течение второй четверти периода мгновенное значение напряжения генератора уменьшается, конденсатор разряжается и отдает энергию генератору. В этом случае напряжение генератора действует навстречу току. О количестве электричества, которое отдает конденсатор, можно судить по изменению разности потенциалов между его пластинами: в начале второй четверти периода она изменяется медленно, а в конце – быстро. Э. д. с. емкости препятствует прохождению переменного тока по цепи и обусловливает емкостное сопротивление конденсатора. Амплитудное значение этой э. д. с. равно амплитудному значению приложенного напряжения. Количество электричества, требующегося для заряда конденсатора до определенной разности потенциалов, зависит от его емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем большее количество электричества необходимо для создания между его пластинами определенной разности потенциалов. Этим объясняется зависимость емкостного сопротивления от емкости конденсатора.

      Электродвижущая сила емкости опережает по фазе на четверть периода (90°) ток, проходящий в цепи и равна напряжению, которое требуется для преодоления емкостного сопротивления:
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     Знак минус говорит о противофазности э. д. с. и напряжения.

Падение напряжения на конденсаторе
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1.3.2. Электродвижущая сила катушки индуктивности

     Переменный синусоидальный ток, проходя через катушку, возбуждает в ней электродвижущую силу индукции. В течение первой четверти периода (рис.4), когда мгновенное значение тока возрастает, в катушке согласно правилу Ленца возникает э. д. с. индукции, препятствующая увеличению тока.
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Рис.4. Векторная и временная диаграммы токов и напряжений на катушке индуктивности

     В течение второй четверти периода, когда мгновенное значение тока уменьшается, в катушке возникает э. д. с. индукции, которая препятствует уменьшению тока. Можно считать, что в течение второй четверти периода источником энергии является катушка, а нагрузкой – генератор.

    Величина э. д. с. индукции определяется скоростью изменения тока. Э. д. с. индукции в любой момент уравновешивает напряжение генератора. В цепи, содержащей индуктивность, ток отстает по фазе на четверть периода (90°) от напряжения генератора и опережает на четверть периода э. д. с. индукции. Э. д. с. индукции отстает по фазе от тока, ее создавшего, на четверть периода. Э. д. с. индукции препятствует изменению тока через катушку и обусловливает индуктивное сопротивление катушки переменному току.

Напряжение, требующееся для преодоления индуктивного сопротивления катушки, равно
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     Э. д. с. индукции и падение напряжения на индуктивном сопротивлении равны и уравновешивают друг друга:
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  Убедительно прошу выписать/распечатать на отдельном листочке текст, выделенный мною красным цветом, т.к. эта выраженная в нескольких словах мысль - и есть главная основа приведённого мною принципа организации съёма энергии с резонанса.
     Обратите внимание на порядок и форму изложения/выделения информации приведённого выше определения, которая отточена до каждой запятой и каждой буквы за более чем 100-летний период её изучения. 
    Хочу заметить, что текст определения " Электродвижущая сила конденсатора и катушки индуктивности" скопирован мною из оригинала профильного учебника со всеми выделениями, по привычке 80-х годов прошлого столетия. Т.е. текст определения приведён один в один как он есть в оригинале и без правок и добавлений, кроме выделения части текста красным цветом.

5.Кроме выше изложенного определения, всем любителям ХАЛЯВЫ и особенно таким всё знающим специалистам как zilk и ему подобным специалистам, и их последователям типа Alfic-а..., прошу очень внимательно почитать мои пояснения на предложенной мною схеме поста №#144604, и повторение в данном посту с закольцовкой цветных стрелок, где даются пояснения с помощью словесного описания и цветных стрелок то, как и куда движутся эти самые загадочные и хорошо изученные НОСИТЕЛИ тока и сам ТОК, которые под действием внешнего источника питания и создают в индуктивностях нужные для работы нашей схемы ОЭДС и также, вроде как между делом, заряжающие ёмкости резонансных конденсаторов в нашем колебательном контуре (далее- КК) резонатора и его брата-близнеца С-накопительный!
    Кроме того, ПРОШУ  УЧЕСТЬ  ТОТ  ФАКТ, ЧТО В  ЛЮБОМ РЕЗОНАНСНОМ КК СУЩЕСТВУЕТ и всегда присутствует такое малозаметное понятие как ДОБРОТНОСТЬ КАТУШКИ  КК которая, по всей видимости, неизвестна разного рода божественным посланникам на нашей грешной Земле!?
    Вот это свойство катушек резонатора совместно с величиной её ИНДУКТИВНОСТИ и являются ИСТОЧНИКОМ  РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ  ЭНЕРГИИ  накопленной в КК резонатора - хотя наш божественный посланник так и не смог её узреть!

   А наша катушка намотана многожильным проводом типа ЛИТЦЕНДРАТ, что позволяет получить эту загадочную добротность в нашем контуре при индуктивности 190 микроГенри на частотах (80-:-110) кГц в районе 200 РАЗ!!!
   Вот эта самая добротность и усиливает в эти самые 200 РАЗ амплитуду свободных резонансных колебаний в последовательном КК резонатора, а не какие-то хорошо разрекламированные ЭФИР, КЕФИР и т.п. ТЁМНЫЕ/НЕИЗВЕСТНЫЕ СИЛЫ...!?!?

   В результате таких несложных манипуляций, как подача напряжения от источника тока +12В в наш КК через открывшийся верхний транзистор ключа на полевых комплементарных транзисторах, за счёт очень резкого, наносекундного, времени нарастания тока в КК и такого же очень его резкого спада возбуждающих импульсов ИМЕННО в момент переключения нашего ключа из одного устойчивого состояния в другое устойчивое состояние, в КК резонатора и появляются свободные колебания с частотой его резонанса - надеюсь что наш контингент форумчан знает что это такое за ЗВЕРЬ как РЕЗОНАНСНАЯ  ЧАСТОТА СВОБОДНЫХ  КОЛЕБАНИЙ, что бы не давать разъяснения на всю страницу и этого понятия!?
    6.Кроме провода типа литцендрат в подобных системах накачки энергией резонансных КК могут участвовать и различные ФЕРОМАГНИТНЫЕ  МАИЕРИАЛЫ, так же дополнительно повышающие нашу загадочную добротность в (=1 для воздуха и до 2000-т для ферритов) раз..., что позволяет получать в используемых нами КК амплитудные (т.е. максимальные) синусоидальные напряжения от нескольких СОТЕН ВОЛЬТ до нескольких ДЕСЯТКОВ/СОТЕН ТЫСЯЧ ВОЛЬТ, что нам и показывают многие шустрые форумчане желающие попиариться в своих ВИДЕРОЛИКАХ, утверждая что это всё поступает их ЗАГАДОЧНОГО  ЭФИРА!?!?
    7.Увы, но в нашей реальной жизни всё гораздо проще и прозаичнее, чем нам вещают всевозможные фокусники и шустряки-самоучки в своих видеороликах и разнообразных научных и околонаучных трудах - типа дескать это они увидели при усердной многолетней МЕДИТАЦИИ (как у Нараяны) и ему подобных...
    В этой прозаичности легко можно убедиться когда вы удосужитесь шевельнуть своими извилинами и посчитать на калькуляторе сколько же вольт должно получиться на каждом из элементов нашего последовательного КК при известных его параметрах?

    По факту на наш контур поступают импульсы типа меандр с амплитудой 12В, при 12-и вольтовом питании ключа.

   Кроме отмеченного меандра, ЦИФРОВОЙ высокочастотный осциллограф показывает что в момент нарастания (при открытии верхнего транзистора и запирании нижнего транзистора) и спада (при закрытии верхнего транзистора и открытии нижнего транзистора) каждого положительного импульса меандра чётко видны очень кроткие всплески амплитуды (длительностью около 1 наносек. и амплитудой 50-60В) и с фронтами нарастания и спада этих импульсов и того меньше. 
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На обычных осциллографах со старомодной электронно-лучевой трубкой эти всплески не видны - видны только небольшие искажения левого и правого верхних углов положительных сигналов меандра - и не более. 
      Вот из-за этих приборов, которыми пользуются АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО ФОРУМЧАН  И  НАШИ ШУСТРЯКИ-САМОУЧКИ  ТОЖЕ  СРЕДИ  НИХ, и появляются новые научные и околонаучные труды и видеоролики полуграмотных шустряков-самоучек!!!
   По факту эти самые всплески и возбуждают в высокодобротной катушке индуктивности резонатора в комплекте с резонансным конденсатором, так называемые СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ с частотой резонанса, на которую настроен наш последовательный контур, в виде синусоидального сигнала с ФАКТИЧЕСКОЙ  амплитудой резонансных колебаний в районе от 1 000 В и до 5 000 В - и всё это за счёт усиления добротностью катушки резонатора напряжения возбуждающих импульсных "всплесков"!!
    Чем короче фронты всплесков и чем выше их амплитуда, тем больше будет получена фактическая амплитуда свободных колебаний в КК резонатора - а так как в ключе накачки используются очень высокоскоростные полевые транзисторы, к тому же способные длительно (часами) пропускать без особого труда постоянные токи в 50-100А, а амплитуды импульсных сигналов проходящих через такие транзисторы могут достигать 360-510А при длительности этих импульсов до 53ns, а у нас их длительность НАНОСЕКУНДЫ (т.е. в несколько раз меньше), что позволит используемым нами транзисторам пропускать импульсные токи в 1000А и более!!!
   А если вы посчитаете какая же на самом деле должна быть амплитуда колебаний в нашем резонансном контуре, то с удивлением обнаружите, что при индуктивности =190 мкГн, добротности катушки резонатора =200раз и амплитуде всплесков =50В она должна иметь амплитуду равную:

   50Вх200раз =10 000В, в то время как мы имеем по максимуму только 5 000В!!!
Куда же девались недостающие 5 000В, которые должны быть в КК резонатора - а вот их-то и рассеивает всё окружающее пространство и всё что окружает наш резонансный колебательный контур, это и тот самый эфир, который по новомодному должен вроде как бы усиливать или того пуще возбуждать энергию в нашем контуре, и окружающие металлические предметы, и т.д. и т.п.!?!?
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 8.Как видите простая арифметика в союзе с нормальными приборами полностью опровергает высокопарные заявления звучащие последние 20 лет о получении энергии из эфира - ВОТ такими ПОМОЯМИ забивают голову несостоявшимся специалистам с ФАКТИЧЕСКИ КУПЛЕННМИ ДИПЛОМАМИ, увы но прикладывать знание к таким дипломам никто из коммерческих ВУЗов и не обещал!! А о малограмотном многомиллионном контингенте любителей заиметь ХАЛЯВУ и говорить нечего - по факту мы имеем сформировавшееся за последние 30 лет поколение полуграмотных дипломированных специалистов которых в течение 10 лихих лет в 90-е годы (с 91г по 2000г), приучали верить в возможность заиметь ХАЛЯВУ, нужно просто что-то у кого-то взять (в нашем случае у ЭФИРА) вовремя его стукнуть разрядом дуги и оляля - на выходе мы поимеем нужный нам ток и нужное напряжение.
       Осталось только самая малость - узнать секрет Капы, что нужно заиметь и то место, куда точнёхонько и как "брызнуть" искрой, и халява будет в руках искателя. 
   Увы, ищут более 20 лет и никто ничего так и не смог найти - бедняги, как мне вас жаль, но в данном случае каждый получает своё желанное, кто что хотел, то и получил - разочарование во всём и вся!

    9.А теперь, когда я разжевал вам азы действующие в последовательном резонансном КК резонатора с момента переключения ключа накачки из одного устойчивого состояния в другое, вы можете сами проверить каким образом откуда и за чей счёт происходит образование больших амплитуд напряжения и последующего  ОЭДС на зажимах катушки индуктивности резонатора (я очень прошу ещё раз прочитать формулировку данную мною в начале повествования и специально выделенную мною часть его текста красным цветом с подчёркиванием, где чётко отмечено то, что " Можно считать, что в течение второй четверти периода источником энергии является катушка" НАШЕГО РЕЗОНАТОРА!!) и на обкладках резонансного конденсатора, и его брата-близнеца/двойника С-накопительный, и за счёт какой величины амплитуды ОЭДС в точности равной по величине амплитуде напряжения до которого был заряжен через диод Д2 в первый полупериод резонансный конденсатор "С-резонансный", но противоположной фазы, будет заряжаться и нами "подставленный" через диод Д3 и открывшийся ключ Кл-1 - конденсатор-близнец "С-накопительный".
    Если величина напряжения на резонансном конденсаторе будет равна 1 000В, то точно до такого же значения напряжения, но обратной полярности относительно индуктивности, будет заряжен "НАШ  БРАТ БЛИЗНЕЦ  РЕЗОНАНСНОГО КОНДЕНСАТОРА - 
С-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ, т.е до 1 000В!!

   Если же мы получим на резонансном конденсаторе амплитуду =5 000В, то и на его подставном брате близнеце "С-накопительном" в следующие полпериода через диод Д3 и открывшийся ключ Кл-1 накопится за счёт ОЭДС катушки резонатора тоже самое напряжение = 5 000В но естественно в обратной полярности!
  10.Как видим нет никаких чудес, кроме давно известных истин о работе ЭДС и ОЭДС в катушке индуктивности и в резонансном контуре!!!

   Просто мы производим поочрёдное безконтактное переключение с помощью диодов Д1-Д3 путей заряда/разряда и перезаряда С-резонансный и С-накопительный, подставляя последний в резонансный КК резонатора в полупериод после полного заряда С-резонансного, что бы всю накопившуюся энергию в катушке индуктивности пустить по новому пути - вместо перезаряда конденсатора С-резонансный направить на заряд подставного конденсатора-близнеца С-накопительный, тем самым позволяя продолжить процесс свободных колебаний в последовательном колебательном контуре резонатора, т.к. ёмкости конденсаторов идентичны по всем параметрам и автоматическое безконтактное переключение происходит в моменты НУЛЕВОГО значения напряжения на катушке индуктивности...
  И не забудьте про автоматический разряд резонансного конденсатора за время второго полупериода через диод Д1 и паласный резистор R* разряда!!

   11.Кроме всего прочего, в такой схеме накачки энергией КК резонатора, мы имеем возможность применять низковольтные транзисторы с рабочим напряжением =(30-75)В, а вот прямые токи у таких транзисторов через их П-Н переходы могут быть поистине огромными = 100-170А постоянного тока с рассеиваемой на корпусе мощностью 280-340 Вт!! А импульсные токи и того больше - могут проходить через открытый транзистор такой конструкции до 1000А в течение нескольких наносекунд!!

   Прошу также обратить внимание на то, что в идеале на зажимах последовательного КК напряжение стремится к НУЛЮ (это фильтр-дырка по классическому определению), хотя при этом на каждом отдельном из его элементов оно достигает максимального но противофазного значения в несколько тысяч В!!

   Это самое почти нулевое значение напряжения на зажимах последовательного контура резонатора и позволяет нам использовать для его накачки низковольтные транзисторы, в то время как для накачки параллельно резонансного контура с подобными характеристиками, приходится использовать ключ накачки с рабочим напряжением 1200 и более В, т.к. в противном случае он мгновенно выходит из строя от пробоя высоким напряжением П-Н перехода при первом же скачке напряжения в резонаторе до нескольких тысяч Вольт!!
   12.Так же при накачке энергией параллельного КК ключ накачки греется очень сильно и приходится применять принудительное охлаждение с помощью вентиляторов, а в случае использования в ключе накачки комплементарной пары полевиков, нагрева транзисторов практически нет, т.к. на его мизерном прямом сопротивлении в (3-10) миллиОм и ИМПУЛЬСНОМ резонансном токе в КК резонатора = (20-30)А, получим падение напряжения на П-Н переходах за время нескольких микросекунд = 0,06/0,09В и 0,2/0,3В, т.е. тепловыделение на корпусах транзисторов будет равно 1,2/2,7 Вт и 4/9 Вт (если будет протекать постоянный ток указанной величины) - что прекрасно рассеивается корпусом транзисторов через изолирующую прокладку и без внешней вентиляции и с применением мизерных размеров радиаторов 5/5 см с рёбрами высотой 2 см, т.к. через транзисторы по факту проходит не постоянный ток, а переменный высокой частоты с микросекундным периодом колебаний  - отсюда и тепловыделение на транзисторах в несколько тысяч раз меньше чем при прохождении через них постоянного тока, или попросту его нет при такой конструкции их медной или коваровой подложки, на которой закреплён полупроводниковый кристалл + на небольшом радиаторе, на всякий случай!!! 
   Я очень надеюсь что большинство форумчан разберётся в хитросплетениях схемно-технического решения предложенного мною.
    Осталось только понять, а собственно зачем это уже имеющие в своём распоряжении действующие БТГ форумчане лезут из кожи вон, что бы обливать грязью любое начинание, позволяющее получить действующую электроустановку с выходной мощность в (5-20) кВт, что бы наши пользователи могли себе позволить меньше зависеть от энергоснабжающих организаций.

   Также непонятно по какой причине эти "доброжелатели" не обнародуют все свои достижения, как это делаю я и некоторые другие форумчане, что бы их можно было направить на общее благо наших народов!?

    Поясните господа своё поведение, или выкладывайте на постоянно всю имеющуюся у вас информацию, или сделайте милость, замолкните раз и навсегда, без ссылок на ваши права - т.к. от вас кроме дезинформации и грязи больше ничего нет, а вместо демократии  из ваших уст льётся демагогия!!...

Извините за очень уж длинное пояснение, т.к. все предыдущие краткие пояснения оказались совсем не понятны основной массе форумчан...

Удачи всем.
