Структура цифрового ключа на комплементарной паре полевых транзисторов (К-МОП).
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Т1 и Т2 – взаимодополняющие друг друга (комплементарные) транзисторы.

Еп выбирается из условия:

Еп≤|Uзипорт1|+|Uзипорт2|,

То исключается сквозной ток.

Uзипорт1 и Uзипорт2 - пороговые напряжения транзисторов Т1 и Т2 соответственно.
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Достоинства цифрового К-МОП ключа
1. Низкое потребление энергии от Еп в статических состояниях.

2. Высокая помехоустойчивость, обусловленная высокой

разницей напряжений на выходе при различных состояниях ключа:

открытое – единицы мкВ;

закрытое – почти +Еп.

3. Повышенное быстродействие, т.к. заряд и разряд конденсатора

Сн происходят через транзисторы Т1 и Т2 большими токами Iст1 и Iст2, соответственно. Чем больше Еп, тем большие отпирающий потенциал на затворах транзисторов, тем выше значения Iст1 и Iст2, а значит и выше быстродействие.

Эти достоинства и отработанность технологии изготовления являются причиной широкого использования К-МОП ключей в интегральной схемотехнике.

