Давно хотел показать проделанную работу на установке проверки эл. Счетчиков, где можно вносить реактивное сопротивление с – и с + т.е. индуктивное и емкостное.
Ниже будут размещены фотографии дисплея, где отражаются все замеры.

Хочу заметить, что напряжение как в установке так и в сети принимается за «константу» т.е. неизменно, все манипуляции проводятся с формированием токов.

На разных уровнях вносимых изменений общая мощность неизменна она измеряется в ВА, изменяется Р активная мощность и Q реактивная. При определенных изменениях активная мощность минимальная при максимальном выходном токе и напряжении.

Я думаю, то же происходит и в установках БТГ. Следует запомнить градусы отклонений, где потребление в минимуме.
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