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В результате только при 90 и 270 получается минимальное потребление т.к. реактивная мощность максимальная.

Вывод напрашивается сам, получив максимальную реактивную мощность, активная стремиться к нулю, но общая мощность по ВА характеристике равна реактивной, потому что синус Фи равен 1. 
Может это свойство в устройствах БТГ?
