ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

«ЭЛЕКТРОГРЯДКИ»
ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ТРУБКИ.
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Рис. - 1

Материалы для изготовления «ЭЛЕКТРОГРЯДКИ»:
1-Эпоксидный клей или холодная сварка.

2-Алюминиевая трубка м-12мм. Длина — 1метр.

3-Многожильный медный провод м-5мм. Длина-1метр.

4-Многожильный медный провод м-1,5мм. Длина-6 метров.

5-Медная проволока м-2,5мм. Длина-15 метров.

6-Вязальная стальная проволока м — 2мм. Длина-20 метров.

7-Бинт, хлопковая вата.

8-Ацетон 100 г.

9-Изолента.

10-Декоративный фонарик.
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Рис. - 2

В алюминиевую трубку вставить кляп из ваты пропитанный воском

примерно 3см и протолкнуть на 2см. (воск предохраняет попадание ацетона в заливку).

Залить эпоксидным клеем или залепить холодной сваркой.

Это будет верх устройства.
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Рис. - 3

От многожильного провода отрезать 10см. оставив на конце одну проволоку для присоединения проводника. Плотно обмотать бинтом по внутреннему диаметру трубки.

Бинт является изолятором и проводником паров ацетона.
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Рис. - 4

Проволоку обмотанную бинтом положить в миску и хорошо пропитать ацетоном или залить ацетоном трубку и вставить проволоку.

Лишний ацетон из трубки удалить.

Внутри трубки должны быть пары ацетона, а не жидкий ацетон!
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Рис. - 5

Проволоку обмотанную бинтом и пропитанную ацетоном, вставить в трубку.

Протолкнуть на 2 см. от края алюминиевой трубки.
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Рис.- 6

Вставить кляп из ваты пропитанный воском и протолкнуть на 1 см.

(воск предохраняет попадание ацетона в заливку).

Залить эпоксидным клеем или залепить холодной сваркой.

Это будет низ устройства.
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Рис.- 7

Припаять отрезок многожильного провода длина 30 см. м-2 мм. и укрепить холодной сваркой.
[image: image17.jpg]



Рис.- 8

На расстоянии 30 см. плотно обмотать медной проволокой.

Во время обмотки, свернуть три кольца - для крепления трёх растяжек.
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Рис.- 8

Сверху устройства можно установить декоративный фонарик.

Все соединения обмотать изолентой.
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Рис.- 10

К устройству подсоедините вольтметр как показано на фото.

Стабильное показание вольтметра должно быть не менее 0,3 вольта.
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Рис.- 11

Установка «Электрогрядки» из алюминиевой трубки:

1 - Прикрепить устройство к трёх метровому шесту.

2 – Прикрепить три растяжки из алюминиевой проволоки м-2,5мм.

3 – Прикрепить к проводу устройства медную проволоку м-2,5мм.

4 – Вскопать землю, диаметр грядки может быть до шести метров.

5 – В центр грядки установить шест с устройством.

6 – Уложить медную проволоку по спирали с шагом 20см. конец проволоки углубить на 30см.

7- Сверху медную проволоку засыпать землёй на 20см.

8 – По периметру грядки вбить в землю три колышка, а в них три гвоздя.

9 – К гвоздям прикрепить растяжки из алюминиевой проволоки. 

Принцип работы «Электрогрядки»
«Электрогрядка» работает по принципу тепловой трубки и генератора

постоянного импульсного тока, где частоту импульсов создаёт земля и воздух.

Медная проволока в земле + анод.

Алюминиевая проволока (растяжки) – катод.

При взаимодействии с влажностью воздуха (электролит) – происходят импульсные электрические разряды, которые притягивают воду с глубин земли и озонируют землю и воздух грядки. Раним утром и вечером чувствуется запах озона, как после грозы.

Молнии же начали сверкать в атмосфере миллиарды лет назад, задолго до появления азотфиксирующих бактерий. Так что они сыграли заметную роль в связывании атмосферного азота. Например, только за последние два тысячелетия молнии перевели в удобрения                           2 триллиона тонн азота – примерно 0,1% всего его количества в воздухе!
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА «ЭЛЕКТРОГРЯДКА»
ИЗ МЕДНОЙ ТРУБКИ.
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Принцип изготовления «Электрогрядки» из медной трубки такой же, что из алюминиевой трубки, только нижнюю часть медной трубки сплющить и желательно пропаять.
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На алюминиевую проволоку намотать пищевую фольгу, для увеличения объёма проволоки.
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Сверху намотать мембрану из бумажной салфетки или хлопковой ткани и укрепить ниткой.
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Мембрану натереть порошком активированного угля.
 Активированный уголь увеличивает силу тока.

  Трубку заполнить ацетоном наполовину, вставить проволоку с мембраной, лишний ацетон слить.

Внутри трубки должны быть пары ацетона, а не жидкий ацетон!
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Плотно запаковать воском, сверху покрыть бакситным клеем

или холодной сваркой, чтобы пары ацетона не улетучились. Проверить показания мультиметром, не менее 400 мВ. 
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Верхнюю часть устройства заизолировать на 2/3,

нижняя часть вставляется в землю или вазу с цветами. 
Стебли и листья растений– минус, катод.

Земля вокруг корней + плюс, анод.
К молодым растениям (рассаде) подсоединять не рекомендуется, "сгорят"!

Проволока натягивается не менее 50 см над растениями и они во время роста подсоединяются сами.
(над низкорослыми растениями – 20см.)

ТЕЗИСЫ ИЗ РЕФЕРАТА ИЗОБРЕТЕНИЯ.
Понимая высокую эффективность использования электрической стимуляции растений в сельском и приусадебном хозяйстве, был разработан автономный, не требующий подзарядки долговременный источник низкопотенциального электричества для стимуляции роста растений.

      Устройство для стимуляции роста растений является продуктом высоких технологий (не имеющий аналогов в мире) и представляет собой самовосстанавливающийся источник питания, преобразующее свободное электричество в электрический ток, образующееся в результате применения электроположительных и электроотрицательных материалов, разделенных проницаемой мембраной и помещенных в газовую среду, без применения электролитов в присутствии нано катализатора. В результате ионизации молекул газа осуществляется перенос низко потенциального заряда от одного материала к другому и возникает ЭДС.

          Указанное низкопотенциальное электричество практически идентично электрическим процессам, происходящие под воздействием фотосинтеза в растениях и может использоваться для стимуляции их роста. Формула полезной модели представляет собой применение двух и более электроположительных и электроотрицательных материалов без ограничения их размеров и способов их соединения, разделенных любой проницаемой мембраной и помещенных в газовую среду с применением или без применения катализатора (активированный уголь).
Желаем Вам огромных УРОЖАЕВ!!!
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