       РАБОТА СЕ УСТРОЙСТВ С (КАЖУЩИМСЯ С ВЕРХ 1-НЫМ КПД)
Работа СЕ устройств основывается на фактах
1) -  Фиксированная частота ВВ катушки Тесла.
2) – Кратность частот между ВВ катушки Тесла и НЧ накачкой
3) – Возможность работы на гармониках
4) – Обязательное заземления(опора) для ВВ (высоковольтной) катушки Тесла
При исследовании видео записей СЕ генераторов выложенных в интернете, выявляются закономер-
ности , в частности  первый запуск генератора без ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ, то есть – нагрузка включается в самую последнюю очередь. О чём это говорит? – последовательный  LC контур настроен на определённую частоту опорного генератора, и поэтому при попытке повесить на него нагрузку в виде лампочки накаливания, приводит к изменению (увеличению)  частоты контура, что уже влечёт за собой несоблюдению кратности частот между  ВВ катушкой Тесла и генератором низкочастотной накачкой индуктора.
 Отсюда  вывод : Включение нагрузки после того как будут работать одновременно два генератора ВЧ – катушки Тесла и НЧ накачка, то есть когда они работают синхронно без сбоев при включении, тогда на выходе появляется мощность (АМПЕРЫ) – вот тогда можно чётко понимать что работа LC  не изменит свою частоту. При работе ВВ (высоковольтной катушки) амплитуда в LC контуре значительно 
возрастает от начальной без ВВ, отсюда и сверх 1-ная генерация, вот эту разницу (это как правило не более 30% ) можно тратить на самозапит и прочею нагрузку на выходе. При этом LC контур не разрушается, так как напряжение на нём не опускается ниже порога ухода от частоты опорного генератора. Прерывая ток в катушке LC контура ВВ импульсом(малой длительности) кратной частоты 
ток значительно (Амплитуда) возрастает в виде ОЭДС которая в свою очередь, слаживается с ЭДС источника питания  заряжая конденсатор в LC контуре выше первоначального значения от источника питания контура. И всё это происходит в одном периоде, то есть за один период напряжения и мощность в LC контуре в несколько раз превышает входные параметры источника питания!.  
 LC – контур напоминает чем-то динамическую симметричную двойную резонансную дипольную систему (в виде качелей)напоминающую  магнит (статическая симметричная дипольная система).
 Вот как раз этот факт и играет большую роль в генерации энергии. 
Если сделать магнит ассиметричным то на эту разницу ассиметрии и получится дополнительная мало затрачиваемая энергия. Тоже самое можно сделать и
с LC контуром только в этой дипольной системе,  две компоненты одна электрическая(конденсатор), 
[image: ]а вторая магнитная (катушка), вот прерывая ВВ импульсом ток, происходит отклик в виде ОЭДС происходит ассиметрия между электрической и магнитной компонентой, то есть разница энергий в балансе (происходит расбалансировка  системы) которая стремиться наоборот прийти к балансу уровняться. Но ВВ импульс Тесла нарушает это условие, что приводит к постоянной ассиметрии и генерации сверх единичной  энергии. 
Между током катушки и 
током конденсатора 180град.
А между источником питания
Катушки и конденсатора 90град
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