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Сообщение Cing-86 » 08 май 2021, 12:30
в 50 герц сколько полупериодов? А все верхние периоды сколько герц составляет? Разряд исключительно с начало возникновения 0 верхнего начала синуса. Почему вы обьемно не смотрите на вещи?

Сообщение Cing-86 » 08 май 2021, 21:14
Задайте себе вопрос, почему у многих не получилось восоздать установку с прибавкой мощности по выходу? Что бы вы не делали, гранаты, качеры, Тесла и т д. Множество схем и расказов в форумах и ютубах, ничего никогда не даст.
Нужно мыслить обьемно, вы посмотрите на генераторы капанадзе, он разве использует сложные схемы которые мы собирали? Конечно же нет. Есть инвертор 220 вольт, есть высоковолтный трансформатор с напряжением не более 1 кв, и все.
Что даёт нам мощность? Это ток в контуре так? Так. А теперь включите логику как он это делает и то же самое что демонстировали в Баку установку. Там есть напряжение 270 вольт синус модифицированный 50 герц. Есть катушка на которую она подаётся, и есть разрядник. Есть высокое напряжение. Далее разрядник настроен на 25 герц и щелкает на 0 при возникновение положительной синусоиды в данном случае меандра. Ну и все.

Сообщение Cing-86 » 10 май 2021, 10:18
[image: ]

В схеме 500 килоом а в данном случае он 1 мегоом включается до диода, а не после. И обязательно нужно оставить зазор 3 мм. Иначе электрод на разряднике будет греться и гореть. С выход напряжение 220 к катушке нужно ставить конденсатор не 1 НАН а 20 - 30 МКФ. Там не хватает трубки разрезной медной или бронзовой, один конец выхода 220 соединяется исключительно только к трубке. На выходе 220 нельзя подключать конденсатор, там включая Диодный мост и потом конденсатор.
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Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 01:21
Приветствую всех на форуме. Сейчас все по расчету скажу. Да схема почти верна, от медной трубки с разрезом ни в коем случае нельзя использовать выход на диодный мост, там между трубкой и обмоткой должна быть емкость, она будет, 20+20 витков провода намотаной в противофазе и центральный провод должен подключен к диодному мосту. Вторая обмотка 18 метров 9+9 тоже в противофазе, и только третья 30 метров мотается в два провода бифиляр, для получения индуктивности и влияния разряда на обе катушки.

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 01:21
Приветствую всех на форуме. Сейчас все по расчету скажу. Да схема почти верна, от медной трубки с разрезом ни в коем случае нельзя использовать выход на диодный мост, там между трубкой и обмоткой должна быть емкость, она будет, 20+20 витков провода намотаной в противофазе и центральный провод должен подключен к диодному мосту. Вторая обмотка 18 метров 9+9 тоже в противофазе, и только третья 30 метров мотается в два провода бифиляр, для получения индуктивности и влияния разряда на обе катушки.

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 01:33
В первой катушки индуктивности нет практически, оно есть но очень мало. Так же и на второй. Но когда есть 50 герц то каждая работает по очереди и между центральным проводом по отношению ко второму слою 18 метров, появляется напряжения от инвертора 220 вольт ( условно оно может быть разным в зависимости выходного напряжения инвертора) если подключить осцилограф то мы увидим там уже чистую синусоиду, даже если инвертор будет подавать чистый меандр. Третья катушка насышает магнитное поле в двух катушках, усиливая в нём токовую состовляюшее. Главный принцип устройства это получения напряжения а оно есть, и ни в коем случае Нельзя грузить инвертор, и добавление туда же усиления по току.

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 01:43
Вот сам трансформатор который описал выше
ВЛОЖЕНИЯ
[image: Трансформатор]
Трансформатор

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 01:46
Трансформатор 10000000% рабочий и используется на той установке который демонстрировал в Баку

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 10:35
Есть там диодный мост, я его сверху потери чтоб показать сам трансформатор

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 10:35
На трубу сначала ставится медная труба с разрезом, и только после этого мотаются провода

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 15:37
Вот его блок управления, тут присутствует ещё синхронизация по частоте
ВЛОЖЕНИЯ
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Блок управления

Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 15:38
Генератор на 50 герц
ВЛОЖЕНИЯ
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Сообщение Cing-86 » 13 май 2021, 15:45
Вот еще одна разработка касающегося генератора. Про него опишу позже, устройство работает просто на ура.
ВЛОЖЕНИЯ
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Cing-86 » 14 май 2021, 17:00
[image: :pardon:] привет всем, сегодня как и говорил покажу по этапно сборку устройства. Сейчас купил 40 метров провода 1.5 мм и 20 2.5 мм
1) нужно подготовить основу для намотки. Это 30 см трубы пластиковой и медную трубку
ВЛОЖЕНИЯ
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Cing-86 » 14 май 2021, 17:21
Вместо твс можно взять за основу эти этот трансформатор от монитора.
ВЛОЖЕНИЯ
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Сообщение Cing-86 » Вчера, 17:21
Ни чего больше не стану выкладывать и показывать. Хотел все по этапно работу сборки показать и видео работы устройства, но вижу тут реально делать нечего.

Сообщение Cing-86 » Вчера, 19:38
Я не гуру и есть люди очень умнее меня, никогда не хвалюсь и не хвастался. Устройство собирали вместе с Владимиром, принцип устройства взят за основу Ацюковского, и вообще, с какого перепуга я должен скидывать тебе схему? Доказывать тебе я не обязан, только других ты таким образом подставляешь и не даешь им развиваться. Я хочу по полочкам раскидать что как и т д это работает и как собирать, и что нужно для его запуска. Не мешай просто своими высказываниями другим.
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Схема  из патента  Ацюковского RU(11) 2 261 521(13) 
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1) HEOBXOAVIMO MONYUNTL HanpsixeHUs Bbille 230 BobT K
npumepy 260-280 BoNbLT 3TO NepBoe yCN0BUSA

2) HYXHO YCUNINTB TOK B KaTyllKe 3TO BTOpOe ycioBue
3) BCe 370 0bA3aTeNbHO BLINPAMASETCA AVIOAHBIM MOCTOM HO 6e3
CHNaxuBaroLIero KoHAeHcaTopa

4) Heo6X0AVIMO MOCTaBUTL OAVIH APOCeNb 1 MOC/IE Hero

KaHAeHcaTop Ha 450 BosibT 470 Mk unm 10 Mk
Tam ec/ivi 3aMeTUN CTOWUT NPOCTOV HBEPTOP KOTOPbIA AA&T

MoAeGVLMPOBHHBIV cuHyC. MOTOM KaTyLwKa, 1 B HEM Xe Yepes
KOHZeHcaTop noaaeTcst 220 Ha KaTylKy B paspbiBe, noslydaem
HanpskeHVs 269 BONbT, y MeHs Tak Nony4nunocs

[anee HYXHO yCUNUTb TOK —
A kak? Tam cnpsiTaH Me/ikuil paspagHuK, Yepes BB, oH 1 6bin
MPVKPBIT HAAMNCBIO 15 Bo/bT. OH GOPMUPYET TOK B KaTylLKe C
yacroToii 25 repy, Ha kaxayto nonysonHy

Pa3spsgHUK COEANHSIET HVKHUMA CUHIIIO 0BMOTKY C 3eMNIEl , B HEro 1
HYXHO 61Tb UTO6 CO34aTh TOK B KaTyLUke

cTepTa 3 370 06bI4HbI TBC Bbicokoe Anst paspsaHuKa, + 0.20 Mk
KoHAeHcaTop CpeaviHeHUe Yepes PesncTop 2 Meraom
ViHaue ByaeT OT BbICOKOI YaCTOTbI OKUraTk MPOBoAa

&

5 3T0 06bI4HbIVi MYycKOBOV KOHAEHCaTop 22 Mk$ Tam oaHa undpa H\«\\W“' ““

HVKaKVX Tam 3a84/1bIX CKpb\Tb\X MV\CTVIHQCKVVX AB/EHI HeT|
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