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ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА ДЛЯ
USENATORCH ИЛИ ТАКОЕ
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к усовершенствованному способу
электролитического производства водорода и кислорода
газы для горелки или тому подобное.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
До сих пор было известно, как описано для
пример в патенте США № 3,262,872, использование для горелки
или тому подобное из смеси газообразных водорода и кислорода
образуется при электролитическом разложении воды и
воспламеняется для получения пламени для сварки, пайки или
как. В этом методе обычно используется пара электрических
троды, погруженные в электролитически проводящую воду
и соединены друг с другом в плотно закрытом резервуаре 
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источник постоянного тока для пропуска электрического
ток между ними, чтобы электролитически генерировать hy
водород и кислородные газы. Водород и кислород
газы могут выделяться в пространство над поверхностью
воду в баке, чтобы образовать их смесь, которая
подводился по трубопроводу к горелке или соплу, где он должен
загореться. Для обеспечения стабильного производства
пламя от электролитически генерируемых газов, это
требуется или желательно производить газы при достаточном
скоростью и эффективностью, чтобы доставить газы в кон
постоянном количестве и под постоянным давлением и далее
гарантировать, что подаваемые газы не содержат пара,
влаги или водного конденсата (т.е. быть достаточно
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]сухой). Для этого предлагались различные меры включая использование множества электропроводящих
цилиндры в виде электродов, концентрически расположенных в
резервуар для воды для питания от источника питания
производить газы в нескольких местах, а также плавающие
углеводорода в попытке контролировать водный
испарение, все с ограниченным успехом.
ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, целью изобретения является создание
улучшенное электролитическое производство водорода и кислорода
метод, при котором недостатки, которые были
встречающиеся в предшествующем уровне техники, преодолеваются или смягчаются.
Конкретной задачей изобретения является создание
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: TW-TARGET-TEXT-CONTAINER]усовершенствованный метод описанного типа, который позволяет непрерывное производство большего количества водорода
и кислородные газы и способен восстанавливать пар,
влага или водный конденсат, выделяющиеся во время
процесс электролитического разложения воды.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением существует
представил метод электролитического производства гидро
ген и кислород для горелки или т.п., в котором
электрический ток в виде импульсов подается между
не менее пары электродов, хотя бы частично погруженных в
электролитически проводящей воды и в сочетании с
друг друга в плотно закрытом резервуаре, содержащем ва
тер. Импульсный электрический ток, в соответствии с
более конкретный аспект изобретения, имеет длительность пульса
время включения или включения не более 500 мкс,
предпочтительно не более 50 микросекунд и практически
не менее 1 или 5 мкс. Пульс «отключен»
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]время или интервал между соседними импульсами следует предпочесть быть не менее чем в два раза, но не более чем в тридцать
раз длиннее, чем время или продолжительность импульса «включено».
Устройство для осуществления способа по
изобретения включает в себя плотно закрытый резервуар для
прием электролитической воды, не менее пары электродов
по крайней мере, частично погруженный в электролитическую воду и
рядом друг с другом и блоком питания
присоединенные к указанным электродам для прохождения электролиза
ток между ними в виде импульсов с
длительность импульса или время «включения», предпочтительно в диапазоне
от 5 до 500 микросекунд. Желательно, сказал
блок питания адаптирован для обеспечения разнесенных во времени,
создавать электрические импульсы с временем включения и временем выключения
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]избирательно регулируемый и может включать в себя прямой поток источник аренды, электронный коммутационный блок switch-con
троллинг с помощью управляющего импульса или осциллятора с регулировкой
способный управляющий импульс «время включения» и «время выключения или частота
возможность поочередного подключения и отключения
указанный источник постоянного тока через указанные электроды, чтобы
пропускают импульсный электролизный ток между ними с
регулируемая длительность импульса и интервал. Сила
подача может чередоваться, хотя и с меньшим контролем или
регулировка гибкости с помощью высокочастотного переменного
источник тока с подсоединенным к нему выпрямителем и
через электроды, так что пульсирующий ток
подается на электроды электролиза. В таком случае,
источник переменного тока предпочтительно имеет выход
частота в диапазоне от 1 до 500 кГц или
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]диапазоне от 200 Гц до 20 кГц, так что пульсирующий ток для электролиза имеет длительность импульса в диапазоне
от 1 до 500 микросекунд. Альтернативно,
источник питания может использовать конденсатор, подключенный параллельно
электроды параллельно источнику постоянного тока с
коммутационный блок, возможно, вставлен и параметр цепи
приспособлены для обеспечения пульсирующего электролиза
ток каждой длительности импульса предпочтительно в диапазоне
указано. Такие импульсные системы электропитания и вари
его модификации хорошо известны и описывают
их дальнейшие подробности здесь излишни.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
На чертеже единственный РИСУНОК представляет собой схематичное
вид, иллюстрирующий электролитический водород и кислород
генератор показан в разрезе и частично разорван и
включая иллюстративный блок питания, показанный
на принципиальной схеме для проведения им
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Проиллюстрированный генератор включает в себя бак 1, содержащий
водный электролит или электролитически проводящий
вода 2, которая представляет собой воду плюс электролит, который может, для
например, гидроксид калия (KOH). В баке 1,
предусмотрено множество цилиндрических электродов
здесь показаны три цилиндра 31, 32 и 33, расположенные
концентрически и последовательно увеличивающихся диаметров.
Каждый из цилиндрических электродов 31, 32 и 33 неподвижно
установленный на электрически непроводящем основании 4 в
дно резервуара 1 показано равномерно при условии
с перфорацией 34 для свободного прохождения электрического
тролитическая вода 2 через него. Большее количество
электроды, конечно, могут быть предусмотрены в соответствии с
объем используемого бака 1.
Резервуар 1 герметично закрывается крышкой 5, которая
прижата множеством болтов 6 к
уплотнительная прокладка 7, расположенная между крышкой 5 и
бак 1. Болты 6 удерживаются вертикально на основании
бак 1 и зажатый на нем гайками 6а. Колпачок 8 есть
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электролита в бак 1.
Самый внутренний электрод 31 и самый внешний электрод
trode 33 электрически соединены с электрическими клеммами
9a и 9b соответственно. Блок питания в сборе
показанный здесь включает в себя источник постоянного тока 10
включающий коммерческий ввод переменного тока 10a,
трансформатор 10b и выпрямитель 10c для обеспечения
потенциал постоянного тока на выводах 10д., 10д. То
отрицательная выходная клемма 10e источника постоянного тока 10
показано подключенным непосредственно к клемме электрода 9b
в то время как положительная выходная клемма 10d показана
подключается к электродной клемме 9а через переключатель 11
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]который здесь показан как содержащий транзистор. То переключатель 11 включен/выключен, управляется генератором или коннектором.
импульсный генератор 12 (например, мультивибратор обычного де
знак или его эквивалент) регулируемого времени включения,
время «выключения» и частота выходных управляющих импульсов до
применять между клеммами 9a и 9b и, следовательно, быть
между электродами 31 и 33 последовательность импульсов
предустановленное время «включения», время и частота «выключения» с
импульс «включено» время или продолжительность предпочтительно в диапазоне не
более 500 микросекунд, более предпочтительно не
более 50 мкс и практически не менее
чем 1 или 5 мкс, а импульс «время выключения или
интервал желательно не менее двух раз, но не
более чем в тридцать раз дольше, чем время включения импульса
или продолжительность, как упоминалось ранее.
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: TW-TARGET-TEXT-CONTAINER]В результате пропускается электролизующий ток.между электродами 31 и 32 и между электродами
троды 32 и 33 с выделением водорода из внутреннего
поверхности электродов 32 и 33 и кислород от
наружные поверхности электродов 31 и 32. Смесь
газообразных водорода и кислорода, собранных в
пространство в баке 1 над поверхностью воды заполнено
трубопровод 13 к факелу 14, на котором он зажигается, через
пламегаситель 15. Последний может содержать металлические
частицы, сетка, волокна, шерсть или пористые тела для добавления
обычно служат фильтром.
Импульсный электролиз воды по схеме
изобретение оказалось чрезвычайно выгодным
по сравнению с непрерывным электролизом
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]практика предшествующего уровня техники. Это позволяет плотность тока значительно усилится, что приведет к увеличению количества
образуются как водород, так и кислород. Этот
по-видимому, частично является результатом охлаждения воды ef
формируются в интервалах пульса. Еще более значительным является
тот факт, что более сухая газовая смесь с меньшим влагообразованием
достигается, что позволяет стабилизировать пламя
повышенная температура на горелке или сопле 14
[bookmark: _dx_frag_StartFragment]постоянно без сбоя зажигания.ПРИМЕР
Следуя общепринятой практике, стационарное
постоянный ток силой 1 ампер пропускали через водяной
ный раствор, содержащий 20 мас.% калия ги
оксида в результате скорости газообразования
55 см3/мин и газов, содержащих 15%. В сравнении
сын, при импульсном электролизном токе импульса «вкл.»
время и "время отключения" оба по 20 микросекунд были em
используемые в соответствии с изобретением, газы
производится со скоростью 68 см3/мин и содержит менее
3% влаги. Образовавшееся пламя имело повышенный
стабильность и более высокая температура.
Импульсный электролиз согласно изобретению представляет собой
особенно замечателен по своему эффекту, когда пульс "включен"
время или длительность находится в диапазоне не более 500
микросекунд, предпочтительно не более 50 микросекунд
и практически не менее 1 или 5 мкс
и время или интервал «выключения» импульса, как упоминалось ранее.
[bookmark: _dx_frag_StartFragment][bookmark: TW-TARGET-TEXT-CONTAINER]Длительность импульса и, возможно, также интервал могут регулировать, наблюдая за стабильностью пламени
ел у факела. Таким образом, как упоминалось ранее,
желательно спроектировать пульсатор регулируемый по импульсу
продолжительность и интервал или частота достаточной ширины.
Я утверждаю:
1. Способ работы горелки, включающий
шаги:
электролитически генерируя водород и кислород путем
пропускание электрического тока в виде импульсов
длительностью не более 50 микросекунд.
между хотя бы парой электродов хотя бы частично
погружают в электролитически проводящую воду и
соприкасаются друг с другом в плотно закрытом
бак с водой;
[bookmark: TW-TARGET-RMN-CONTAINER][bookmark: TW-TARGET-RMN-CONTAINER][bookmark: _dx_frag_StartFragment]подачу водорода и кислорода, полученных таким образом, в насадка-факел для формирования смеси; и
воспламенение указанной смеси на указанном сопле.
2. Способ по п.1, в котором
интервал между соседними импульсами не менее
два раза, но не более чем в тридцать раз дольше, чем
длительность импульса.
3. Способ по п.1, в котором указанный
электроды состоят из множества электрически
проводящие цилиндры, концентрически расположенные в указанном
резервуар и последовательно увеличенного диаметра, сказал эл.
тритический ток в виде импульсов, подаваемых между
самый внутренний электрод и самый внешний электрод
с одним или несколькими промежуточными электродами, образующими бипо
лярные электроды.
4. Способ по п.1, в котором
самый внутренний электрод поляризован анодно, а самый внешний
электрод поляризован катодным.
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[57] ABSTRACT

Hydrogen/oxygen mixtures for combustion in torches
or the like are produced by the pulsed electrolysis of an
aqueous medium. The pulse duratlon is 1 to 500 micro-

seconds.
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