Здравствуйте,  друзья!
Хотел бы внести свой вклад в обсуждение по получения водорода (H2).
Необходимым условием для эффективности распада воды является настройка всей системы на резонансную частоту воды. Он составляет 42,58 МГц/т. Результирующая частота сильно зависит от окружающей магнитной индукции. При магнитной индукции в 1T частота магнитного резонанса составляет 42,58 МГц. Следовательно, fr = B0 * 42,58/МГц, t, МГц/ при средней магнитной индукции земли 30 мкрT, fr = 0,00003 * 42,58 = > fr = 0,001277 МГц = > 1,2774 кГц. К сожалению, магнитная индукция в данном конкретном месте сильно меняется в зависимости от окружающей среды (линии электропередач, системы трубопроводов и т.д.). Поэтому довольно сложно поддерживать оптимальную частоту генератора для достижения оптимальной эффективности получения H2.  Для этого необходимо нормализовать окружающую магнитную индукцию в конкретном месте (реакторе), чтобы максимально исключить воздействие окружающей среды. 
Я думаю, что хорошо было бы иметь индукцию в 50 раз больше, чем в окружении для лучшей подстройки магнитного поля. Индукция в непосредственной близости от застройщика. Т.е. - BS = 30мкрТ * 50 = 0,00003 * 50 = 0,0015 т = > 1,5 миллиТ. Таким образом, Fr = 0,0015 * 42,58 = 0,06387 МГц = > 63,87 кГц. Возможно, лучше всего было бы поместить реактор в соленоид, который имел бы индукцию окружающей среды. Подобрать индукцию можно используя датчик Холла. Ток намагничивания соленоида может быть частью тока питания самого реактора. Из значения магнитной индукции внутри соленоида можно вычислить основную резонансную частоту fr. затем настроить генератор импульсов на эту частоту. То есть, генератор и источник импульсов по импедансу соответствуют необходимой частоте, чтобы не было потерь при сдвиге фаз импульсов возбуждения. Это позволило бы устранить проблемы, из-за которых возникают такие колебания в конструкция реакторов. Даже переместившись на улицу из помещения, значение магнитной индукции немного отличается, и реактор не будет работать должным образом. 
Прилагаю файл Excell для расчета резонансной частотыLovu zdar.    
Удачи в поиске.
