Краткое изложение изобретения.
Для упомянутых выше проблем, существующих для существующей технологии изготовления генераторов водородо-кислородного топлива, изобретение обеспечивает своего рода эффективную автомобильную топливную систему с низким потреблением воды. Техническая схема, используемая в настоящем изобретении для достижения вышеуказанной цели, представляет собой: Своего рода эффективная автомобильная топливная система с низким потреблением воды, эта система состоит из высокочастотного и высоковольтного источника питания, источника микроволн и генератора гремучего водорода. Высокочастотный и высоковольтный источник питания включает аккумуляторную батарею, высокочастотный генератор и катушка высокого напряжения; Источник СВЧ состоит из магнетрона для СВЧ-печи и схемы поддержки; Генератор водородоводорода использует миниатюрный водосварочный аппарат преобразования, состоит из электролизера, прямой подачи, предохранительного клапана и искрогасителя, клапана управления потоком, линии подачи воздуха. Принцип работы описываемой системы - теория резонанса, а резонанс может привести к разрушению системы; Когда вода взбалтывается на своей собственной молекулярной резонансной частоте, химическая связь, образующая молекулы воды, легко разрывается и становится H + и OH -ионом. Генератор оксиводорода в прошлом, просто для того, чтобы разрушить химическую связь-водородную связь воды. молекулы, просто должны расходовать мощную электрическую энергию, а тепловая энергия создает большое количество запасных. Описанный высокочастотный и высоковольтный источник питания использует высокочастотный генератор, который превращает постоянный ток в переменный ток, и с помощью катушки высокого напряжения, связанной с усилением, для микроволнового источника обеспечивает источник питания высокого напряжения. Описываемая аккумуляторная батарея представляет собой автомобильный аккумулятор 12В, заряжаемый от генератора самого автомобиля. Описанный микроволновый источник состоит из магнетрона для микроволновой печи и вспомогательной цепи, а микроволновая частота передачи является собственной частотой 2450 МГц молекул воды, вставляется в резонаторную полость генератора гремучего водорода, молекулы воды в резонаторной полости находятся среди переменного электромагнитного поля. СВЧ через волновод. Описанный электролизер состоит из резонаторной полости, катодной камеры и камеры анолита, причем резонаторная полость расположена посередине, а левый и правый выходы соответственно в катодную камеру и камеру анолита. В описанном прямом питании используется кенотронный выпрямитель, обеспечивающий 24 вольта постоянного тока для электролиза рассола. Описываемая резонаторная полость представляет собой более толстую металлическую трубку, наполненную полосовым ионогеном N и водой ОН или КОН, в верхний конец которой вставлен волновод СВЧ; Молекулы воды находятся под микроволновым воздействием, и возникает резонанс-резонанс, и распадаются на Н+ и ОН-ионы. Описанный катодный отсек соединяет отрицательный полюс прямого питания под действием постоянного электрического поля, и ион H + притягивается к отрицательному электроду и генерирует водород. Описанное отделение анолита соединяет положительный полюс прямого источника под действием постоянного электрического поля, а ОН-ион притягивается к аноду и генерирует кислород. Описываемый клапан управления потоком имеет два входа и выход, два входа соединены с катодным отделением, отделение анолита соответственно линией подачи воздуха, а выход соединяется с искрогасителем с предохранительным клапаном, используется для регулирования потока водорода и кислорода, делает объемная смесь двух достигает соотношения 2:1. Описанные предохранительный клапан и искрогаситель, соединенные с клапаном управления потоком и впускными отверстиями двигателя соответственно линией подачи воздуха, предотвращают обратную тягу. Настоящее изобретение включает в себя технологию высокочастотной высоковольтной цепи, микроволновой печи и генератора гремучего водорода, его преимуществом является: (1) объем небольшой, а эффективность высокая, потребляет мало энергии, а именно производит, т. е. использует, а скорость аэрогенеза может удовлетворить требования автомобильного двигателя. (2) использование воды в качестве топлива, дешевое энергосбережение, защита окружающей среды с низким содержанием углерода (LC), обеспечивает наиболее эффективный подход и технические средства для решения проблемы загрязнения атмосферы. (3) много применений, может использоваться не только для промышленности и лечения, но также может быть использован для нефтяного двигателя, так как транспортные средства мощности являются автомобилями, самолетами, лодками и кораблями, поездами; Военный корабль и подводная лодка могут использовать морскую воду в качестве топлива, осуществлять навигацию на неопределенный срок. (4) может повторно выбирать компоненты системы, комбинировать и улучшать в соответствии с разницей в целях применения, например, использовать кремниевый управляемый выпрямитель для выполнения выпрямления до высокочастотного и высоковольтного источника питания, в качестве источника питания машины постоянного тока, привода электромобиля и электровоз; С помощью комбинации высокочастотного и высоковольтного источника питания и источника микроволн запустите сигнал ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВ; В военном отношении используйте высокочастотный и высоковольтный источник питания, чтобы быть мощным лазером, и обеспечивается электрическая мощность, позволяющая реализовать миниатюризацию лазерного оружия. (5) на побережье и на острове построить электростанцию ​​на морской воде, сжигающую водород и кислород используются для выработки электроэнергии и могут снова реализовать опреснение морской воды. Сопроводительное пояснение к рисунку Фиг.1 представляет собой общую структурную схему варианта осуществления настоящего изобретения. Фиг.2 представляет собой принципиальную схему настоящего изобретения. Вариант осуществления Ниже в сочетании с чертежами и примерами изобретение будет дополнительно описано: Фиг. 1 представляет собой общую структурную схему варианта осуществления настоящего изобретения, как показано на рисунке, эта система состоит из аккумуляторной батареи 1001, высокочастотного генератора 1002, катушки высокого напряжения 1003, источника микроволн 1004, резонатора. 1005, клапан управления потоком 1006, предохранительный клапан и искрогаситель 1007, линия подачи воздуха 1008 и впускные отверстия двигателя 1009, катодное отделение 1010, прямая подача 1011, отделение анолита 1012 и волновод 1013. На рис. 2 представлена ​​принципиальная принципиальная схема настоящего изобретения, и, как показано на рисунке, цепь состоит из диода D 1 , химического конденсатора C 1 , резисторов прямого смещения R 1 и R 2 , триодного транзистора Q, частотно-селективной индуктивности L и электрической емкость С, катушка положительной обратной связи L 1, катушка высокого напряжения L 2, высоковольтный диод D 2, газоразрядная трубка ГДТ, питающий трансформатор T, обмотка низкого давления L 3, обмотка высокого давления L 4, предохранитель высокого напряжения BX, высоковольтный напряжение емкость С 2 , высоковольтный диод Д 3 , магнетрон МАГ, выпрямительный трансформатор ТГ, прямое питание 1011 форма. Описанная аккумуляторная батарея 1001 представляет собой автомобильную аккумуляторную батарею, заряжаемую генератором самого автомобиля, потребляющую дополнительную мощность высокочастотного генератора 1002. 
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Описанный высокочастотный генератор 1002 состоит из диода D 1 , химического конденсатора C 1 , резисторов прямого смещения R 1 и R 2 , триодного транзистора Q, индуктивности L выборки частоты и электрической емкости C, катушки положительной обратной связи L 1 состава, который может быть использован для получения высоких частот. -частотное напряжение, его рабочий процесс: Функция диода D 1 заключается в том, что аккумуляторная батарея 1001 и вибратор 1002 изолированы, что предотвращает воздействие обратимой циркуляции на аккумуляторную батарею; Химический конденсатор C 1 сравнительно большой ёмкости, составляет 47000 мкФ, большая электрическая энергия может храниться, изоляция и амортизация могут быть воспроизведены между колебательным контуром и аккумулятором. Резисторы прямого смещения R 1 и R 2 воздействуют между триодным транзистором Q на выводе bc и добавляют прямое напряжение между be; Эффект триодного транзистора Q заключается в том, что сигнальный ток, вводимый базовым каскадом b, усиливается и вытекает из коллекторного электрода c; Эффект параллельного соединения индуктивности L и электрической емкости C заключается в том, что сеть выбора частоты состава, и мощность сигнала, соответствующая резонансной частоте, достигает максимума. Из-за индуктивности L, катушка положительной обратной связи L 1 с катушкой высокого напряжения L 2 вокруг одной и той же оси эмалированного провода, вставьте феррит в отверстие шпульки, катушки L, L 1 и L 2 будут соединены, катушка L протекает через сигнальный ток, может создать катушку положительной обратной связи L 1 с катушкой высокого напряжения L 2 создают ЭДС индукции той же частоты; Катушка положительной обратной связи L 1, нижний конец и верхний конец катушки L имеют одинаковые названия концов, через L 1 фазу сигнального тока Катушка положительной обратной связи L, через которую электрический ток возвращается на входы базового каскада с исходным базовым каскадом b 1, нижний конец и верхний конец катушка L имеет одно и то же имя концов, через L 1 электрический ток, возвращающийся к базовому каскаду, идентичен сигнальному текущему месту фазы, который исходный базовый каскад b вводит, и воспроизводит усиление; Таким образом, схема Пирса постоянно стремится к устойчивости на резонансной частоте fx. Согласно теории параллельного резонанса LC, электрический ток катушки L, когда резонанс достигает максимального значения, катушки L и L 1 выбирают из эмалированного провода диаметром 0,9 миллиметра, количество витков соответственно 8 и 4; L 2 выбираем эмалированную проволоку диаметром 0,3 мм, число витков около 4000 витков; L 2 соединена с катушкой L, образуя соотношение 500:1, при этом на элементарной обмотке L возникает электрический импульс 12в, затем на вторичной обмотке L 2 высокое напряжение верхнего поколения 6000в. Относительная форма волны высокой и низкой частоты, плотность мощности высокой частоты, очевидно, больше, чем низкая частота, и, следовательно, электрическая емкость C выбирает 1 нГн, а резонансная частота составляет около 35000 Гц, плотность энергии катушки L 2 сохраняется относительно частоты мощности (50 Гц). мощность сильно возрастает. Описанный высокочастотный и высоковольтный источник питания представляет собой энергию новых идей, созданную в соответствии с современной электромагнитной теорией, своего рода ситуацией, когда магнитное поле представляет собой молекулу внутренней части предметов, расположение атомов становится определенной последовательной организацией, как магнит. , соответствующий только размеру качества с характером материала; При изменении ситуации электрическая энергия будет сбрасываться; Электрический ток в первичной обмотке играет роль только возбуждения, возбуждения и не преобразуется в магнитную энергию, поэтому потребляет минимум; Электрическая энергия катушки высокого напряжения высвобождается и находится внутри накопителя энергии катушки и железного сердечника, и наиболее типичным примером является катушка зажигания автомобильного двигателя, и ее принцип работы: Две группы катушек должны быть соединены внутри обычной искровой катушки, первичной обмотки и вторичной катушки; Первичная обмотка имеет более толстый эмалированный провод около 200-500 витков, а вторичная обмотка использует более тонкий эмалированный провод около 15000-25000 витков; Аккумуляторная батарея соединена с обмоткой якоря катушки высокого напряжения распределителем зажигания, и вместе с распределителем зажигания многократно «включено» и «выключено», обмотка якоря эквивалентна приложению с импульсным током, выключенным и включенным; Когда элементарная катушка переключает мощность, окружающий рост вместе с электрическим током создает очень сильное магнитное поле, а железный сердечник накапливает энергию магнитного поля; Когда распределитель зажигания отключает цепь первичной обмотки, быстро затухает в магнитном поле первичной обмотки, вторичная катушка индуцирует очень высокое напряжение, приводящее к искрению искрового разряда; Хотя мощный экспорт вторичной обмотки, потребление тока обмотки якоря очень мало, его можно игнорировать. Описываемая катушка высокого напряжения 1003 размещена в замкнутом цилиндрическом изоляторе, соединена с высокочастотным генератором 1002 клеммной шпилькой; Через 12 высоковольтный диод Д 2 с газоразрядной трубкой ГДТ, изолированный с выпрямительным трансформатором ТГ от питающего трансформатора Т источника СВЧ 1004, прямого питания 1011, во избежание взаимной индукции. 12 описанный высоковольтный диод D 2 делится на две группы, часто организуют 6 последовательных соединений, направление проводимости двух групп противоположно, чтобы получить полную форму выходного сигнала; Описываемый микроволновый источник 1004 состоит из питающего трансформатора Т, обмотки низкого давления L3, обмотки высокого давления L4, высоковольтного предохранителя ВХ, высоковольтной емкости С2, высоковольтного диода D3, формы магнетрона МАГ, принцип его работы следующий: идентичен микроволновой печи, и инжектируется в полость резонатора электролизера 1005 микроволновым излучением по волноводу 1013. Описанный питающий трансформатор Т представляет собой изолирующий трансформатор, который изолирует источник 1004 микроволн и другие цепи. Металлическое вещество, кроме алюминия, выбранное описанной полостью резонатора 1005 и трубой, ведущей к катодному отделению 1010 и отделению анолита 1012, встречается с алюминием и N aoH или KOH; Микроволновая печь имеет мощную направленную пенетрантность, может вызвать резонанс генерации молекул воды во всех полостях резонатора, пока не разложится; Микроволна сталкивается с металлом и отражается, поэтому полость резонатора должна быть сделана из металлического материала, чтобы микроволновая печь не могла просочиться. 1012 описанные отсеки для анолита и катодный отсек 1010 изготовлены из изоляционного материала и выполнены, а нижняя часть представляет собой установку электродов соответственно, а положительный и отрицательный электрод соответственно и прямой источник питания 1011 подключается. Описываемый волновод 1013 представляет собой полую металлическую трубку, а микроволны, используемые для производства магнетрона МАГ, вводятся в резонаторную полость электролизера; Дождевой конус установлен на выпускном отверстии, имеет протечки для предотвращения отражения микроволн. Описанный прямой источник питания 1011 является источником питания выпрямителя, имеет доступ к катушке высокого напряжения 1003, высокое давление снижается до низкого давления 24 В с помощью выпрямительного трансформатора TG, затем получается напряжение 24 В DS, для электролиза рассола в электролизере создается электрическое поле постоянного тока посредством схемы перекоммутации и фильтрации. . Описываемый клапан 1006 управления потоком представляет собой смесительный клапан, и два входа, левый и правый, соединены с катодным отделением 1010 и отделением 1012 анолита соответственно посредством линии подачи воздуха 1008, а водород и кислород входят в клапан 1006 управления потоком; Ручка вращающегося клапана, регулируемый вход воздуха для водорода и кислорода, достигает соотношения смешивания 2: 1. Описанные предохранительный клапан и искрогаситель 1007, соединенные с выпускным отверстием клапана 1006 управления потоком и впускными отверстиями 1009 двигателя, соответственно, линией 1008 подачи воздуха, играют роль управления безопасностью. Описанные впускные отверстия 1009 двигателя являются составной частью самого двигателя легкового автомобиля, и смешанный газ водорода и кислорода поступает в камеру двигателя таким образом, что затем зажигание способствует продвижению коленчатого вала двигателя и его вращению.
=========================

Summary of the invention

For the problems referred to above existing for existing oxyhydrogen generator manufacturing technology, the invention provides a kind of efficient low-consume automobile water fuel system.

The technical scheme that the present invention is adopted for achieving the above object is:

A kind of efficient low-consume automobile water fuel system, this system is made up of high-frequency and high-voltage power supply, microwave source and oxyhydrogen generator.High-frequency and high-voltage power supply comprises store battery, high-frequency oscillator and high tension coil; Microwave source is made up of magnetron for microwave oven and support circuit; Oxyhydrogen generator adopts the miniature water welding machine of transformation, is made up of electrolyzer, direct supply, safety valve and spark arrester, flow control valve, supply air line.

The principle of work of described system is the theory according to resonance, and resonance can cause the destruction of system; When water is agitated in its intrinsic molecular resonance frequency, the chemical bond forming water molecules is easy to rupture, and becomes H +and OH -ion.Oxyhydrogen generator in the past, just in order to destroy the chemical bond-hydrogen bond of water molecules, just need to expend powerful electric energy, and creates the heat energy of great quantities of spare.

Described high-frequency and high-voltage power supply utilizes high-frequency oscillator that direct current is become alternating-current, and by with high tension coil coupled boost, for microwave source provides high-voltage power supply.

Described store battery is 12v automobile storage battery, by the generator charging of automobile itself.

Described microwave source is made up of magnetron for microwave oven and support circuit, and the microwave frequency of transmitting is the natural frequency 2450MHz of water molecules, inserts the resonator cavity of oxyhydrogen generator, the water molecules in resonator cavity is among the alternating electromagnetic field of microwave through waveguide.

Described electrolyzer is made up of resonator cavity, cathode compartment and anolyte compartment, and resonator cavity is placed in the middle, and left and right leads to cathode compartment and anolyte compartment respectively.

Described direct supply adopts kenotron rectifier, obtains 24 volts of volts DSs, for brine electrolysis.

Described resonator cavity is a thicker metal tube, is full of band ionogen N athe water of OH or KOH, the waveguide of microwave is inserted in upper end; Water molecules is under microwave action, and resonance-resonance occurs, and disintegrate is H +and OH -ion.

Described cathode compartment connects the negative pole of direct supply, under the effect of DC electric field, and H +ion attracted to negative electrode and generates hydrogen.

Described anolyte compartment connects the positive pole of direct supply, under the effect of DC electric field, and OH -ion attracted to anode and generates oxygen.

Described flow control valve, have two entrances and an outlet, two entrances are connected with cathode compartment, anolyte compartment respectively by supply air line, and outlet connects with spark arrester with safety valve, be used for regulating the flow of hydrogen and oxygen, make the volume mixture of the two reach the ratio of 2: 1.

Described safety valve and spark arrester, connected with flow control valve and engine inlets respectively by supply air line, prevent back draft.

Present invention incorporates the technology of high-frequency high-voltage circuit, microwave oven and oxyhydrogen generator, its advantage is:

(1) volume is little, and efficiency is high, consumes energy low, namely produces i.e. use, and aerogenesis speed can meet the requirement of motor car engine.

(2) take water as fuel, cheap energy-conservation, environmental protection low-carbon (LC), provides the most effective approach and technique means for solving atmosphere polluting problem.

(3) of many uses, can not only be used for industry and medical treatment, also can be used for oil engine is that the vehicles of power are as automobile, aircraft, boats and ships, train; Warship and submarine can seawater be fuel, realize navigation in indefinitely.

(4) can reselecting system components, combine and improve according to application purpose difference, as utilized silicon controlled rectifier to carry out rectification to high-frequency and high-voltage power supply, as the power supply of direct-current machine, driving electromobile and electriclocomotive; By high-frequency and high-voltage power supply and microwave source combination, launch HIGH-POWERED MICROWAVES signal; Militarily, utilize high-frequency and high-voltage power supply to can be high power laser and electric power is provided, make laser weapon realize miniaturization.

(5) on coastland and island, build seawater fuel power plant, burning hydrogen and oxygen are used for generating electricity, and can realize sea water desaltination again.

Accompanying drawing explanation

Fig. 1 is the overall structure schematic diagram of the embodiment of the present invention.

Fig. 2 is schematic circuit diagram of the present invention.

Embodiment

Below in conjunction with drawings and Examples, the invention will be further described:

Fig. 1 is the overall structure schematic diagram of the embodiment of the present invention, as shown in the figure, this system is made up of store battery 1001, high-frequency oscillator 1002, high tension coil 1003, microwave source 1004, resonator cavity 1005, flow control valve 1006, safety valve and spark arrester 1007, supply air line 1008 and engine inlets 1009, cathode compartment 1010, direct supply 1011, anolyte compartment 1012 and waveguide 1013.

Fig. 2 is schematic circuit diagram of the present invention, and as shown in the figure, circuit is by diode D 1, chemical capacitor C 1, forward bias resistor R 1and R 2, triode transistor Q, frequency-selecting inductance L and electric capacity C, Positive feedback coil L 1, high tension coil L 2, high-voltage diode D 2, gas discharge tube GDT, supply transformer T, low pressure winding L 3, high pressure winding L 4, high voltage fuse BX, high-voltage capacitance C 2, high-voltage diode D 3, magnetron MAG, rectifier transformer TG, direct supply 1011 form.

Described store battery 1001 is automobile storage battery, by the generator charging of automobile itself, is the consumption of high-frequency oscillator 1002 supplemental capacity.

Described high-frequency oscillator 1002 is by diode D 1, chemical capacitor C 1, forward bias resistor R 1and R 2, triode transistor Q, frequency-selecting inductance L and electric capacity C, Positive feedback coil L 1composition, be used for producing high-frequency voltage, its working process is:

Diode D 1function be that store battery 1001 and vibrator 1002 are isolated, prevent reversible circulation from impacting storage battery; Chemical capacitor C 1capacity comparatively large, be 47000 μ F, larger electric energy can be stored, isolation and shock absorption can be played between oscillatory circuit and store battery.

Forward bias resistor R 1and R 2effect be between triode transistor Q pin bc and add forward voltage between be; The effect of triode transistor Q is that the signalling current inputted by base stage b amplifies, and flows out from collector electrode c; The effect of inductance L and electric capacity C parallel connection is composition frequency selection network, and the signal power meeting resonant frequency reaches maximum.

Due to inductance L, Positive feedback coil L 1with high tension coil L 2all around on same enameled wire axis, insert ferrite in bobbin hole, coil L, L 1and L 2be coupled, coil L flows through signalling current, can make Positive feedback coil L 1with high tension coil L 2produce the inductive emf of same frequency; Positive feedback coil L 1lower end and the upper end of coil L be Same Name of Ends, through L 1the signalling current phase Positive feedback coil L that the electric current feeding back to base stage inputs with original base stage b 1lower end and the upper end of coil L be Same Name of Ends, through L 1the electric current feeding back to base stage is identical with the signalling current phase place that original base stage b inputs, and plays enhancement; So repeatedly, pierce circuit tends towards stability at the resonant frequency fx.

According to the theory of LC parallel resonance, coil L electric current when resonance reaches maximum value, coil L and L 1all choose the enameled wire that diameter is 0.9 millimeter, the number of turn is respectively 8 and 4; L 2choose the enameled wire of 0.3 mm dia, the number of turn is about 4000 circles; L 2being coupled with coil L, forming the ratio of 500: 1, when elementary winding L occurring the electricimpulse of 12v, then at secondary winding L 2the high pressure of upper generation 6000v.

The relatively waveform of high and low frequency, the power density of high frequency is obviously greater than low frequency, and therefore, electric capacity C chooses 1nH, and resonant frequency is about 35000Hz, coil L 2the energy density stored comparatively power frequency (50Hz) power supply increases greatly.

Described high-frequency and high-voltage power supply is the new ideas energy manufactured according to up-to-date electromagnetic theory, a kind of situation that magnetic field is the molecule of interior of articles, atomic arrangement becomes certain sequential organization, as magnet, only relevant with quality size with the character of material; When situation changes, electric energy will be discharged; Electric current in primary winding only play a part one excite, excitation, and do not get transformed into magnetic energy, therefore consume minimum; The electric energy of high tension coil release is from the inside energy storage of coil and iron core, and most typical example is car engine ignition coil, and its principle of work is:

Two groups of coils are had to be coupled inside usual spark coil, primary winding and secondary coil; Primary winding is with thicker enameled wire around about 200-500 circle, and secondary coil uses thinner enameled wire around about 15000-25000 circle; Storage battery is connected with the armature winding of high tension coil by ignition distributor, and along with ignition distributor "ON" "Off" repeatedly, armature winding is equivalent to be applied with pulsed current, off and on; When elementary coil switch power, the growth surrounding along with electric current produces a very strong magnetic field, and iron core stores magnetic field energy; When ignition distributor makes primary winding circuit disconnect, decay rapidly in the magnetic field of primary winding, secondary coil will induce very high voltage, delivers to spark-discharge sparking; Although the powerful that secondary winding exports, armature winding current consumption is very little, can ignore.

Described high tension coil 1003 is arranged in a closed cylindrical insulator, is connected with high-frequency oscillator 1002 by terminal stud; By 12 high-voltage diode D 2with gas discharge tube GDT, isolated with the rectifier transformer TG of the supply transformer T of microwave source 1004, direct supply 1011, in order to avoid mutual induction.

12 described high-voltage diode D 2be divided into two groups, often organize 6 series connection, the conducting direction of two groups is contrary, to obtain complete output waveform;

Described microwave source 1004 is by supply transformer T, low pressure winding L 3, high pressure winding L 4, high voltage fuse BX, high-voltage capacitance C 2, high-voltage diode D 3, magnetron MAG forms, its principle of work is identical with microwave oven, and is injected in the resonator cavity of electrolyzer 1005 by microwave by waveguide 1013.

Described supply transformer T is an isolating transformer, makes microwave source 1004 and other circuit isolated.

The metallic substance except aluminium selected by described resonator cavity 1005 and the pipe leading to cathode compartment 1010 and anolyte compartment 1012, aluminium meeting and N aoH or KOH react with; Microwave has powerful directed penetrance, can make the water molecules generation resonance in all resonator cavitys, until decompose; Microwave runs into metal and will reflect, therefore resonator cavity must adopt metallic substance manufacture, by microwave containment, could not leak.

1012 described anolyte compartments and cathode compartment 1010 are insulating material and make, and bottom is installing electrodes respectively, and positive and negative electrode that is respective and direct supply 1011 connects.

Described waveguide 1013 is a hollow metal tube, and the microwave being used for being produced by magnetron MAG imports in the resonator cavity of electrolyzer; Rain cone is installed in outlet, leaks to prevent microwave reflection.

Described direct supply 1011 is rectifier power source, accesses high tension coil 1003, high pressure is reduced to low pressure 24v by rectifier transformer TG, then obtains 24v volts DS, for the brine electrolysis in electrolyzer sets up DC electric field through overcommutation and filtering circuit.

Described flow control valve 1006 is a mixing valve, and two, left and right entrance is connected with cathode compartment 1010 and anolyte compartment 1012 respectively by supply air line 1008, and hydrogen and oxygen enter flow control valve 1006; The knob of rotating valve, the air input of adjustable hydrogen and oxygen, reaches the blending ratio of 2: 1.

Described safety valve and spark arrester 1007, connected with the outlet of flow control valve 1006 and engine inlets 1009 respectively by supply air line 1008, play safety control effect.

Described engine inlets 1009 are the integral part of motor car engine itself, and the mixed gas of hydrogen and oxygen enters engine chamber thus, then ignition, promote engine crankshaft and rotate.
=================

