СТО_ПЕРВЫЙ


Обобщённые свойства Электрорадиантного эффекта

   1. Электрорадиантный эффект производится, когда высоковольтный постоянный ток разряжается в искровом промежутке и быстро прерывается, пока не возникнет какой-либо реверсивный (обратный) ток.
   2. Этот эффект значительно увеличивается, когда источником постоянного тока служит заряженный конденсатор.
   3. Электрорадиантный эффект покидает провода и другие компоненты цепи перпендикулярно к течению тока.
   4. Электрорадиантный эффект порождает пространственно распределённое напряжение, которое может превышать начальное напряжение на искровом разряднике в тысячи раз.
   5. Оно распространяется в виде продольного электростатического “светоподобного луча”, который ведёт себя подобно несжимаемому газу под давлением.
   6. Электрорадиантный эффект можно полностью охарактеризовать длительностью импульса и напряжением на искровом разряднике.
   7. Электрорадиантный эффект проникает через все материалы и создаёт “электронные отклики” в металлах, например, меди и серебре. В данном случае “электронные отклики” означает, что на медных поверхностях, подвергнутых Электрорадиантной эмиссии, будет расти электрический заряд.
   8. Электроизлучающие импульсы длительностью менее 100 микросекунд абсолютно безопасны для рук и не будут вызывать шоковый удар или другой вред.
   9. Электроизлучающие импульсы длительностью менее 100 наносекунд холодны и легко создают световые эффекты в вакуумных трубках.

Лучше всех работал разрядник из троллейбусных щёток, не знаю почему.

Короткий высоковольтный импульс на катушке создаёт продольную волну в эфире. От полярности высоковольтного импульса на катушке зависит полярность продольной волны эфира. Волна (импульс) эфира распространяется перпендикулярно оси катушки. Эта волна не экранируется ни чем!  
При встрече этой волны и металлической поверхностью, последняя приобретает электрический заряд, полярность заряда + или - зависит от полярности продольной волны. 
А теперь о главном, я так думаю:
Электрический ток -направленное движение потока эфира в металлах и электролитах, провоцирующее движение заряженных частиц. Как за автомобилем летят опавшие листья!  Выбирайте сами, что вам нужнее - авто или мусор. В любом импульсе учитываем действие и фронта и спада. 
Движение эфира НЕВОЗМОЖНО! К примеру - во льдине лёд не движется. Возможно только движение волн в эфире. Волн давления и волн разряжения, положительных и отрицательных, горячих и холодных ( как их кто только не называет ). В любом случае это продольные волны! Тесла неоднократно указывает, что он работал с ними. В вашем примере лучше подойдёт не принцип печки, а принцип сжатой (или растянутой) пружины. Если мы эту пружину сжали или растянули без затраты большой энергии (подскажу  - высоко напряжение на катушке без тока практически ), то это уже будет большой прорыв в ваших, да и наших изысканиях. А потом - используйте силу сжатой пружины! Вы на сжатие затратили всего ничего, а пружина распрямится на всю свою силу. Во тут и СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ и куча интереснейших эффектов. Простите за иносказательную форму .(пока так надо). ПротивоЭДС - совершенно правильно. Но Тесла её использовал для возмущения эфира! Только создав продольную волну в эфире, можно с её помощью качать СЕ. Внимательно читайте работы Тесла, господа. Короткий высоковольтный импульс на катушке создаёт продольную волну в эфире. От полярности высоковольтного импульса на катушке зависит полярность продольной волны эфира.
Волна (импульс) эфира распространяется перпендикулярно оси катушки. Эта волна не экранируется ни чем! 

Что бы создать волну в эфире мощность не нужна ( в идеале), только потенциал (напряжение). 
При прохождении волны эфира через поверхность металла последний приобретает электрический заряд.
Так всё таки волна формируется в индукторе или в ВВ? – 
Ответ: Волна в эфире.  
Если в ВВ, то съёмных катушек уже много перепробовали... – 
Ответ: Съём делается не катушками.  
К кстати - индуктор иногда мешает выходу СЕ, Тесла его отключал разрядником...
маловата мощность, по сравнению с затратной... – 
Ответ: У кого как.  
А толкаешься от практики или от теории? – 
Ответ: теория была лет шесть назад... 
Теперь больше практика, подтверждённая правильной теорией.

Так всё таки волна формируется в индукторе или в ВВ? – Волна в эфире.  
----Перефразирую: Источником появления волны служит индуктор? ВВ - проводник или условие поддержания?---- 
Ответ: Источником появления волны служит ВВ!
Если в ВВ, то съёмных катушек уже много перепробовали... – Съём делается не катушками.  
---- Наверно Большая пластина обёрнутая вокруг ВВ (веренее - )---- 

Ответ: НЕ ЗАМКНУТЫЙ цилиндр ( лучше сетка) обёрнутая вокруг ВВ.
К кстати - индуктор иногда мешает выходу СЕ, Тесла его отключал разрядником...
----Вот это - вообще загадочная для меня фраза!--- 
Ответ: Индуктор тоже принимает СЕ! Отсюда, иногда, взрыв транзисторов и прочая беда. Вредный это фактор. Устранять его надо. 

Для выпрямления ПОЛУЧЕННОГО - Нечего выпрямлять. Пульсирующая (импульсы) постоянка на выходе при правильной схеме и верном режиме работы. Сглаживающий фильтр на выходе - и всё. С одной ВВ катушкой не удобно, без хорошего заземления не работает. С двумя ВВ катушками и двумя индукторами мощность выхода гораздо выше и заземления не нужно. Правильная фазировка очень важна.
Сетевые блоки питания (любые!) для радиантного электричества как перемычка на землю!
А это не учтённая электрическая связь в схемах, приводящая к неверным результатам и выводам. 
Лучше использовать автономное питание для запуска. В цепи самопитания наличие стабилизатора напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе выход со строя всей установки неизбежен.
Как правильно снять СЕ с ВВ катушек? Вариант (очень советую )так как это сделано в машине Пола Баумана «Тестатика». Инфы по этой машине в инете полно, кому нужно - найдёт.
Пара фоток моментов постройки Тестатики я выложил в нашу галерею. Не на ВВ катушке, а на выходе СЕ.
Повторюсь: Пульсирующая (импульсы) постоянка на выходе при правильной схеме и верном режиме работы.  Две противофазные ВВ катушки... Два индуктора... Один качер.. ВВ катушки не в базе..
В базе - своя обмотка обратной связи..

Не нужно сразу снимать со всей катушки.
Просто обернуть, не пойдёт. Нужно определить диаметр съёмного цилиндра в зависимости от диаметра ВВ катушки, развиваемого ею напряжения, требуемого напряжения на выходе и ещё уймы параметров.  
Подбором конечно можно пытаться, но хоть порядок размеров нужно просчитывать.
У Баумана ищи..

Ответ : Чем больше витков сетки, тем больше ток получишь. Чем выше сетка, тем выше напругу получишь.  Зазор? У меня - 3 mm. Утеплитель под ламинат. 

И какой у тебя триод? 

Ответ : У меня сейчас - IRG4PC50U , доволен. 

Ответ: Внимательнее, повторюсь: ВВ катушка не на базе, а заземлена. Земля полярность не меняет.

Ответ: Эфир можно локально сжать, он со спокойного состояния перейдёт в сжатое. Потом он вернётся в спокойное состояние.  Эфир можно локально растянуть, он со спокойного состояния перейдёт в растянутое. Потом он вернётся в спокойное состояние. 

А теперь, больший секрет от Тесла: Что бы сжимать или растягивать эфир мощность не нужна, только потенциал. При возвращении эфира в спокойное состояние можно выделить огромную мощность.

Нет барьера минимальной мощности.  Есть барьер минимального возмущения эфира - менее 3 киловольт на ВВ катушках. Если меньше - нет СЕ.  Пока не знаем почему, разбираемся. 

Воздействуем на эфир с двух катушек, получая с одной волну с давлением, а с другой волну с разряжением. Обе катушки нижними концами - на общем схемы. Верхние концы катушек подключены к конденсаторам-бубликам (см. катушку Тесла в его статьях). Катушки верхними выводами НЕ СОЕДИНЕНЫ. Стоят ВВ катушки - как в Тестатике. Катушки полностью идентичны по частотным параметрам (подстройка - бубликом), это важно. Обмотка ОС на любой ВВ катушке, на другой такая же, но нагружена на эквивалент базы транзистора - резистор, что бы сохранить симметрию.
Высокое напряжение меряем и смотрим дистанционным киловольтметром с выходом на осциллограф. Очень удобно и безопасно для осцыла.

Цитата: Владимир от Ноябрь 29, 2009, 11:06:27 
Уважаемый sto-pervyj!
1. Получается, что направление распространения продольной волны зависит от ВВ потенциала ( "+" или "-" ) на её незаземленном конце ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ. Верно? 

Ответ: Верно.


2. Уточните, пожалуйста, в каком направлении (ОТ КАТУШКИ или К КАТУШКЕ) идет волна при положительном напряжении на её незаземленном конце, 

Ответ: Точно не знаю, нами пока принято условно : + от катушки.


3. Правильно ли я понял, что одним из необходимых условием возникновения продольной волны, исходящей или входящей в катушку, должно быть напряжение на незаземленном конце ВВ катушки не менее 3000 Вольт? 

Ответ: Подтверждено нами практически, хотя странно.

Если  нужны именно две ВВ катушки и  полная симметричность их  параметров, то целесообразнее сделать конструкцию  в виде одной катушки с выводом от середины обмотки. 
И индуктор тоже один, цельный, без каких-либо "средних" отводов, только выполнен в виде двух симметричных половинок.
Обе эти половинки  должны мотаться как единая спираль, с одним направлением намотки от начала до конца. Форма спирали индуктора (плоская, цилиндрическая, два конуса и т.п.) подбирается для получения наилучшего электрического (или радиантного, фитонного - у кого как язык повернется это назвать) эффекта от  ВВ катушки. Среднюю точку обмотки ВВ катушки можно заземлить.
Базовую обмотку (обмотку ОС) можно  разместить  либо поверх витков средней части ВВ катушки, либо непосредственно на каркасе ВВ катушки, между половинками ВВ катушки, оставив для неё свободное место при намотке этих половинок.

Совершенно с вами  согласен. Идея очень интересная, не всё правильно, но будем думать и пробовать.










Кстати там шина 10х10 мм ещё куда не шло, а соединение сеток 6 см2 - это не опечатка?  Это же 6 таких 10х10 шин  Зачем? УПС! Пардон, господа, опечатка. 6 мм.
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