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В нем написано прямым текстом, что на выходе устройства у него получено больше, чем на входе.
Я нашел, что практически, вполне осуществимо, чтобы в такой манере произвести электрическое движение (поток, ток, сгущение), в  тысячу раз превышающее начальное, то есть, то, которое было подано на вторичную обмотку  С от первичной  обмотки А. И именно, таким образом, я достиг активности (мощности) или скоростей (объема, сгущения) потока электрической энергии в система E’CE , измеряемых многими десятками тысяч лошадиных сил. Генератор  «B» имел такую структуру,  энергия накапливалась в конденсаторе и разряжалась в кратчайший интервал времени. Вы не смогли бы получить такую мощность при накачке непрерывной синусоидальной волной.  Прерывистый (импульсный)  режим  выгоден тем, что он дает вам, с генератором в 1 киловатт, мощность в 2000, 3000, 4000, или 5000 киловатт; в то время как, если у вас непрерывные синусоидальные колебания с мощностью 1 киловатт, то это даст вам возможность получить энергию колебаний только на уровне 1 киловатта и не более. 
     
С давних пор известно, что электрические токи могут распространяться через землю, и эти знания использовались по-разному для передачи сигналов и приведения в действие множества приемных устройств, удаленных от источника энергии, главным образом, в роли обратного провода, как средства передачи. Также известно, что при заземлении только одного из полюсов источника через участки земли могут передаваться электрические возмущения (перепады, импульсы, волны, сгустки зарядов), и этот факт я использовал в системах, которые я разработал для целей передачи через природные среды информационных сигналов и мощности, и которые теперь хорошо известны. Но все сделанные ранее эксперименты и наблюдения базировались на мнении, главным образом, совпадающем с утверждениями большинства ученых о том, что земля в силу своей огромной протяженности, хотя и обладает проводящими свойствами, ведет себя не так, как проводник с ограниченными размерами по отношению к производимым возмущениям (перепадам, импульсам, волнам), и, даже, напротив, во многом похожа на обширное водохранилище или океан, которые, хотя и могут быть локально возбуждены (взволнованы) каким-либо волнением (общим движением, импульсом), все же остаются к ним нечувствительными, и по большому счету, в целом, остаются в покое. Еще одним фактом, общеизвестным сейчас, является то, что когда электрические волны или колебания подаются на такой проводящий путь, как металлический провод, то, при определенных условиях, от конца того провода вследствие интерференции бегущих (прямых) и отраженных волн (колебаний) устанавливается (возникает) явление «стоячих волн» с максимумами и минимумами в определенных фиксированных позициях (местах, точках). В любом случае, существование этих волн обуславливается достижением границ проводящего пути и отражением от них. На сегодня, я обнаружил (открыл, нашел), что, несмотря на свои огромные размеры и вопреки всем наблюдениям, сделанным до сих пор, земной шар может по большой части, то есть, в целом, вести себя по отношению к возмущениям (прерываниям покоя, импульсам, волнам), подаваемым на него, точно таким же образом, как и проводник ограниченного размера. Именно на этом факте (принципе) и базируется новизна тех явлений, которые я опишу ниже.

В ходе некоторых исследований, которые я проводил с целью изучения влияния молниевых разрядов на электрическое состояние Земли (на заряды), я заметил, что чувствительные приемные приборы, которые были настроены так, чтобы реагировать на электрические возмущения, создаваемые разрядами, временами не реагировали на них, когда они должны были это сделать, и, расследовав причины этого неожиданного поведения, я обнаружил, что это связано с характером (частотой, периодом) электрических волн, которые были произведены в земле молниевыми разрядами; ибо они имели узловые области, которые следовали (уходили вслед) за разрядами на определенном расстоянии при смещении источника возмущений (разрядов молний). По данным максимумов и минимумов этих волн, полученным в большом числе наблюдений, я нашел их длину, изменяющуюся приблизительно от 25 до 70 км, и эти результаты и некоторые теоретические выводы привели меня к выводу, что волны такого рода (возмущения от разрядов молний) могут распространяться по земному шару во всех направлениях; и, что они могут иметь еще более различающиеся длины, крайние пределы (диапазон) которых определяются физическими размерами и свойствами земли. Обнаружение (открытие) существования таких волн безошибочно свидетельствует о том, что создаваемые возмущения (волны) прошли от места своего происхождения (точки, места разряда) до самых отдаленных частей земного шара и ушли оттуда отраженными; и я задумал идею создания таких волн на земле с помощью рукотворных (искусственных) средств с намерением их использовать во многих полезных целях, для которых они нашли бы свое приложение. Эта проблема оказалась чрезвычайно трудной из-за огромных размеров планеты и, следовательно, огромного движения (потока, перетока) электричества или скорости (объема, меры, размерности, плотности, сжатия), с которой должна быть подана (перенесена) электрическая энергия для того, чтобы, хотя бы в отдаленной степени, приблизиться к движениям или скорости (объему, мере, размерности, плотности), которые достигаются при проявлениях электрических сил в природе, и которые, поначалу, казались не реализуемыми путем каких-либо человеческих деяний. Но путем постепенного и постоянного улучшения генератора электрических колебаний, описанного мной в моих патентах № 645,576 и 649,621, мне, наконец, удалось достичь электрических движений или скорости (размеров, объемов) подачи электрической энергии не только приблизившись к природным, но, как показали многие сравнительные испытания (тесты) и измерения, даже, и превосходящих потенциал молниевых разрядов. С помощью этого устройства я нашел возможным, воспроизводить всякий раз, когда пожелается, точно такие же явления или подобные тем, которые возникают в земле из-за таких разрядов. Благодаря знаниям по обнаруженным (открытым) мной явлениям и по средствам управления (регулировки) достижения (получения) этих результатов, я смог не только разрешить множество задач (операций) с использованием известных инструментов, но также предложить новые решения по многим важным вопросам, связанным с эксплуатацией и управлением удаленных объектов (устройств), которые из-за отсутствия этих знаний и этих средств до сих пор были абсолютно невозможными. Например, при использовании такого генератора стационарных (стоячих) волн и правильно размещенного и настроенного в любом другом месте приемного устройства, практически независимо от его дальности, можно передавать разумные (информационные) сигналы или управлять и приводить в действие по желанию любое одно или некое множество такого рода устройств для многих и разных, важных и значимых целей. А именно: для индикации (указания), где бы это ни было необходимо, правильного (точного) времени наблюдения; или для выяснения относительного положения тела или расстояния от него по отношению к данной точке; или для определения курса движущихся объектов, таких как морские суда, расстояния, пройденного ими или их скорости; или для производства многих других полезных эффектов на расстоянии, зависящем от интенсивности, длины волны, направления или скорости движения или других признаков и свойств возмущений (прерываний покоя, импульсов) такого характера.


Я, как обычно, проиллюстрирую способ применения моего открытия (стоячих волн в земле), описывая одно из его конкретных применений, а именно, передачу разумных сигналов или сообщений между удаленными точками. И с этой целью, теперь, сделаю ссылки на прилагаемые чертежи.


На фигуре 1 схематично представлен генератор, который создает стационарные волны в земле, а на фигуре 2 – устройство, приспособленное для регистрации (приема) эффектов от этих волн в удаленной местности.
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На фигуре 1, под буквой А обозначена первичная катушка (обмотка), образующая часть трансформатора и состоящая, главным образом, из нескольких витков толстого кабеля минимального сопротивления, концы которой соединены с выводами источника мощных электрических осцилляций (колебаний), схематично представленного под буквой В. Этот источник обычно представляет собой конденсатор, заряжаемый до высокого потенциала и разряжаемый в быстрой последовательности в (через) первичную обмотку, как это происходит в типовом трансформаторе, изобретенном мною и теперь хорошо известном. Но, когда желательно получить стационарные (стоячие) волны большой длины, для питания первичной обмотки А можно использовать динамо переменного тока подходящей конструкции. Под буквой С обозначена спиральная вторичная обмотка, навитая 
внутри первичной обмотки, и имеющая вывод (терминал, конец), ближний к последней, соединенным с землей Е’, тогда как дальний другой вывод (терминал, конец) — с поднятым терминалом Е. Физические константы обмотки (катушки) С, определяющие период ее вибрации (колебаний, отклика, резонанса), выбираются и регулируются так, чтобы вторичная система Е’СЕ устанавливалась в резонанс на частоте, наиболее близкой к осцилляциям (колебаниям), которые на нее подаются от первичной обмотки А. Кроме того, для того, чтобы еще более усилить рост давления (напряжения, э.д.с) и увеличить электрическое движение (поток, ток, сгустков зарядов) во вторичной системе, чрезвычайно важно, чтобы ее сопротивление было бы, как можно меньшим, а ее самоиндукция (индуктивность), как можно большей при прочих равных условиях. С целью уменьшения сопротивления, также, с особой тщательностью должно быть сделано заземление. Вместо прямого заземления, как указано, катушка С может быть соединена последовательно или иным образом (полностью или частично) с первичной обмоткой А, и в этом случае, уже последняя будет соединена с пластиной Е’. Но, вне зависимости от того, не включены ли, включены ли частью или полностью возбуждающие витки первичной обмотки А в обмотку (катушку) С, общая длина проводника от пластины заземления Е’ до приподнятого терминала Е должна быть равна четвертой части длины волны электрического возмущения (волны, несущей) в системе E’CE или же равна этой длине, умноженной на нечетное число.


Если эти отношения (связи) соблюдены, то на терминале Е установится точка (место) максимального давления (напряжения, э.д.с) вторичной обмотки или возбуждаемой системы, и в ней потоки (сгустки, плотности) электричества будут достигать наивысшего значения. Для того, чтобы усилить электрическое движение (ток, сгущение, плотность) во вторичной обмотке, как можно больше, существенно, чтобы ее индуктивная связь с первичной обмоткой А была не такой сильной, как в обычных (бытовых) трансформаторах, но слабой, так чтобы колебаниям (вторички) позволять происходить свободно; то есть, чтобы их взаимная индукция (связь, индукция со вторички на первичку) была бы минимальной. Реализует такое преимущество спиральная обмотка (катушка) С, ибо, когда ее витки вблизи первичной обмотки А подвергаются сильному индуктивному воздействию, они, в это время, развивают (создают) высокую начальную электродвижущую силу (импульс, а потом все осцилляции идут свободно). Если эти регулировки и взаимосвязи выполнены тщательно и строго соблюдены иные конструктивные особенности, электрическое движение (поток, ток, сгущение), создаваемое во вторичной системе посредством индуктивного действия первичной обмотки А, будет чрезвычайно усилено, причем, усиление будет прямо пропорционально индуктивности и частоте и обратно пропорционально сопротивлению вторичной системы.
Я нашел, что практически, вполне осуществимо, чтобы в такой манере произвести электрическое движение (поток, ток, сгущение), в тысячу раз превышающее начальное, то есть, то, которое было подано на вторичную обмотку С от первичной обмотки А. И именно, таким образом, я достиг активности (мощности) или скоростей (объема, сгущения) потока электрической энергии в система E’CE , измеряемых многими десятками тысяч лошадиных сил (то есть, СЕ появляется в самом передатчике).

Такие невероятно огромные движения (потоки) электричества порождают множество новых и необычных явлений, среди которых находятся и уже описанные ранее (стоячие волны). Мощные электрические колебания в системе E’CE, будучи сообщенные (переданные) земле, вызывают соответствующие (подобные) колебания, распространяющиеся в отдаленные части (во все концы) земного шара, откуда они отражаются и посредством интерференции (сложения) с исходящими вибрациями (колебаниями) создают стационарные (стоячие) волны, вершины и углубления (пучности и узлы) которых лежат на параллельных окружностях (параллелях окружностей), для которых пластину заземления Е’ можно считать их полюсом. Другими словами, земной проводник (земля, как проводник) входит (устанавливается) в резонанс (за счет распределенной емкости и индуктивности) с колебаниями, подаваемыми в нее, как если бы она была (электрическим) проводом. Более того, ряд фактов (принципов), которые я установил, ясно показывают, что движение электричества через него (нее, землю) следует определенным законам с почти математической строгостью. Здесь же будет достаточно заявить, что планета ведет себя, как идеально (совершенно) гладкий или отполированный проводник с минимальным сопротивлением, с емкостью и самоиндукцией, равномерно распределенными вдоль оси симметрии распространения волны, и передающий даже слабые электрические колебания без заметных искажений и затухания.


Кроме сказанного выше, видится еще три требования, необходимых для установления условий резонанса. Первое. Диаметр земли, проходящий через полюс, должен быть равен нечетному кратному четверти длины волны (колебаний), то есть, должно быть соблюдено отношение между скоростью света и четырехкратной частотой тока.
Второе. Необходимо использовать колебания, в которых скорость (объем, мера, коэффициент) излучения энергии в пространство в виде герцевых или электромагнитных волн была бы очень мала. Чтобы дать представление (передать идею), я должен сказать, что частота (колебаний) должна быть меньше двадцати тысяч герц, хотя практически могут быть использованы и более короткие волны. Самая низкая частота, по-видимому, будет находиться в районе шести герц (диаметр Земли разделить на скорость света), и в этом случае, будет только лишь один узел в основании или у основания (около полюса), и, как это ни парадоксально может показаться, эффект (рост потенциала) будет увеличиваться с увеличением расстояния и будет максимальным в точке диаметрально противоположной точке стояния передатчика (в точке первой пучности). Что касается колебаний еще более низких, то, строго говоря, с ними земля не резонирует, но действует в отношении них, как если бы чисто емкость, при этом, потенциал будет изменяться, возрастая или спадая равномерно по всей ее поверхности.


Третье. Наиболее существенным требованием, однако, является то, что вне зависимости от частоты, волна или пачки волн должны длиться (продолжаться) в течение определенного интервала времени, который, по моим оценкам, составляет не менее одной двенадцатой или, в долях, 0,08484 секунды, (0.08484 Секунд = 84.84 Миллисекунд. ms)  (время установления и условие поддержания стоячих волн в Земле), то есть так, чтобы одолеть расстояние на проход туда и на возврат обратно, до области (точки) на земной поверхности, диаметрально противоположной полюсу (точке подключения передатчика), итак, как если бы со средней скоростью (если огибать по поверхности планеты, если же прямо по диаметру через центр точно скорость света) около четырехсот семьдесят одна тысячи двести сорок километров в секунду.


Наличие (присутствие, действие) стационарных (стоячих) волн может быть обнаружено (энергия их может быть принята) многими способами. Например, цепь (контур, схема) может быть подключена прямо (непосредственно) или индуктивно (через воздух, как конденсатор, как пластины, что ли?) к земле и к приподнятому терминалу, и настроена для более эффективного ответа (реакции, резонанса) на колебания. Другой способ состоит в подсоединении настроенной цепи к земле в двух точках, расположенных ближе или дальше по одному меридиану, проходящему через полюс E’ или, говоря в общем, в любых двух точках, имеющих разные потенциалы (относительно точки подключения к земле передатчика).
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На фигуре 2 я показал устройство для обнаружения присутствия (детектирования наличия, приема) волн, такое, как я использовал в новом способе усиления слабых эффектов (токов), и которое описано в моих патентах № 685953 и 685955. Оно состоит из цилиндра D из изоляционного материала, который вращается с равномерной скоростью посредством часового механизма или иного подходящего источника движущей силы, и снабжен двумя металлическими кольцами F F’, на которые помещены щетки a и a’, соединенные соответственно с терминальными пластинами P и P’. От колец FF’ выходят узкие металлические сегменты s и s’, которые при вращении цилиндра D поочередно (синхронно) вводятся в контакт с двойными щетками b и b’, находящимися на состоящих с ними в контакте держателях h и h’, которые поддерживаются на металлических подшипниках (опорах) G и G’, как показано. Последние соединены с выводами (терминалами) Т и Т’ конденсатора Н. И следует понимать, что их, как это есть с обычными щеткодержателями, можно регулировать по углу (производить угловые перемещения). Цель использования двух щеток b и b’, в каждом из держателей h и h’, состоит в том, чтобы изменять произвольно (как пожелается) продолжительность электрического контакта пластин P и P’ с выводами T и T’, к которым подключен приемная цепь (контур, схема), включающая в себя приемник R и устройство d, совершающее дежурное (последовательное, поочередное, синхронное) замыкание приемной цепи в (через) предустановленные (заданные, расчетные) интервалы времени и разряд накопленной энергии в (через) приемник. В данном случае, это устройство состоит из цилиндра, выполненного частично из проводящего и частично из изоляционного материала e и e’, соответственно, который вращается с требуемой мерой скорости при помощи любого подходящего средства. Проводящая часть е находится в хорошем электрическом соединении с валом S и снабжена сегментами f f в форме конуса, по которым скользит щетка k, поддерживаемая на токопроводящем стержне l, способная (способном) регулироваться в металлической опоре m продольно. Другая щетка n предназначена для размещения на валу S, и очевидно, что всякий раз, когда один из сегментов f входит в контакт со щеткой k, цепь, включающая приемник R, замыкается, и конденсатор разряжается через него. Путем регулировки скорости или вращения цилиндра d и смещения щетки k вдоль цилиндра, цепь (контур, схема) может быть настроена так, чтобы размыкаться и замыкаться в виде быстрой последовательности и оставаться разомкнутой или замкнутой в течение выбранных интервалов времени, как это пожелается. Пластины P и P’, через которые электрическая энергия передается к щеткам a и a’, могут находиться на значительном расстоянии друг от друга в земле или одна в земле, а другая в воздухе, предпочтительно на некоторой высоте. Если только одна пластина соединена с землей, а другая поддерживается на возвышении, местоположение устройства должно определяться (привязываться) с учетом положения стационарных (стоячих) волн, создаваемых генератором, причем, эффект (в приемнике), с очевидностью, будет максимально проявленным в максимуме (в пучности) и нулевым (минимальным) в узловой точке. С другой стороны, если обе пластины соединяются с землей, то точки такого соединения должны выбираться с учетом разности потенциалов, которую желательно получить, ибо наибольший эффект может быть получен, когда пластины находятся на расстоянии, равном половине длины волны.


Для иллюстрации работы системы положим, что переменные электрические импульсы от генератора вызывают стационарные (стоячие) волн в земле, как описано выше, и, что приемное устройство правильно расположено относительно положения (точек) узлов и пучностей этих волн. Скорость вращения цилиндра D изменяется до тех пор, пока он не станет вращаться в синхронизме (попадать в такт) с чередующимися импульсами генератора, а положение щеток b и b’ регулируется угловым перемещением или иным образом, так чтобы они находились в контакте с сегментами S и S’ в периоды (в моменты, во время), когда импульсы передатчика находятся в максимуме интенсивности (плотности напряжения, сгустков зарядов) или близко к нему. Когда эти требования будут выполнены, электрические заряды одного знака будут передаваться на соответствующие каждому из них (на свои) выводы конденсатора, и с каждым новым импульсом он будет заряжен до все более высокого потенциала. Скорость вращения цилиндра d может регулироваться произвольно (как пожелается), в силу чего, энергия избранного количества отдельных импульсов может, в такой манере, накапливаться в потенциальном виде и тут же разряжаться в приемник R по щетке k, контактирующей с одним из сегментов f. Понятно, что емкость конденсатора должна быть такой, чтобы обеспечивать накопление количества энергии гораздо большего, чем требуется для обычной работы приемника. Так как для работы приемника этим методом может быть получено достаточно большое количество энергии в подходящей форме, последний может быть и не очень высокой чувствительности. Но, когда импульсы очень слабы, или когда требуется очень быстро управлять приемником, любое из известных чувствительных устройств, способных реагировать на очень слабые воздействия, может быть использовано в указанной (описанной) манере или же иначе.


Очевидно, что в описанных условиях при непрерывном действии стационарных (стоячих) волн, в приемнике будут действовать более или менее интенсивные импульсы тока в соответствии с местом его расположения относительно максимумов и минимумов указанных волн. Но при прерывании или уменьшении потока, ток стационарных (стоячих) волн будет рассеиваться или уменьшаться в интенсивности (плотности, сгустков зарядов). Отсюда и следует, что если управлять режимом, при котором образуются волны, то в соответствии с этим в приемнике может быть создано большое разнообразие эффектов. Однако, на практике, перемещение узлов и пучностей волн по желанию (при необходимости) легче сделать путем изменения длины волны на передающей станции при соблюдении вышеуказанных требований. В такой манере (при таком способе), точки максимального и минимального эффекта могут быть совмещены с любой станцией или станциями. Кроме того, путем подачи в землю двух или более колебаний различной длины волны можно создать результирующую стационарную (стоячую) волну, медленно движущуюся по земному шару, и, таким образом, получать большое множество и других разнообразных полезных эффектов. Очевидно, что, в такой манере, можно легко определить курс судна без использования компаса, так как посредством цепи (контура), подсоединенного к земле в двух точках, оказываемый на контур эффект, будет наибольшим тогда, когда пластины РР лежат на меридиане, проходящем через пластину заземления E’ (передатчика), и нулевым, когда пластины расположены на параллельном круге (вдоль параллели относительно точки подключения передатчика). Если узлы и пучности поддерживаются в фиксированных положениях, то скорость судна, несущего приемное устройство, может быть вычислена легко и точно из наблюдений за точками максимумов и минимумов, которые пересекаются (судном) последовательно (по моментам времени их пересечения). Это будет понятно, если сказать, что проекции всех узлов и пучностей на диаметр земли, проходящий через полюс или ось симметрии волнового движения (потока), равноудалены. Следовательно, на поверхности шара (Земли), в любом его месте (части), длина волны может быть определена из простых правил геометрии. С другой стороны, зная длину волны, можно легко вычислить расстояние от источника (точки передатчика). Подобным же образом можно высчитывать расстояние от одной точки к другой, широту и долготу места, время и т. п., то есть, определять их по наблюдению (параметров) стационарных (стоячих) волн такого рода. Если бы несколько генераторов таких стационарных волн, предпочтительно различной длины, были бы установлены в особо выбранных местах, то весь земной шар мог бы быть поделен (разделен) на определенные зоны электрической активности, и такая и другая важная информация могла бы мгновенно (сразу) быть полученной по простым расчетам или отсчетам посредством соответствующе (подходяще) проградуированных инструментов. Множество других полезных применений (приложений) моего открытия напрашиваются сами, и в этом отношении я не хочу ограничивать себя. В той же манере, и описанный, здесь, конкретный план (порядок) производства (создания) стационарных (стоячих) волн, может быть изменен (иметь отступления). Например, цепь, которая подает мощные осцилляции (колебания) в землю, может быть соединена с последней в двух точках. Таким образом, в этом приложении (в этой заявке), я выдвинул (предложил) различные улучшения в части средств и методов создания (производства) и использования (утилизации) электрических эффектов, которые могут быть применимы с пользой и, как в связи с моим настоящим открытием, так и вне зависимости от него.


Я желаю, и это понятно, чтобы такие новые возможности (признаки), которые здесь специально не заявлены, составили бы предмет последующих приложений.
То же, что я сейчас заявляю: 1. Улучшение техники (усовершенствованный способ) передачи электрической энергии на расстояние, которое заключается в установлении стационарных электрических волн в земле, как изложено. 2. Улучшение техники передачи электрической энергии на расстояние, которое состоит в подаче в землю электрических колебаний такого характера, что от них в ней возникают стационарные электрические волны, как здесь изложено. 3. Улучшение техники (усовершенствованный способ) передачи и использования (утилизации) электрической энергии, которое заключается в установлении стационарных электрических волн в природных проводящих средах и приведении в действие (в запуске), в такой манере, одного или нескольких приемных устройств, удаленных от источника энергии, как изложено. 4. Совершенствование техники (усовершенствованный способ) передачи и использования (утилизации) электрической энергии, заключающееся (состоящее) в создании в природных проводящих средах стационарных электрических волн заданной (выбранной, предустановленной) длины и приведении в действие (в запуске) от них одного или многих приемных устройств, удаленных от источника энергии, и грамотно (соответствующе) расположенных в особых точках по отношению к таким волнам (его источнику), как здесь изложено. 5. Улучшение техники (усовершенствованный способ) передачи и использования (утилизации) электрической энергии, заключающееся (состоящее) в установлении в природных проводящих средах стационарных электрических волн и в изменении длины таких волн, как здесь указано. 6. Улучшение техники (усовершенствованный способ) передачи и использования (утилизации) электрической энергии, заключающееся (состоящее) в установлении в природных проводящих средах стационарных электрических волн и в сдвиге (в перемещении) узлов и пучностей этих волн, как здесь описано. НИКОЛА ТЕСЛА. Свидетели: M. Л. Дайер, Бенджамин Миллер.
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