Что такое электрический ток

электрический ток это спектр шума определённых частот, что то движется в чём то, при движении трётся бьётся сталкивается и издаёт шум, в зависимости от частоты спектра возникают эти явления. Может он и есть эфир мы это незнаем
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электрический ток всё как в механике. залезли вы на гору и крикнули кому не спится в ночь глухую в ответ услышите хую...хую эт мы называем эхо... взяли железный прут 20см в диаметре и километр длинной... в торец его кувалдой.... звук полетел по пруту. отразился от конца и полетел назад.... и будит носиться по пруту туда суда пока не затухнет.... взяли провод 1км длинной. пихнули в него импульс и этот импульс по проводу 1 км будит носиться туда суда пока не затухнет... я думаю все знают что такое затухающая синусоида.. 
Принцип передачи энергии. Вся энергия должна возвратиться назад в источник чтобы вызвать ток нагрузки.

Радиолюбители называют это измерение КСВ, коэффициент стоячей волны, энергия летит до конца антенны отражается и летит назад в передатчик
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 Если энергия неприйдёт назад в источник что вызовет большой ток потребления. К примеру подключите сетевой трансформатор в розетку через диод тем самым  мы недадим ОЭДС вернуться назад в истосчник, по тойже причине при заряде и разряде конденсатора мы теряем половину энергии
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и так конденсатор С1 заряжен до 100 вольт, параллельно ему подключаем конденсатор С2, и получаем два заряженных конденсатора по 50 вольт, и чтоб получить бывшие 100 вольт нам придётся их соединить последовательно, но ёмкость то будит уже в 2 раза меньше,  конденсатор С2 тоже плюёт назад но его напряжение меньше чем на конденсаторе С1 поэтому этот плевок идёт в никуда и мы его теряем

почему катушка или трансформатор выплёвывает ОЭДС обратной полярности. Для понятия, имеем двигатель и генератор с постоянными магнитами, для увеличения мощности генератора надо поднять обороты двигателя тобиш поднять частоту. Сила магнитного поля у нас не меняется, магниты постоянные, 

называется это доплеровский эффект

и так мы сидим слева в трансформаторе и энергия бежит к нам со скоростью 300000км/сек. Трансформатор выплюнул ОЭДС и энергия побежала от нас со скоростью 300000км/сек а вся энергия имеет волновую структуру тобиш колебания

на основе ОЭДС или отражонной волны основан весь принцип электропитания, нагрузка тормозит скорость распространения в результате этого образуется ток, ток это сжатая ЭДС, на сжатие ЭДС надо время поэтому чем больше ток тем больше идёт торможение, на этом принципе изготавливают электромагнитные реле времени где замедляющем элементом является замкнутая латунная гильза [image: image4.png]
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