Краткий отчет о результатах повторения торсиометра Дорохова.
К сожалению, делать какие-то выводы сложно, т.к. нет под рукой проверенного источника торсионного поля. Сделал на скорую руку “Пирог по Райху” используя квадратики для заметок и пищевую фольгу. Похоже, что вообще работает. Склеивал канцелярским клеящим карандашом примерно 20 слоев. Пробовал заряженные аккумуляторы , батарейки, катушки Мишина. Показания изменяются примерно на 0,5%.  Как выяснилось, датчик очень чувствителен не только к свету, но и к электрическим наводкам сети. В процессе настройки и сравнения различных режимов тиратрона, я выводил на экран мин, макс и среднее значение за 20 отсчетов. Т.о. я заметил, что если рядом с датчиком лежит провод осциллографа, то  мин и макс значения сильнее разбегаются. Если взять коробку в руку за край – тоже увеличиваются флуктуации. Если поднести датчик к проводу настольной лампы – сильно реагирует. Магнит не влияет никак. Я склонен считать, что все показания датчика при поднесении к железным предметам типа аккумулятор, батарейка, пирог Райха меняются из-за емкостной наводки. По – хорошему надо делать что-то серьезное – типа пирамиды, из диэлектрического материала, и измерять ее.
Важный момент по схеме включения тиратрона и его обвязки: по схеме автора (рис.1) у меня ничего не запустилось. Проверял на 3х разных тиратронах. Нет генерации.  По схеме автора (рис.3) – работает, но Дорохов, наверное, не случайно ушел на схему с мегаомными резисторами. Вероятно, хотел уменьшить влияние плазмы на измерение. 
Я перепробовал разные номиналы резисторов, менял схемы включения, все это контролировал осциллографом. Отмечал в каких схемах более прямая пила, меньше разбег по частоте. Выводы примерно такие: как только мы уменьшаем рабочие токи, (оранжевое свечение почти исчезает), то тиратрон становится чувствителен к свету и поднесению руки(статика). Если тиратрон включен по схеме 1, то на свет и на руку реакции нет. 
[bookmark: _GoBack]Я посчитал, что надо добиться режима с минимальным током, чтобы свечение отсутствовало.  По ходу исследования выяснилось, что на малых токах анод вообще перестает участвовать в процессе. Его можно замкнуть на землю, не подключать или закоротить с сеткой. Также можно втыкать тиратрон любыми двумя ножками – он работает почти на одинаковых частотах. Короче, я остановился на схеме Рис.2. Частота держится стабильно. На фото видны крайние и усредненное значения.
Господину Дорохову - творческих успехов.
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