Patent No. 609,250, dated August 16, 1898
Начало формы

Ко всем, кого это может касаться:

Да будет известно, что я, Никола Тесла, гражданин Соединенных Штатов, проживающий в Нью-Йорке, в округе и штате Нью-Йорк, изобрел исключительно новые и полезные улучшения устройств для электрического поджига газовых двигателей и для аналогичных применений, которые описаны в следующей спецификации, содержащей сопроводительные рисунки, и составляющие совместно единое целое.

В некоторых видах аппаратов, для работы самой машины или для осуществления целей, для которых они используются, необходимо производить электрические искры, или некие другие аналогичные локальные эффекты в заданный момент времени или через определенные промежутки времени. Например, в некоторых газовых или иных двигателях внутреннего сгорания необходимо периодическое появление пламени или искр для воспламенения горючей смеси воздуха и газа под поршнем. И было установлено, что самый эффективный способ воспламенения газовой смеси в цилиндре в надлежащий момент времени - от электрической искры. Единственно возможным инструментом, посредством которого это до сих пор достигалось, была индукционная катушка, содержавшая первичные и вторичные цепи с буззером, или быстро-действующим автоматическим прерывателем в первичной цепи и контроллером цепи, таким как переключатель или коммутатор, расположенным, также, в первичной или цепи батареи, и управляющий посредством особой движущейся части аппарата, чтобы не на долго замыкать такую ​​схему в нужное время, и тем самым приводить в действие автоматический прерыватель, который вызывает между терминалами вторичной цепи, в цилиндре, разряд, который необходим для своевременного воспламенения горючей смеси. ……

Целью моего изобретения являются более приспособленные и удобные средства для управления и пользования такими машинами или аппаратами, то есть, как я уже упоминал, для получения искр или разрядов с нужными параметрами. Для такой цели я использую следующий принцип: всякое подходящее движение подвижной части аппарата механически должно причинять (производить) запуск процесса зарядки конденсатора и запуск его разряда через цепь, связанную индуктивно со вторичной цепью, подключенной к терминалам, между которыми происходит разряд так, что лишь в нужные интервалы времени конденсатор может быть разряжен через свою цепь и, при этом, вызвать во вторичной цепи ток высокого потенциала, который произведет желаемые искры или разряд. 
Одним из практических средств достижения этого является использование всяких подходящих форм переключателей или коммутаторов, действующих непосредственно, либо через промежуточные устройства, при посредстве движущейся части аппарата, и которые причиняют замыкание электрической цепи, которая была ранее прерванной (разомкнутой) на ту длительность, что необходима для протекания искры или разряда. Замкнутая, таким образом, цепь включает в себя конденсатор, который при таком положении переключателя, приводится к разряду через первичную обмотку трансформатора, благодаря той энергии, которую он, во время разъединения указанной цепи, ранее получил от батареи, или от разряда (выброса) энергии самоиндукции катушки, включенной последовательно с батареей в цепь заряда. 
Так как концы вышеозначенного трансформатора во вторичной цепи, соединены с точками или терминалами в машине, между которыми должна проходит искра, то лишь после короткого замыкания конденсатора переключателем через первичную цепь, сможет произойти сильный вторичный разряд, индуцированный разрядом конденсатора.   Такими средствами можно производить не только сильные разряды высокого напряжения, происходящие в виде искр, хорошо приспособленных для воспламенения газа или других целей, для которых используются искры, но и добиться хороших результатов с аппаратами гораздо менее сложными и дорогими, чем до сих пор используются по данному назначению и которые будут способны продуктивно и эффективно функционировать в течение неопределенно долгого периода времени.

Я проиллюстрировал принцип моего изобретения и способ его осуществления на рисунке, здесь, прилагаемом. Схема на рисунке показывает, как правильно использовать данное изобретение для осуществления работы поршневого газового двигателя.
А - обозначает цилиндр газового двигателя, B - поршень, а C - шток. Другие части двигателя исключены из иллюстрации, как ненужные для понимания изобретения.
На штоке С имеется коммутатор или контроллер цепи, на который выведены терминалы AB электрической цепи D. Этот коммутатор представляет собой непрерывное кольцо С и разрезанное кольцо D, которые расположены бок о бок, да еще и так, что, когда терминалы находятся на последнем - цепь прерывается, но когда на первой - то замыкается. Отсюда следует, что с поступательными движениями поршня, происходит поочередное замыкание и размыкание цепи, и именно в нужные моменты, благодаря такому положению коммутатора, происходит воспламенение заряда горючего вещества под поршнем.
D представляет собой цепь, состоящую из батареи или иного источника тока Е, и F – первичной обмотки трансформатора. Между двумя проводниками цепи, то есть, между проводниками, идущими от батареи к первичной обмотке F, находится конденсатор G, который заряжается от батареи, когда цепь D прерывается коммутатором, но который разряжается через первичную обмотку трансформатора, когда цепь D замыкается.
Для того, что конденсатор мог получить заряд высокого напряжения, вводится катушка самоиндукции H  в цепь между конденсатором и батареей, которая запасает в себе энергию батареи, когда цепь D замкнута коммутатором, но разряжается (сбрасывает свой заряд) в конденсатор, когда цепь разомкнута.
Первичная обмотка F сочетается с вторичной обмоткой K, провода от которой выводятся, соответственно, на изолированный терминал L внутри цилиндра А, и на любое другое проводящее тело в окрестностях того терминала на самом цилиндре. В результате такого устройства, в момент, когда поршень достигает надлежащей точки, цепь D замыкается и энергия конденсатора разряжается через первичную обмотку внезапно и со всей мощью, производя, в такой манере, сильнейшую искру или вспышку между терминалом L и точкой цилиндра или поршня, которая и воспламеняет заряд горючего газа.
Из всего предыдущего описания совершенно понятно, что я не ограничиваю себя никакой конкретной конструкцией или расположением частей устройства, используемых для осуществления моего усовершенствования, ибо это может варьироваться в широчайших пределах.

Что я заявляю:
1. Аппарат, в котором его действие или влияние на производство внезапного электрического разряда в данный момент, или через определенные интервалы времени, зависит от совместного положения подвижных частей указанного аппарата, содержащий прерыватель, или коммутатор, конденсатор, цепь заряда для него, первичную цепь, через которую конденсатор разряжается, и вторичную цепь, пребывающую в индуктивной связи с вышеназванной первичной цепью, и соединенную с терминалами, находящимися в той точке аппарата, где требуется произвести разряд, прерыватель или коммутатор, приводимый в действие указанными движущимися частями, назначенный для осуществления разряда конденсатора в установленные интервалы времени, как это, здесь, указано.

2. Аппарат, в котором его действие или влияние на производство внезапного электрического разряда в данный момент, или через определенные интервалы времени, зависит от совместного положения подвижных частей указанного аппарата, содержащий прерыватель, адаптированный для замыкания цепи в самый нужный момент для производства разряда, источник тока в указанной цепи, конденсатор, адаптированный для заряда от указанного источника, но лишь в то время когда цепь разомкнута, и трансформатор, через первичную обмотку которого конденсатор разряжается, когда цепь замкнута, у которого вторичная обмотка трансформатора соединена с терминалами, выведенными в ту точку аппарата, где требуется получить разряд, как это, здесь, указано.


3. Аппарат, в котором его действие или влияние на производство внезапного электрического разряда в данный момент, или через определенные интервалы времени, зависит от совместного положения подвижных частей указанного аппарата, содержащий прерыватель, адаптированный для замыкания цепи в самый нужный момент для производства разряда, источник тока в указанной цепи, катушка самоиндукции, которая запасает энергию источника, пока цепь замкнута, конденсатор, в который разряжается указанная катушка, пока цепь разомкнута, и трансформатор, через первичную обмотку которого разряжается конденсатор, и у которого вторичная обмотка соединена с отдельными терминалами в той точке, где требуется получить разряд.

4. В газовых или топливных двигателях, означенных выше, комбинация подвижной части указанных двигателей с автоматическим замыкателем, или переключателем управления зарядом и разрядом конденсатора, с разнесенными терминалами в цилиндре или камере сгорания, и с трансформатором, через первичную обмотку которого разряжается конденсатор, когда его вторичные обмотки соединены с терминалами в цилиндре, как это, здесь, указано.
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