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АННОТАЦИЯ

Высокочастотный генератор гравитационных волн, включающий газонаполненную оболочку с внешней поверхностью оболочки, микроволновые излучатели, генераторы звука и резонансные, заполненные газом резонансные полости. Поверхность внешней оболочки электрически заряжается и вибрирует микроволновыми излучателями для создания первого электромагнитного поля. Каждая из резонансных, заполненных газом полостей акустической вибрации имеет поверхность полости, которая может электрически заряжаться и вибрировать акустической энергией от генераторов звука, так что создается второе электромагнитное поле. Две резонансные газонаполненные резонаторы, заполненные газом, способны противодействовать вращению относительно друг друга, обеспечивая стабильность, и распространяющиеся флуктуации гравитационного поля генерируются, когда второе электромагнитное поле распространяется через первое электромагнитное поле.
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН
ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

[0001] Описанное здесь изобретение может быть изготовлено и использовано правительством Соединенных Штатов Америки или для него для правительственных целей без выплаты каких-либо лицензионных платежей за него или за него.

ПРЕДПОСЫЛКИ
[0002] 11 февраля 2016 года National Science Foundation публично заявил, что Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory (LIGO) наконец обнаружила гравитационные волны, тем самым, показав, что гравитационные волны существуют, что еще больше укрепило предсказания теории общей теории относительности (GR).

[0003] Гравитационные волны можно рассматривать как неровности в структуре пространства-времени или, точнее, пульсации в кривизне ткани пространства-времени. Эти волны распространяются флуктуациями в гравитационных полях, которые возникают из-за динамики массивных физических объектов. Источник гравитационных волн не может быть массивным по своей природе, если его движение представлено высокой частотой / высокой энергией вдали от равновесной динамики. Это можно наблюдать из выражения тензора энергии-импульса в уравнениях поля (GR).
[0004] Из-за своей физической природы (гравитон представляет собой частицу со спином 2), гравитационные волны способны проникать в твердое вещество с высокой частотой (HFGW), перемещаясь со скоростью света. Кроме того, подобно электромагнитным волнам, эти гравитационные волны (GWs) являются носителями энергии и импульса. Кроме того, GW имеют поперечную и квадруполярную природу (растяжение и сжатие пространства вдоль их пути распространения) и могут быть получены путем ускорения асимметричных масс. Излучение высокочастотных гравитационных волн обозначает явления равновесия в дальней форме.
[0005] Электромагнитное (EM) излучение (вызванное ускорением электрически заряженных объектов) при прохождении через статическое магнитное поле с постоянной плотностью магнитного потока) создает гравитационные волны на той же частоте, что и EM излучение. Это явление известно, как эффект Герценштейна, и его можно использовать для самых разных применений: от продвинутых полевых движителей (космический двигатель) до связи через твердые объекты, а также разрушения и распада астероидов (планетоидов) (в сочетании с электромагнитным излучением высокой энергии флуктуации поля).

[0006] На языке квантовой теории поля эффект Герценштейна может быть описан как смешивание распространяющегося фотона с гравитоном посредством связи типа Юкавы, опосредованной виртуальным фотоном из фонового поля.

[0007] Создание мощных высокочастотных гравитационных волн (HFGW) является лишь одним из применений фундаментального инновационного принципа, лежащего в основе этой работы, а именно обеспечения макроскопической квантовой когерентности, вызванной контролируемым движением заряженного вещества, подверженного переходным процессам с быстрым ускорением. Этот принцип может привести к возникновению физических явлений, таких как, но не ограничиваясь, сверхпроводимостью.
[0008] Искусственно сгенерированные электромагнитные (EM) поля высокой энергии могут сильно взаимодействовать с локальным вакуумным энергетическим состоянием (совокупным / коллективным состоянием, состоящим из суперпозиции всех флуктуаций в коллективных квантовых полях, пронизывающих данную пространственно-временную локализацию). Согласно квантовой теории поля, это сильное взаимодействие между полями основано на механизме передачи колебательной энергии между полями, что дополнительно вызывает локальные флуктуации в соседних квантовых полях, которые пронизывают эту пространственно-временную локализацию (эти поля могут быть или не быть электромагнитными в природе).
[0009] Энергетическое состояние локального вакуума можно рассматривать как состояние коллективной энергии (структура, которая содержит основное состояние минимальной энергии (базовые флуктуации), которое представляет собой квантовый вакуум, и возбужденное состояние энергии (индуцированные флуктуации), генерируемые веществом или любой другой источник энергии в этом пространстве-времени. Согласно квантовой теории поля, вещество, энергия и пространство-время являются возникающими конструкциями, которые возникают из фундаментальной структуры, которая является вакуумным энергетическим состоянием. Материя - это ограниченная энергия, связанная внутри полей, и может рассматриваться как спектр различных вибрационных (и, возможно, вращательных) частот вакуумного энергетического состояния. Проектирование вакуумной метаструктуры (поскольку существует множество вакуумных структур) обсуждалось с точки зрения общей теории относительности, и с точки зрения квантовой теории поля. Мы погружены в океан энергии (вакуумное энергетическое состояние), но обычно мы, кажется, не взаимодействуем с ним. При определенных обстоятельствах (в состоянии равновесия или вблизи него) состояние вакуума является однородным, изотропным, инвариантным по Лоренцу, иными словами, оно симметрично. Если эта симметрия (вдали от равновесия) нарушается и становятся возможными сильные взаимодействия с энергетическим состоянием вакуума, это повлияет на то, как коллективные поля обмениваются энергией друг с другом.
[0010] Если мы выполним «мысленный» эксперимент «gedanken», мы можем заметить, что сочетание высокочастотного вращения с высокочастотной вибрацией (особенно для быстро ускоренного вращения / вибрации) электрически заряженной системы (объекта) ставит каждую точку на границе объекта находится в состоянии когерентной суперпозиции, тем самым индуцируя макроскопическое квантовое явление.
Кроме того, как видно из эффекта Казимира, граничные условия физической системы влияют на локальное вакуумное энергетическое состояние (VES) этой системы (включая электромагнитную энергию нулевой точки (QED) среди других типов энергий поля (QCD, Хиггса и т. д.)), Тем самым влияя на физические свойства системы. Таким образом, манипулируя / изменяя граничные условия физической системы относительно ее локального VES, мы можем изменять физические свойства системы.

[0012] В рецензируемой работе изобретателя под названием "The high energy electromagnetic field generator", опубликованный в International Journal of Space Science and Engineering, Vol. 3, No. 4, 2015 pp. 312 - 317  (включены в настоящий документ посредством ссылки и не допускаются в качестве предшествующего уровня техники), автор изобретения обсуждает возможность уменьшения инерционной (или гравитационной) массы с использованием электромагнитных (EM) полей высокой энергии, посредством чего, высокочастотная ускоренная вибрация и / или высокочастотное ускоренное вращение электрически заряженных систем (минимально заряженных, если это желательно) может привести к локальной поляризации вакуумного состояния (возможны значения потока энергии, превышающие 1033 Вт / м2, с соответствующей плотностью энергии, превышающей 1025 Дж / м3). Таким образом, локальная плотность энергии пространства-времени изменяется. Эти системы будут стратегически размещены на межгалактическом корабле.

[0013] Эффекты уменьшения массы на судне достигаются путем контроля (согласованности) коллективных квантовых флуктуаций в вакуумном энергетическом состоянии в непосредственной близости от наэлектризованной наружной оболочки пресс-формы космического корабля / космического судна. В результате могут быть достигнуты экстремальные скорости корабля. Эта концепция относится к электромагнитному устройству, которое вызывает колебания энергии вибрационной массы внутри конструкции, которая может быть или не быть твердой по своей природе (поэтому можно учитывать нелинейность генерируемой плазмы).
[0014] Важной реализацией (математически показанной) рецензируемой статьи автора изобретения является тот факт, что в режиме ускоренной вибрации и / или ускоренного вращения поток электромагнитной энергии системы усиливается фактором, эквивалентным произведению вибрации (или спин) угловая частота и рабочее время ускорения (а именно время, в течение которого система работает с максимальным ускорением), относительно потока энергии EM неускоренной системы (показывая важность ускоренного отклонения вдали от термодинамического равновесия).

[0015] Аэрокосмическое транспортное средство / космический корабль, обсужденный выше, обладает способностью управлять ускоренными режимами вибрации и вращения электрически заряженных поверхностей. В частности, можно контролировать быстрые скорости изменения ускоренной - замедленной - ускоренной вибрации и / или ускоренного - замедленного ускоренного вращения (осевого вращения) наэлектризованных поверхностей.

[0016] Таким образом, мы можем задержать начало релаксации до термодинамического равновесия (тем самым задерживая максимальное производство энтропии), создавая тем самым физический механизм, который может вызывать аномальные эффекты (такие как уменьшение инерционной или гравитационной массы). В этом случае поток электромагнитной энергии системы усиливается коэффициентом, эквивалентным квадрату произведения угловой вибрационной (или спиновой) угловой частоты и рабочего времени ускорения (время, пока система находится на максимальном ускорении), относительно - поток энергии, ускоренной EM системы.

[0017] Отчет, написанный для Office of the Director of National Intelligence (Defense Intelligence Agency), подготовленный Корпорацией MITRE в октябре 2008 года под названием «Высокочастотные гравитационные волны», приводит к выводу, что современные средства и методы производства HFGW не представляют угрозы национальной безопасности, и ни в какой форме или форме такие физические лица не могут использоваться для приведения в движение или связи любого рода. Этот отчет также упоминается как отчет JASON.

[0018] В отчете JASON рассматриваются относительно низкие потоки энергии EM по сравнению с потоками, генерируемыми физическими механизмами, описанными в вышеупомянутой опубликованной работе изобретателя (порядка 1033 Вт / м2 и выше). Эта исключительно высокая интенсивность электромагнитного излучения вызывает спонтанное образование пар частиц (лавину) из вакуума свободного пространства, обеспечивая тем самым полную поляризацию локального энергетического состояния вакуума, что приводит к изменению локальной плотности энергии пространства-времени. Именно из-за этого факта выводы отчета JASON должны быть пересмотрены, неверны и прямо противоречат настоящему изобретению.
РЕЗЮМЕ

[0019] Настоящее изобретение направлено на высокочастотный генератор гравитационных волн (HFGWG) с потребностями, перечисленными выше и ниже.

[0020] Настоящее изобретение направлено на высокочастотный генератор гравитационных волн, который включает высокочастотный генератор гравитационных волн, включающий газонаполненную оболочку с внешней поверхностью оболочки, микроволновые излучатели, генераторы звука и две акустические вибрационные резонансные газонаполненные полости. Поверхность внешней оболочки электрически заряжена и вибрирует от микроволновых излучателей, создавая первое электромагнитное поле. Каждая из резонансных газонаполненных полостей акустической вибрации имеет поверхность полости, которая может быть электрически заряжена и вибрировать звуком от звуковых генераторов таким образом, что генерируется второе электромагнитное поле. Акустические колебания резонансных газонаполненных полостей способны противодействовать вращению относительно друг друга для обеспечения устойчивости, а распространяющиеся флуктуации гравитационного поля генерируются при распространении второго электромагнитного поля через первое электромагнитное поле. 
[0021] Особенностью настоящего изобретения является создание высокочастотного генератора гравитационных волн, который можно использовать для продвинутого движения, разрушения и / или отклонения астероида, а также для связи через твердые объекты.

[0022] Особенностью настоящего изобретения является создание высокочастотного генератора гравитационных волн, который использует средство обеспечения сверхпроводимости при комнатной температуре в специальной композитной металлической проводке.
ЧЕРТЕЖИ

[0023] Эти и другие признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более понятными со ссылкой на последующее описание и прилагаемую формулу изобретения, а также сопровождающие чертежи, на которых

[0024] РИС. 1 представляет собой вариант высокочастотного генератора гравитационных волн;

[0025] РИС. 2 представляет собой вариант акустической вибрации резонансной полости; и,

[0026] РИС. 3 представляет собой поперечное сечение варианта осуществления конфигурации сверхпроводящей проводки при комнатной температуре.
[0027] Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения проиллюстрированы на примере ниже и на РИС. 1 - 3. Как показано на РИС. 1, высокочастотный генератор 10 гравитационных волн включает в себя газонаполненную оболочку 100, по меньшей мере, два генератора 200 звука для генерации звука и две акустические резонансные газонаполненные полости 300. Газонаполненная оболочка 100 включает в себя микроволновые излучатели 400 для генерации электромагнитное поля. Заполненная газом оболочка 100 имеет внешнюю поверхность 105 оболочки и внутреннюю поверхность 106 оболочки. Внешняя поверхность 105 оболочки может быть электрически заряжена электрическим источником 500 и может вибрировать с помощью микроволновых излучателей 400, так что она генерирует первое электромагнитное поле. По меньшей мере два генератора 200 звука расположены внутри газонаполненной оболочки 100. Две резонансные акустические вибрационные газонаполненные полости 300 предназначены для распространения звука, создаваемого по меньшей мере двумя звуковыми генераторами 200. Два акустических вибрационных резонансных газонаполненных полости 300 расположены внутри оболочки 100, и каждая резонансная газонаполненная полость 300 имеет по меньшей мере одну поверхность 301 полости, которая может быть электрически заряжена. Звук из, по меньшей мере, двух генераторов 200 звука заставляет каждую из электрически заряженных поверхностей 301 резонатора вибрировать, так что создается второе электромагнитное поле. Две акустические вибрационные резонансные газонаполненные полости 300 способны противодействовать вращению относительно друг друга, обеспечивая стабильность. Электродвигатель и / или силовая установка 800 может обеспечивать движущую силу для противодействия вращению двух резонансных акустических вибраций, заполненных газом полостей 300. Источник 500 электрической энергии также может обеспечивать электропитание электродвигателя и / или силовой установки 800. В предпочтительном варианте осуществления электрический источник 500 и электродвигатель 800 расположены между двумя резонансными заполненными газом полостями 300. Однако электрический источник 500 и электродвигатель 800 могут быть сконфигурированы в любой практически осуществимой конфигурации. Поле гравитационных волн генерируется, когда второе электромагнитное поле распространяется через первое электромагнитное поле.
[0029] На РИС. 2 показана одна из акустических резонансных газонаполненных полостей 300. Каждая акустическая резонансная газонаполненная полость 300 имеет по меньшей мере один соответствующий звуковой генератор 200 и имеет асимметричную несогласованную клиновидную форму. Как показано на РИС. 2, может быть несколько звуковых генераторов 200, соответствующих каждой акустической резонансной газонаполненной полости 300. Звуковые генераторы 200 могут быть сконфигурированы любым способом, который эффективно заставляет соответствующую акустическую резонансную газонаполненную полость 300 вибрировать или резонировать. В результате вибрации и электрического заряда на поверхности его полости 301 каждая акустическая резонансная газонаполненная полость 300 генерирует второе электромагнитное поле. Альтернативно, вместо акустических резонансных газонаполненных полостей 300 мы можем использовать резонансные полости энергии микроволн для генерации второго электромагнитного поля, аналогично производству первого электромагнитного поля. 
[0030] Как показано на РИС. 1, высокочастотный генератор гравитационных волн 10 может включать в себя опорную конструкцию 600 для монтажа элементов изобретения и для поддержки двух встречно вращающихся акустических резонансных газонаполненных полостей 300. Высокочастотный генератор гравитационных волн 10 дополнительно может включать проводку 700 для электрического заряда поверхности 105 внешней оболочки и поверхностей 301 полости, для питания микроволновых излучателей 400 и звуковых генераторов 200. В предпочтительном варианте осуществления электропроводка 700 представляет собой сверхпроводящую проводку комнатной температуры. РИС. 3 показана конфигурация сверхпроводящей проводки комнатной температуры, более подробно описанная ниже. 
[0031] Как первоначально наблюдалось в рецензируемой работе, описанной в пункте 12, для условий ускоренной вибрации или ускоренного спина электрически заряженного объекта / системы мы можем записать для максимального потока энергии EM (временной скорости изменения переноса энергии EM на единицу площади поверхности) следующее уравнение:
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где fG - коэффициент геометрической формы заряженной системы (равен 1 для конфигурации диска), δ - плотность поверхностного заряда, ε0 - электрическая проницаемость свободного пространства, Rv - амплитуда колебаний (гармонических колебаний), v - угол частота вибрации в герцах (и аналогично в случае осевого вращения Rv - эффективный радиус системы, в то время как v представляет угловую частоту вращения), а верхняя - время работы, в течение которого электрически заряженная система работает с максимальным ускорением (Rvv2). Эта формулировка замкнутой формы является результатом синтеза классической теории электромагнитного поля с физикой простого гармонического движения.

Кроме того, для случая быстрых скоростей изменения ускоренной вибрации / вращения заряженной системы (учитывая, что разница во времени ускорения не равна нулю), мы можем переписать уравнение 1 как:
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Это показывает, что даже при умеренных колебательных / спиновых частотах в быстро ускоряющемся переходном режиме поток электромагнитной энергии значительно усиливается.

[0033] Таким образом, если произведение всех контролируемых параметров в уравнении 2 (кроме угловой частоты вибрации) было единичного порядка, мы можем достичь значений потока энергии порядка 1033 Вт / м2 (эндемик поляризованного вакуумного энергетического состояния) с нижними конечными микроволновыми частотами порядка 107 Гц (вызывая колебания стенки резонансной полости равных или более высоких частот). Это показывает обширные возможности генератора высокой энергии / высокой частоты электромагнитного поля.
[0034] Кроме того, если мы рассмотрим добавление в уравнение, представляющее простое гармоническое движение вибрирующей массы, “накачки импульса / энергии” (отрицательный член демпфирования {bv}, эндемик ускорения системы, где b - постоянная (> 1) и v равно {dx / dt}, а именно скорости вибрирующей массы {m}, происходит нечто экстраординарное, в этом можно показать, что полная энергия (ET) вибрирующей системы может быть записана как:
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где Ω - угловая частота вибрации, при условии, что {(b / 2m) >> Ω0 (собственная частота вибрации)}. Так как поток энергии EM прямо пропорционален ET, мы наблюдаем экспоненциальный рост потока энергии с ускоряющейся вибрацией для вышеупомянутого условия.
[0035] Обращаясь к отчету JASON, описанному в параграфе 17, мы отмечаем, что включение эффекта Герценштейна приведет к генерации гравитационной волны (out) путем пропускания электромагнитной волны (in) через сильное статическое магнитное поле (эти волны одинаковой частоты). Комбинируя уравнения 3-13 и 3-14 на странице 10 отчета JASON, мы получаем следующее уравнение:
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где G - универсальная гравитационная постоянная, c - скорость света в свободном пространстве, Bo - плотность магнитного потока статического магнитного поля, действующего на расстоянии (L), а PGW(out) - мощность гравитационной волны, полученная из электромагнитной волны мощностью PEM(in). В настоящем изобретении эффект Герценштейна обеспечивается вложенными электромагнитными полями, другими словами, электромагнитными полями внутри электромагнитных полей.
[0036] Важно отметить, что простой размерный анализ показывает, что в уравнении 4, как записано в отчете JASON, отсутствует фактор, равный обратной величине магнитной проницаемости свободного пространства, а именно, коэффициент порядка 106. Однако, игнорируя этот факт, мы все еще можем показать, что, используя генератор электромагнитного поля высокой частоты / высокой энергии, мы можем производить HFGW, демонстрирующие уровни мощности порядка 1010 Вт, для входного потока энергии EM порядка 1033 Вт / м2. В этом случае B0 - это плотность магнитного потока порядка 1010 Тесла, которая также создается с помощью управляемого движения заряженной материи, подвергаемой переходным процессам с быстрым ускорением (ускоренной вибрацией).
[0037] Кроме того, используя уравнение 3-25 в отчете JASON, мы можем показать, что такие уровни мощности HFGW эквивалентны 1035 гравитонам / сек. Эти чрезвычайно высокие скорости образования гравитонов дополнительно показывают, что, если несколько ВЧ гравитационных волн должны быть сфокусированы на определенной точке в пространстве-времени, они могут вызвать особенность кривизны, а именно сильно искаженный и разрушенный участок структуры пространства-времени.
[0038] Последствия столкновения / фокусировки HFGW, генерируемые быстро ускоренной вибрацией / вращением электрически заряженных систем, могут использоваться в приложениях движителя, а также при экстремальном разрушении планетарного тела (если это желательно), поскольку можно показать, что энергетический уровень (прирост потенциальной энергии), способный уничтожить планету, такую ​​как Земля, составляет порядка 1032 джоулей (что может быть достигнуто с помощью имеющейся концепции; Eannibil (3/5) (GMp2 / Rp ); Mp и Rp масса и радиус планеты соответственно). Представьте себе множество устройств HFGWG (минимум четыре модуля), выровненных вокруг планетарного тела или планетоида (астероид / комета) вдоль плоской оси (четыре кардинальные точки). Испускаемые HFGW будут сталкиваться друг с другом таким образом, чтобы серьезно нарушить энергетическое состояние вакуума в пространстве-времени, обозначающем точку удара (столкновение гравитонов с гравитонами). В этой точке разрушения энергия будет усилена до такой высокой степени, что создаст сингулярность искривления пространства-времени, что приведет к полному разрушению планетарного тела или планетоида (который может быть астероидом или кометой на ударной траектории с Землей).

[0038] Кроме того, учитывая, что гравитоны являются частицами со спином 2, они не будут соединяться с фермионами / электронами (спин 1/2) твердого обычного вещества (таким образом, проходящего сквозь него). Поэтому мы можем разработать новые методы общения через твердые объекты. Правильная разработка HFGWG может обеспечить генерацию энергии ядерного синтеза, а также дать начало технологиям визуализации, включая возможности глубокого проникновения в землю, такие как наблюдение за редкими природными ресурсами и т. д. Кроме того, настоящее изобретение может обеспечить вращающуюся асимметричную квадрополярную конфигурацию из множества резонансных полостей, в которых специально расположенные микроволновые излучатели создают ускоренные колебания, необходимые для создания эффектов HFGW.
[0040] Как показано на РИС. 1, высокочастотный генератор гравитационных волн 10 может включать в себя две встречно-вращающиеся акустические резонансные газонаполненные полости 300, оси вращения которых параллельны друг другу и могут быть смещены для усиления асимметрии. Акустические резонансные газонаполненные полости 300 могут быть заполнены инертным или нереактивным газом, таким как гелий, неон, аргон, ксенон, который был бы преобразован в плазму акустической или микроволновой энергией, таким образом усиливая далекую от равновесия физику этого устройства, за счет усиления колебательной энергии, в условиях резонанса. В предпочтительном варианте осуществления акустические резонансные газонаполненные полости 300 имеют геометрическую конфигурацию несогласованных клиньев, сильно асимметричных по конструкции, а также могут быть микроволновыми резонансными полостями.
[0041] Газонаполненная оболочка 100, а также другие элементы изобретения могут быть изготовлены из металлокерамического композиционного материала и дополнительно могут быть легированы радиоактивными элементами, такими как кобальт-57, железо-57 или любой другой радиоактивный металлический элемент, который практически осуществим. Высокочастотные колебания легированной оболочки, следовательно, вызовут эффект Мессбауэра, а именно безоткатное излучение гамма-лучей. Это явление еще больше усилит поток энергии EM.
[0042] Как описано выше, высокочастотный генератор гравитационных волн 10 включает в себя проводку 700 для электрического заряда поверхности 105 внешней оболочки и поверхностей 301 резонатора, для питания микроволновых излучателей и звуковых генераторов. В предпочтительном варианте осуществления, как показано на РИС. 3, проводка 700 - это сверхпроводящая проводка 900 комнатной температуры (RTSC).

[0043] Внутренний нагрев внутри корпуса может быть значительно уменьшен с помощью сверхпроводящей проводки 900 комнатной температуры, которая позволила бы без потерь передавать электрическую энергию в его системы и подсистемы. Существует три параметра, влияющих на сверхпроводимость (SC), а именно температура, плотность тока и напряженность внешнего магнитного поля. Физически эти параметры имеют одно общее свойство, а именно движение электрических зарядов (электронов). Управление этим движением через вибрацию и / или спин заряженной материи, подверженной быстрым ускорительным переходным процессам (сильно нелинейным по своей природе), может привести к достижению сверхпроводимости при комнатной температуре, особенно если заряженная материя неоднородна. Существует три характеристики, которыми должен обладать материал, чтобы быть сверхпроводящим, состояние материи, которое представляет собой макроскопический квантовый феномен, занимающий, таким образом, уникальное место в физике конденсированных сред. Этими характеристиками являются совершенный диамагнетизм (эффект Мейснера), совершенная электропроводность (нулевое электрическое сопротивление) и макроскопическая квантовая когерентность, а именно способность всех составляющих частиц в сверхпроводнике падать в стопорную ступень и двигаться организованным упорядоченным образом (другими словами, формировать гигантскую материальную волну).
[0044] Ключом к сверхпроводимости может быть включение локальной макроскопической квантовой когерентности, а именно возможная способность макроскопического объекта действовать так, как если бы квантово-механическая природа проявляла такие явления, как суперпозиция, запутывание и / или туннелирование. Возможно, включение RTSC может иметь мало общего с химической структурой материала SC и очень много - с тем, что делается с материалом, чтобы сделать его SC, с далекой от равновесия точки зрения (неравновесная термодинамика). Для того чтобы Специальная композитная металлическая проволока была сверхпроводящей (SC) при комнатной температуре, нужно заставить ее резко вибрировать, пропуская через нее постоянный ток, точно так же, как “щипать” гитарную струну, периодически. Специальная композитная металлическая проволока состоит из объемного (сердечникового) изолятора с тонким покрытием из обычного металла (например, алюминия) толщиной порядка Лондонской глубины проникновения при внешнем магнитном поле. Это можно было бы назвать нетрадиционным сверхпроводником, учитывая, что сверхток RTSC может генерироваться вдоль границы раздела (границы) между нормальным металлом и изоляционными частями провода из - за нарушения симметрии.
[0045] На РИС. 3 показан немеханический вариант этой идеи, при котором проводка 700 представляет собой сверхпроводящий провод 900 комнатной температуры и резко пульсирует электромагнитным (EM) излучением от источников электромагнитного излучения 950. Источниками электромагнитного излучения 950 могут быть, но без ограничений, фотодиоды с оптической накачкой, микроволновые излучатели и / или клистронные трубки. В предпочтительном варианте осуществления сверхпроводящий провод 900 комнатной температуры имеет протекающий через него нестационарный ток, а источники излучения 950 выполнены кольцевыми, как показано на РИС. 3.

[0046] В установке, где сверхпроводящий провод 900 комнатной температуры окружен множеством кольцевых кольцеобразных источников 950 EM - излучения, которые облучают провод 900 внезапно и случайным образом импульсным образом, источники потока энергии будут разнесены по длине провода в экспериментально оптимизированных местах. Частоты импульсов потока энергии EM находятся в микроволновом диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц, хотя могут использоваться и другие спектры излучения EM (например, терагерцовый режим).

[0047] Включение RTSC, представленное здесь, поддерживается недавно опубликованной статьей - M. Mitrano et al. “Possible light - induced superconductivity in K3C60 at high temperature”, Nature 530, 461-464 (25 Feb. 2016), который показывает, что “возбуждая металлический К3С60 (легированный калием фуллерен, "двоюродный брат" графена) средними инфракрасными оптическими импульсами, мы индуцируем большое увеличение подвижности носителей, сопровождающееся открытием зазора в оптической проводимости.” Это показывает важность неравновесных явлений (резкий отход далеко от равновесия) в воздействии высокой Тс сверхпроводимости.
[0048] При введении элементов настоящего изобретения или его предпочтительного варианта (вариантов) изделия “включающие”, “включающие”, “имеющие”, и “обговоренные” предназначены для обозначения наличия одного или нескольких элементов. Термины “включающие”, “включающие” и "имеющие" предназначены для включения и означают, что могут существовать дополнительные элементы, отличные от перечисленных элементов.

[0049] Хотя настоящее изобретение было описано в значительной степени подробно со ссылкой на некоторые его предпочтительные варианты осуществления, возможны и другие варианты осуществления. Поэтому дух и объем прилагаемой формулы изобретения не должны ограничиваться описанием предпочтительного варианта (вариантов), содержащегося в настоящем документе.
ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ:
1. Высокочастотный генератор гравитационных волн, содержащий: газонаполненную оболочку, газонаполненную оболочку, содержащую микроволновые излучатели , газонаполненную оболочку, имеющую внешнюю поверхность оболочки и внутреннюю поверхность оболочки, наружная поверхность оболочки может быть электрически заряжена электрическим источником и может вибрировать микроволновыми излучателями таким образом, что она генерирует первое электромагнитное поле; по меньшей мере два звуковых генератора для генерации звука, по меньшей мере два звуковых генератора, расположенных внутри газонаполненной оболочки.; две акустические вибрационные резонансные газонаполненные полости для распространения звука, создаваемого по меньшей мере двумя звуковыми генераторами, две акустические вибрационные резонансные газонаполненные полости расположены внутри газонаполненной оболочки, и каждая резонансная газонаполненная полость имеет одну поверхность полости, которая может быть электрически заряжена, акустическая энергия от по меньшей мере двух звуковых генераторов заставляет каждую из электрически заряженных поверхностей полости вибрировать так, что генерируется второе электромагнитное поле; в двух акустических вибрационных резонансных газонаполненных полостях, способных противодействовать вращению относительно друг друга для обеспечения стабильности, распространяющиеся флуктуации гравитационного поля генерируются, когда второе электромагнитное поле распространяется через первое электромагнитное поле.

2. Высокочастотный генератор гравитационных волн по п. 1, в котором высокочастотный генератор гравитационных волн включает проводку для электрического заряда поверхности внешней оболочки и поверхностей резонатора, для питания микроволновых излучателей и звуковых генераторов, причем проводка представляет собой сверхпроводящую проводку комнатной температуры.

3. Высокочастотный генератор гравитационных волн по п. 1, в котором газонаполненная оболочка и две резонансные акустические вибрационные газонаполненные полости заполнены инертным газом.

4. Высокочастотный генератор гравитационных волн по п. 3, в котором газонаполненная оболочка заполнена ксеноном.

5. Высокочастотный генератор гравитационных волн по п. 1, в котором акустические резонансные газонаполненные полости имеют геометрическую конфигурацию несогласованных клиньев.
