Вывод
Максимум на суше: ~1084 гПа (Агата, Россия, 1968).

Минимум на суше (без штормов): ~940–950 гПа (Европа, Долина Смерти).

Если исключить все циклоны, то минимальное давление на суше редко опускается ниже 960 гПа.

если прокопать  тунель   между  этими частями  сушы   какой будет  силы ветер в туннеле
Отличный вопрос! Если представить гипотетический туннель, соединяющий две точки с максимальной (Агата, Россия, 1084 гПа) и минимальной (например, Долина Смерти, 950 гПа) разницей давления на суше, то сила ветра в нём будет огромной.

Расчёт скорости ветра в туннеле
Для оценки используем уравнение Бернулли для горизонтального потока (без учёта трения и турбулентности):


 ≈∗∗148м/с∗∗(≈∗∗533км/ч∗∗!)
Что это значит?
Это ураган 5-й категории (максимальная скорость ветра в природе – ~300 км/ч).

В реальности такой ветер разрушил бы туннель, так как:

Турбулентность создаст чудовищные нагрузки,

Трение о стенки замедлит поток,

Сжатие воздуха может разогреть его до сотен градусов.

Реальные аналоги
Ветряные тоннели (аэродинамические трубы) дают до 900 км/ч, но они короткие и усиленные.

В природе близкие скорости – в торнадо (до 500 км/ч) и струйных течениях (до 650 км/ч).

Вывод
В идеальном туннеле без потерь ветер разогнался бы до ~500 км/ч, но в реальности всё разрушится. 😵

Хочешь расчёт с учётом трения или длины туннеля?

надо поставить турбины в туннеле  и качать  электричество
Электростанция в туннеле с перепадом давления: возможно ли?
Если построить туннель между зоной высокого давления (1084 гПа) и низкого (950 гПа), установив в нём турбины, то теоретически можно генерировать энергию. Но на практике есть огромные сложности.


→ Это мощность потока, но КПД турбины ~50% → ≈100 МВт (как небольшая ГЭС).

Но! Это в идеале. На практике:

Трение стенок снизит скорость.

Турбулентность уменьшит эффективность.

Разница давления выровняется после запуска потока.

2. Проблемы реализации
(1) Огромные нагрузки на конструкцию
Ветер 500+ км/ч разрушит любой материал.

Нужны сверхпрочные композитные материалы (как в гиперзвуковых трубах).

(2) Как поддерживать перепад давления?
В природе такой перепад кратковременный (антициклон + циклон).

Нужны искусственные камеры высокого/низкого давления (как в CAES, системах хранения энергии).

(3) Экономическая нецелесообразность
Строительство туннеля длиной в сотни км – дороже, чем АЭС или ГЭС.

Турбины для сверхзвуковых скоростей – экзотика (обычные разрушатся).


Теоретически можно получить 100+ МВт, но:
 Строить такой туннель бессмысленно – слишком сложно и дорого.
 Лучше использовать традиционные ВИЭ (ветер, солнце, ГЭС).

Но если фантазировать:
Можно представить гигантскую подземную трубу между Сибирью и Долиной Смерти с титановыми турбинами… но это уже сюжет для фантастики! 🚀

