1. Если посредством магнитопроводов отвести вторичное поле в сторону и замкнуть его, то оно не коснется первичного конура и правило Ленца будет нарушено. Что и создаст асимметрию трансформатора. Это можно сделать в трансформаторах с вращающимся полем, а так же электрических машинах без противо-эдс с обмоткой Грамма (см. статьи Громова).
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2. Или посредством разделения во времени фаз индукции первичного и вторичного контура, то есть отдельными импульсами. Что кстати и применяется в схемах Кулабухова-Карнаухова и Дона Смита.  В трансформаторе без сердечника затраты энергии в первичном контуре состоят из затрат холостого хода трансформатора (отключен ток на вторичной обмотке, наличествует только эдс первичной обмотки на вторичной обмотке) - эти затраты составляют обычно 3-6% от работы вторичного контура. И затрат на погашение противо-эдс создаваемых индукцией вторичного контура (эти затраты равны величине получения энергии на вторичном контуре трансформатора, то есть 100% от работы выхода). Ввиду чего, обычный трансформатор есть устройство с КПД меньше единицы.

3. Если разбить период синусоидального колебания на 4 такта, по 90 градусов (90 х 4= 360), то противо-эдс существуют только в нечетных тактах 1 и 3, а в 2 и 4 такте индукция вторичного контура действует на первичный контур как полезная ЭДС. Соответственно, включать вторичный контур по току нужно только в 2 и 4 тактах, что и обеспечит отсутствие противо-эдс на первичном контуре, доведя их до величины трансформатора на холостом ходу, равной всего 3-6% от величины полезной работы вторичного контура (с учетом гашения вторичных противо-эдс в 1 и 3 тактах). Тогда как мощность снимаемая в 2 и 4 такте со вторичного контура будет всего в 2 раза меньше, чем снимаемая во всех 4-х тактах. Но так как противо-эдс нет, то эту мощность можно увеличить добавлением во вторичный контур дополнительных витков. Отчего затраты первичного контура не увеличатся и останутся затратами холостого хода трансформатора. А на вторичном контуре будет получена мощность многократно превышающая затраты первичного контура. Это и есть один из секретов схемы Кулабухова-Карнаухова и Дона Смита в выходной обмотке, где получается на выходе СЕ энергия.

4. Эксперимент
Возьмите 2 трансформатора и включите их со сдвигом по фазе входных первичных контуров на на 1 такт (сдвиг 90 градусов). Далее в выходных обмотках каждого трансформатора снимайте ток только в четных тактах, 2 и 4. А в нечетных тактах ток во вторичной обмотке должен быть отключен. Поскольку такты сдвинуты на 1 такт, то на выходе после выпрямления импульсы 2-х трансформаторов заполнят все 4 такта. После чего, сравните мощность потребляемую трансформаторами из сети на входе, и мощность постоянного тока, получаемую на выходе.
Впрочем, эти измерения можно сделать и для одного трансформатора, работающего по принципу: ток на выходе только во 2 и 4 тактах. В тактах 1 и 3 (где трансформатор имеет противо-эдс) нагрузка как и вторичная обмотка должна быть отключена.
Не знаю, как будет влиять на этот эксперимент сердечник. Но интересно, что получится, в рамках теории асимметричного действия трансформатора.




Первый способ

Если импульс ЭДС и тока на первичном контуре будет достаточно короток, а ток от его индукции на вторичном контуре будет запаздывать, то мы получим приход на первичную обмотку результатов работы противо-эдс от вторичного контура и нашего первичного импульса между единичными импульсами первичной обмотки (внутри скважности). То есть там, где импульсы первичной обмотки отсутствуют. Вследствие чего, на нее не будут действовать вторичные противо-эдс от ее собственных импульсов, и трансформатор будет работать в этом импульсном режиме как трансформатор без вторичных противо-эдс. С эффективностью генерации энергии на вторичном контуре в размере КПД = 100/5 = 20 ед. или 2000%. Что соответствует затратам энергии в режиме холостого хода, а генерации энергии как при обычной работе импульсного трансформатора.

Второй способ

Мы выше писали, когда говорили о эквивалентности индукции по Фарадею индукции по Лоренцу, что направление ЭДС и противо-эдс индукции зависит от направления сдвигов линий магнитного поля. В 1 и 3 такте эти сдвиги образуют противо-эдс идущие от вторичного контура, а в 2 и 4 такте, полезные ЭДС. Так же это происходит и относительно ЭДС и противо-эдс самоиндукции. В 1 и 3 такте самоиндукции мы имеем противо-эдс самоиндукции, вызванные направлением сдвига линий магнитного поля при его возрастании, а в 2 и 4 тактах мы имеем полезные ЭДС, которые так же образуются из обращения направления движения линий магнитного поля при его убывании. Поэтому, если вторичную обмотку отключать в 1 и 3 тактах, и включать в 2 и 4 тактах, то мы так же обнаружим отсутствие вторичных противо-эдс от вторичного контура на первичном контуре. То есть мы получим асимметрично работающий трансформатор без противо-эдс с КПД = 0,5 · 100/5 = 10 ед. или 1000%.
Если же повысить число витков во вторичной обмотке, то этот КПД может быть увеличен.

Третий способ

Здесь мы опишем способ создания сверхъединичности получения энергии при работе сил самоиндукции катушки. Учитывая, что в 1 и 3 такте самоиндукция образует из-за движения линий поля от катушки при возрастании магнитного потока противо-эдс, а во 2 и 4 тактах полезные ЭДС (линии поля движутся обратно при уменьшении магнитного потока) то для получения дополнительной энергии на катушке нужно уменьшить ее индуктивность в 1 и 3 тактах и увеличить во 2-м и 4-м тактах.
Это мощно сделать опять же различными способами.

Первый способ изменения самоиндукции или способ №3.1 - изменение количества витков катушки посредством подключения и отключения некоторого количества витков катушки за счет электронных ключей в четных и нечетных тактах работы катушки. В нечетных тактах количество витков уменьшается, отключением части из них, а в четных тактах добавляется, подключением дополнительных катушек, или витков.

Второй способ изменения самоиндукции или способ №3.2 - это использование бифилярной обмотки для уменьшения индукции в 1 и 3 тактах, и ее увеличение в 2 и 4 тактах. Для этого создается катушка состоящая из 3-х частей, первые две части связаны бифилярно (в противофазе), и их магнитные поля компенсируют друг друга, образуя бифилярную обмотку. Третья обмотка, она может быть намного меньше, подвергается действию ЭДС и создает ток во всей системе 3-х обмоток. При этом, так как противо-эдс от бифилярных обмоток гасят друг друга, то в 1 и 3 тактах индуктивность катушки и ее противо-эдс значительно уменьшены. Тогда как в 2 и 4 такте отключается та часть бифилярной обмотки, которая работала в противофазе к первичной малой обмотке, а вторая часть бифилярной обмотки и первичная малая малая обмотка создают совместную полезную ЭДС. Ввиду чего, затраты энергии в 1 и 3 тактах на создание усиленной ЭДС самоиндукции катушки в 2 и 4 тактах становятся существенно ниже, чем получение энергии на данной системе с частично бифилярными обмотками в 2 и 4

Четвертый способ

Четвертый способ создания асимметрии трансформатора - состоит в том, что аналогичная система с бифилярной катушкой и изменением ее индуктивности за счет подключения и отключения части бифилярной обмотки, действует внутри асимметричного трансформатора, как вторичная обмотка этого трансформатора.

Выводы
Таким образом, мы получили несколько способов создания асимметрии работы сил индукции и самоиндукции, позволяющих нам на катушках индуктивности, в колебательных контурах и трансформаторах получать дополнительную энергию, за счет асимметрии работы сил индукции и самоиндукции контуров, уменьшающих затраты энергии в первичных контурах и фазах индукции при работе сил противо-эдс и увеличивающих генерацию энергии во вторичных контурах и фазах работы полезных сил ЭДС.

Все эти способы в различных комбинациях могут применяться в устройствах создания свободной энергии в основе которых лежат системы индуктивностей, трансформаторов и колебательных контуров, где за счет управления индуктивностью и ее фазами и величиной индуктивности и происходит синтез дополнительной энергии. В том числе, на наш взгляд эти способы применены и в устройствах Дона Смита, Капанадхе и схемах Карнаухова-Кулабухова, изучаемых в этом разделе.

В частности, у Карнаухова-Кулабухова используется подпитка вторичного контура короткими импульсами, а так же использование бифилярной обмотки во вторичном контуре для управления его индуктивностью. Возможны и некоторые сочетания этих и других приемов.

В обычном колебательном контуре реактивные потери энергии в нечетных тактах периода (в периоде 2 полупериода и 4 такта) восполняются реактивным получением энергии в четных тактах от ЭДС самоиндукции, поэтому в сумме реактивное действие равно нулю. И действует только активное сопротивление.

Но если входе совершения тактов индукции-самоиндукции изменять индуктивность контура, то получим асимметрию действия поля в тактах. И тогда будет происходить либо получение дополнительной энергии либо ее потери на реактивных мощностях контура. Вот примерная схема перезарядки конденсатора в колебательном контуре с большей энергией во 2-м такте, за счет управления реактивной мощностью.
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Рис.1. Попытка перезарядки конденсатора в колебательном контуре LC с большей энергией, за счет присоединения к L1 дополнительной индуктивности L2 при уменьшении магнитного потока. S - ключ, управляемый контроллером. Ключ открыт только во 2-м такте.

Можно представить и симметричную схему с 3-мя обмотками и 2-мя ключами , работающими соответственно в 2 и 4 тактах.

Бифилярная обмотка как элемент управления индуктивностью катушки в фазах ее работы

Бифилярная катушка гасит электромагнитные поля индуктивности, при сохранении в ней тока, который может быть вызван некоторой небольшой дополнительной обмоткой. Что сильно понижает индуктивное сопротивление в в 1 и 3 тактах цикла работы катушки, когда действуют силы противо-эдс самоиндукции катушки. Тогда как в 2 и 4 такте эти силы становятся полезными ЭДС и поддерживают ток в катушке. В эти такты одна из частей бифилярной обмотки должна отключаться, так чтобы начала работать индукция второй части и той обмотки, что создавала первоначальный ток. В этом случае при отключении парной части бифилярной обмотки мы получаем дополнительную ЭДС от соединения ЭДС начальной обмотки, и 1/2 бифилярной катушки. Ввиду чего возрастает мощность устройства, содержащая в себе дополнительную энергию. Так как возбуждение тока в катушке происходит при малых затратах мощности, малой ЭДС и большом токе в 1 и 3 тактах. А в 2 и 4 тактах при сохранении данного тока подключается дополнительная ЭДС образующаяся при устранении/отключении части бифилярной обмотки, в 1 и 3 тактах компенсирующей индуктивное сопротивление устройства.

Рис.1. Использование бифилярной обмотки и катушки накачки во вторичном контуре трансформатора для получения дополнительной мощности и снижения противо-эдс от вторичного контура на первичном контуре.

На рисунке Рис.1 показано действие бифилярной катушки во вторичном контуре трансформатора, питаемого в первичном контуре от генератора частоты. G - генератор, R - нагрузка, S - управляемый ключ, K - контроллер управления ключом, голубым контуром выделена обмотка накачки, желтым контуром - рабочая часть бифилярной обмотки, создающая напряжение вместе с катушкой накачки в 2 и 4 тактах, красным цветом - отключаемая в 2 и 4 тактах часть бифилярной обмотки, но работающая в 1 и 3 тактах.

Черными жирными стрелками показано направление тока в катушках, цветными стрелками, направление тока в витках катушек.
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