Всем привет и с наступающим 2026 новым годом, всех с творческим успехом с крепким здоровьем и миром во всем МИРЕ. Хочу поделиться, как я сделал РЕАКТОР на солнечных батареях, который работает без солнечных лучей и работает круглые сутки очень эффектно. Система РЕАКТОРА очень проста, возбуждается он от трансформатора Т.Т. в режиме качера, на искровике не годится, я знаю, Вы скажете, это не ново, но ново в том, что качер и реактор на солнечных батареях разнесены друг от друга и батареи эти облучает излучатель в виде сетки с квадратом10 м.м. по всей площади, я использовал оцинкованную садовую сетку. Если использовать солнечные батареи на жесткой основе, то один излучатель может обслужить от 4 до 6 батарей, но они мощнее, чем гибкие, гибкие правда очень легкие, но ни ниже по мощности, но излучатель может обслужить от 6 до12 батарей. Батареи слаживаются в стопку, а между ними вкладывается излучатель. Пока все. Всего хорошего!
Всем привет, продолжу. Панели монокристалл, у меня такие:


Схема подключения классическая:
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Плюс качер с излучателем подключен к аккумулятору к 12 или 24 вольтам. Я использую две батареи по12вольт соединенные последовательно марки LiFePo4
12вольт 350 ампер час и адаптер, и инвертор два в одном с выходной мощностью рабочего режима 4,8 киловатта, такого вида:
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В чем удобства такого реактора, не надо искать солнечное место, экономия места, зашита от климатических условий, снег, дождь, обморожения, падения случайных предметов от бури и разных катаклизмов, но есть и минусы которые можно избежать. Вредное излучение, видимость для радаров, особенно для военных, у меня все находится в металлическом гараже, который заземлен, просто нужно экранировать и заземлить. Пока все. Всего хорошего.

Какой зазор между излучателем и солнечной панелью?

В притык без зазора, главное, чтоб панели находились в зоне излучений, зону можно проверить неонкой или энергосберегающей лампой.
Сколько кушает тесла-качер?

Это зависит какова Ваша схема их разновидностей много, пробуйте из простых классических схем. (Моя на 24 вольта, ток потребления до 4 ампер) в моей схеме.
Между качером и излучателем используется согласующее устройство, для стабильной работы излучателя и реактора.
gluxar
Расскажи пожалуйста, сколько такая одна батарея вырабатывает от катушки тесла - качера?

Вырабатывает столько, сколько написано в характеристике, как при прямых солнечных лучах, на полную мощь, если панели находятся в зоне излучателя, вот и посчитайте какая мощь выходит из таких четырех панелей.
Привет всем. Витки я не считаю, я просто знаю, сколько метров провода в катушке, я использую провод от старых телевизоров от петли размагничивания, длина провода в разных аппаратах где то 80 до120 метров. В свое время собирал этот ценный материал, а длину провода индуктора рассчитывал дедовским методом, хотя я сам прадед, экстра сенсорным методом и у меня получалось при 80 метрах длины провода Т.Т длина индуктора провода ровнялась 2.8÷3.0 метра, при100 метрах 3,2= 3,4 метра, при 120 метрах 3,6=3,8 метров где-то так. На чем мотать катушки это Ваше дело, я попробовал на стекле от кофейных банок, вместилось до 100 метров. Согласующее устройство индуктивно емкостное -  поместилось внутри банки. Вот так выглядит мой качер - катушка Т.Т. из кофейной стеклянной банки:
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Всего хорошего!

Arm52 пишет:
Работает такое дело нормально, и не только у gluxar,
и вот где то так:
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Здесь моно-кристалка стоит сразу за самим качером, а качер питается 24 вольтами, потребляет 0,9 А.
Нагрузка -100 ватт на саму панель.
Работает без ущерба, где то около уже N-лет
Кракодильчик (один контакт) это уходит на съём, (+маленькая схемка, которую опубликую затем); а второй контакт заземление.
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Все эти дела очень легко умощнимо.
Когда, используете панели по прямому назначению, то есть - от солнца, выход естественно динамического типа. Также и после облучения качером, всё тоже самое (никакой статики). Нагрузки по вашему желанию.
Мне задали вопрос: "какая частота качера?" отвечаю,
как обычно и более что всегда - частота 1,2 мГц.
Здесь ниже представляю вам фото облучения панельки, верхней - ёмкостью! (банкой от кофе)
стоящей на верхушке качера. То есть облучать есть возможность по-разному:
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Пусть, это как бы для - ясности будет (кому то).
Всё берется совсем не с потолка, а из множества - проведенных опытов (спотыкаясь, бывало об множество ошибок).

Схема использована (простейший случай) - такова:
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