Это вариант, который, к тому же, может создавать самые сильные магнитные поля на Земле: «взрывомагнитные генераторы» или «магнитокумулятивные генераторы» — именно на них можно получать магнитные поля, с силой индукции, например, в 2500 Тл, где само устройство будет весьма миниатюрным: около 10 килограмм весом!

Для понимания: сила этого поля будет примерно в 50 млн раз сильнее естественного поля Земли! 

Принцип действия этого устройства, в общем, заключается в следующем: сверхскоростное запирание и сжатие магнитного поля, что колоссально увеличивает напряженность поля, за наносекунды. 

Первые работы в этой области проводил ещё академик Сахаров ещё в 1950-х годах XX века, где его устройство представляло собой медную катушку, обложенную взрывчатым веществом, а выводы катушки были подключены к конденсаторной батарее. 

Для запуска устройства, необходимо было разрядить конденсаторную батарею на катушку, и после того, как магнитное поле достигло максимума, происходил подрыв заряда, которым была обложена катушка. В результате, мощное давление ударной волны от взрывчатки резко сжимало катушку, где на каком-то моменте (когда сила, давящая снаружи, становилась меньше силы сопротивления катушки) происходило разрушение катушки, вызывая высвобождение мощного электромагнитного импульса. 

Это была не единственная возможная конструкция, была вариация с электромагнитной катушкой, в центре которой располагалась полая трубка, заполненная быстродействующим взрывчатым веществом. 

Запуск устройства производился тем же способом, как и в первом варианте, где давался импульс на катушку, и, после достижения максимального магнитного поля, запускался подрыв центральной трубки. 

При подрыве этой трубки с одного из концов, она начинала расширяться наподобие воронки, постепенно замыкая витки катушки, расположенной снаружи, и, соответственно, запирая магнитный поток в оставшихся. 

Также, была разработана и вариация, где катушка была намотана поверх взрывчатого вещества, в центр которого была вставлена полая трубка. 

После разряда батареи конденсаторов на катушку, происходило намагничивание сердечника - полой трубки, с последующим её сжатием ударной волной. 

В целом, конструкций такого рода устройств было разработано довольно много.

Желающие ознакомиться с этой темой более подробно, могут обратиться, например, к книге «Магнитокумулятивные генераторы МК1 сверхсильных магнитных полей» — Долотенко М.И.
