Сама установка состоит из параллельного колебательного контура, работающего на сетевых 50 герцах. Как писал выше - трансформатор на столе, диодный мост, два радиатора с транзисторами, индуктор, разрядник, ТВС, заземление, установке не нужны, это закос под Тесла и уводят с истинного пути.
В железной банке находится обычный трансформатор (в банке в форме тор) на нужную нам мощность (300-500) ватт. Внешняя катушка (которую после демонстрации всегда разбирают) подключена в цепь резонансного контура и через нее проходит вся реактивка вращающаяся в колебательного контуре. Количество витков и сечение этой катушки подбирается опытным методом. Под витками этой катушки находится сплав редкоземельных металлов terfelon d либо galfenol. На данный момент времени это самые лучшие материалы в данном классе магнитострикционных материалов. Магнитострикция - физическое явление, благодаря которому некоторые металлы или сплавы изменяют свои габаритные размеры (микроны) в магнитных полях. Чем сильнее магнитное поле, воздействующее на эти материалы, тем больше они "расширяются". Резонанс нужен для двух действий; 1. Сократить потребление в несколько раз от инвертора. 2. Создать максимально возможное магнитное поле, воздействующее на материал. Съем производится пьезокерамикой в форме колец. Магнитострикционный материал изготовлен в форме колец совпадающих по диаметру с диаметром колец пьезокерамики. Сигнал на выходе, после пьезокерамики чистая синусоида. Съем с пьезокерамики происходит замечательно, действующие модели имеются. А так же осциллограммы, замеры, частоты.
Вот по такому принципу работают все установки Тариеля Капанадзе.
Написано сегодня: 23.04.2025г.
Эскандер.
Terfenol-D
https://rutube.ru/video/394d8744326748963eef1c00b4316445/?ysclid=mltt53yjee301476873






