Сама установка состоит из параллельного колебательного контура, работающего на сетевых 50 герцах. Как писал выше - трансформатор на столе, диодный мост, два радиатора с транзисторами, индуктор, разрядник, ТВС, заземление, установке не нужны, это закос под Тесла и уводят с истинного пути.
В железной банке находится обычный трансформатор (в банке в форме тор) на нужную нам мощность (300-500) ватт. Внешняя катушка (которую после демонстрации всегда разбирают) подключена в цепь резонансного контура и через нее проходит вся реактивка вращающаяся в колебательном контуре. Количество витков и сечение этой катушки подбирается опытным методом. Под витками этой катушки находится сплав редкоземельных металлов terfelon d либо galfenol. На данный момент времени это самые лучшие материалы в данном классе магнитострикционных материалов. Магнитострикция - физическое явление, благодаря которому некоторые металлы или сплавы изменяют свои габаритные размеры (микроны) в магнитных полях. Чем сильнее магнитное поле, воздействующее на эти материалы, тем больше они "расширяются". Резонанс нужен для двух действий; 1. Сократить потребление в несколько раз от инвертора. 2. Создать максимально возможное магнитное поле, воздействующее на материал. Съем производится пьезокерамикой в форме колец. Магнитострикционный материал изготовлен в форме колец совпадающих по диаметру с диаметром колец пьезокерамики. Сигнал на выходе, после пьезокерамики чистая синусоида. Съем с пьезокерамики происходит замечательно, действующие модели имеются. А так же осциллограммы, замеры, частоты.
Вот по такому принципу работают все установки Тариеля Капанадзе.
Написано сегодня: 23.04.2025г.
Эскандер.
Galfenol Fe83Ga17 
https://www.aone-alloy.com/sale-9106361-galfenol-fe83ga17-giant-magnetostrictive-alloy-round-bar.html

Никель металлический пруток 99.99%, диаметр 2-25 мм, длина 100 мм 8x100mm
Никелевая пластина 99,9% 1x100x100mm

Кобальт проявляет магнитострикцию — свойство магнитных материалов, которое заставляет их изменять магнитострикцию среди чистых элементов — 60 микродеформаций форму или размеры в процессе намагничивания. При комнатной температуре кобальт проявляет самую большую.
· В слабых магнитных полях магнитострикция достигает некоторого предельного значения (насыщения) и затем мало меняется при дальнейшем увеличении напряжённости поля. Это указывает на то, что магнитострикция зависит не от напряжённости поля, а от намагниченности.
· Купить:
https://bryansk.rtg-mps.ru/catalog/czvetnoj-prokat/kobalt/list-(plastina)/?ysclid=mlv39myg42389267611








