
 


В электронике существует понятие параметрического резонанса. Он возникает в случаях когда в колебательном контуре периодически меняется емкость или индуктивность. 
Одно время параметрический резонанс сильно привлекал искателей свободной энергии, но сам по себе этот резонанс не сверхединичный. Наигравшись забросили. 
Меня параметрия интересовала в другом русле. Понадобился трансформатор со сдвигом фаз токов на 90 градусов. На выходе такого трансформатора периодически возникают встречные токи, которые нужны в сверхединичных устройствах. 
Конечно сдвинуть фазы токов можно конденсатором, но в таком варианте исключена плавная перестройка, а попадать на акустический резонанс проводов нужно точно, почти как в магнитострикционный резонанс. 
Поэкспериментировав с двумя кольцами, я получил то, что нужно. Частоту генератора можно менять, а на выходе токи всегда сдвинуты ровно на 90 градусов. 
Генератор питается от 12 Вольт. Все обмотки по 20 витков. На выходе сответственно должно быть около 12 Вольт. Но вместо 12 оказалось более 60 Вольт. Прибавка по напряжению возникакт за счет периодического снижения магнитной проницаемости сердечника, что ведет к уменьшению индуктивности обмотки. 
Еще одна особенность трансформатора состоит в том, что если закоротить цепь нагрузки и снимать ЭДС с дополнительной обмотки, то потребляемая на выходе мощность мало влияет на вход. 
Конструкция трансформатора показана на рис. 2. Можно взять обычный Ш-образный сердечник и сделать в нем прорези чтобы магнитный поток не замыкася по кругу. Если сердечники подковообразные, прорези не нужны. 
Аналогичный результат можно получить при использовании двух одинаковых трансформаторов. Если вы знакомы с конструкциями Капанадзе, то на рис. 1 увидите "банку-гантель", а на рис. 2 "гранату" с трехфазным зеленым трансформатором и "мудренным" включением вторичных обмоток. 
Оба варианта дают на выходе токи со сдвигом на 90 градусов. Дальше можно понять зачем Капанадзе мотал в оба резонатора по 37 метров провода. Ровно столько нужно чтобы провод резонировал по длине на частоте 100 Гц. Акустический резонанс не полярный и его нужно возбуждать в два раза меньшей частотой 50 Гц.
