До сих пор на форуме всплывает вопрос "откуда дровишки?!"

Планета, буквально "плавает" в океане энергии.
Не ищите "волшебные частоты", они есть, но вам они вам погоды не сделают.
Всё пространство, вибрирует целым конгломератом частот, они образуют стоячие волны, которые многократно отражаются и переотражаются.
На этих частотах вибрирует планета, пространство вокруг вас, вы сами, ваши приборы и прочее.
Относительно чего вы будете их регистрировать? Где возьмёте точку опоры, что бы их измерить, если ваши приборы вибрируют в унисон с этой энергией?

Если вы будете находиться в лодке, которую несёт мощнейший поток воды на огромной скорости, то опустив в воду прибор для измерения скорости лодки относительно скорости движения воды - вы измерите 0 км/ч. Так же и вы, находясь в мощнейшем потоке энергии, измеряете 0 и говорите, что энергии нет...

Суть всех этих установок - создать такие условия, что бы обеспечить сток этой энергии.

Это не "БТГ", топливо есть, просто вы не понимаете, что это за топливо и как с ним работать.
Пока будете называть эти установками "БТГ" - никогда их не соберёте их и не настроите.

Для тех, кто зациклился на "волшебных частотах", наверняка потом будут спрашивать конкретные цифры...
Заранее отвечу, например 1 Гц.
Это мощнейшая стоячая волна, которая в своём узле, удерживает нашу планету на её орбите.
Есть ещё частота 100 Гц, которая, формирует над планетой сферу, заряженную до огромного напряжения.
Всё по классике, узел - центр планеты, ток стремится к бесконечности, напряжение стремится к 0.
В точке 1/4 длины волны (на высоте 3000 км), из-за огромной напряжённости поля - сформировалась область, которую все знают, как ионосфера.
Напряжение стремится к бесконечности, ток стремится к 0.

Здесь суть - сток энергии, за счёт разницы (перепада давлений).

В случае с СЕ установками - находясь в определённой (стабильной) области она сама, искусственно создаёт этот "перепад", за счёт ПРАВИЛЬНОЙ работы Тр.Тесла, инициируя движение энергии.
Это движение энергии, синхронизируется с частотой накачки контура в моменты его свободных колебаний, обычно через период.
Ударный импульс, смещается по времени в область движения тока.

Тр. Тесла должен работать в правильном режиме, а именно после разгона (с преодолением времени нормали) нужно резко остановить либо в положительной, либо в отрицательной области, не должно быть ни какого затухания. Только резкая остановка - это инициирует движение энергии.

Ток, о котором я говорил - ток в колебательном контуре. Там классика. Разгоняется колебательный контур, затем отключается накачка и пока он находится в свободных колебаниях - формируется строго однонаправленный импульс с Тр. Тесла.
То есть если ваша катушка Тесла, будет бестолково колебаться - не будет ни какого направленного движения энергии, вы получите тупую искрилку.
Принцип соблюдать - обязательно.
Не должно быть ни каких затухающих колебаний.
Путём "добавления" свободных частиц в момент движения тока в колебательном контуре.
По поводу установки.
Там используется 2 среды или 2 поля: электромагнитное и электрическое.
Их совмещение в строго определённый момент - даёт эффект. Там чистая классика, нет ничего из ряда вон выходящего. Многие спотыкается именно на том, что не могут создать короткий, однонаправленный импульс. А это ключ. Если среду качать синусом - та энергия аннигилируется. Нужно дать короткий импульс и резко обрубить - это предаёт конкретное направление, кинетическую энергию и запускает лавинное размножение. Тебе нужно в работающий контур, в момент движения тока, добавить частиц, которые находятся в пространстве. Так КПД увеличивается многократно.
Ответ, на самом деле всегда был на поверхности, не надо искать сакральное там, где его изначально не было.
