QEG ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ                                                                                                            3-25-2014
Система Квантовый Электрический Генератор ( QEG ) является адаптацией одного из многих проектов запатентованных  Николой Тесла электрического генератора / динамо / . Ссылается на патент  № 511916 , названный просто " Электрический генератор " ,  от 2 января 1894 (см. конце данного руководства ) . Адаптация представляет собой преобразование из линейной системы , к вращательной системе.
 QEG-прототип масштабируется для производства электроэнергии в диапазоне 10-15 кВт ( киловатт ) непрерывно , и можно его настроить , чтобы обеспечить выход либо 120 вольт или 230-240 Вольт однофазного тока . Мы также планируем в будущем проекты по предоставлению 3- фазное питания .
Срок службы устройства ограничивается только определенными сменными компонентами, таких как подшипники,  клиновые ремни , и конденсаторы.  Базовая машина должна работать безотказно (с минимальным обслуживанием ) так долго, как любой хорошего качества электро-механический прибор , например, как стиральная машина или холодильник . Усиленные механические компоненты используются в первую очередь  для надежности.
 QEG не сложное устройство , так как он предназначен (как и другие открытия Теслы ) , чтобы работать в гармонии с законами природы , а не расточительно используя симметричные двигатели и генераторы , используемые в современном промышленности.
Эффективный способ понять принцип работы QEG,  заложен в том, что это мощный, работающей на собственной резонансной частоте генератор (резервуар силовой цепи), который генерирует переменный ток высокого напряжения (от 15 до 25кв). Эти HV колебания затем преобразуются в выход переменного тока сетевого напряжения, на текущих уровнях до примерно 85 А.  В сегодняшней альтернативной терминологии энергетики, она будет называться одним из видов резонансной машины.
Схемотехника которая позволяет развивать высокую мощность в этом устройстве действительно основаны на существующих, но малоиспользуемых конфигурации питания генератора, однако, "квантовая"  часть конструкции имеет отношение к тому , как выход генератора настроен на получение  максимальной мощности. Обычные генераторы (генераторы переменного тока) потребляют больше входной мощности, чем обеспечивают выходной  мощности. Например, одна из моделей генераторов потребляет  мощности (PTO)  18000 Вт (24 лошадиных сил), а генерирует 13000 ватт выходной мощности. В QEG, потребляемая мощность используется только для поддержания резонанса в сердечнике, который использует малую часть выходной мощности (до 1000 Вт для производства 10 000 ватт),  и в процессе работы, QEG предоставляет эту мощность в  1 лошадиной силы на собственные нужды и привод двигателя . Это известно как сверхединичный эффект. Как только машина достигает резонансной частоты, она включается себя на самозапитку.
В QEG, катушки возбуждения используются для обеспечения пути проводимости посредством квантового поля (нулевой точки) в сердечник ​​генератора.  Это создаёт  эффект поляризации сердечника, что увеличивает выходную мощность в течение долгого времени. 
Джеймс М. Робитейлл
ВНИМАНИЕ
ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ QEG ПРОЕКТА
 Исправить Мир (FTW) не несет ответственности за действия других. Мы можем только предоставить вам наш опыт.  Мы обнаружили, что это очень важно, чтобы те, кто желает построить QEG для использования,  тщательно думали, были терпеливы и внимательны для общего блага.
Жители планеты Земля вступаем в новую парадигму и новый способ ведения бизнеса. В честь Николы Теслы, QEG это подарок дарованное миру, и участие FTW является строго альтруистическим.
QEG является электромеханическим устройством, и как следствие, индивидуальная безопасность для пользователя  всегда должны быть первоочередными. Поэтому очень важно, чтобы лица, производящие монтаж устройства имели большой опыт в области электро-механического оборудования. Значительный уровень знаний в квантовой физике также требуется.
ЕСЛИ ВЫ обучались традиционной физике, и не вели эту работу в течение многих лет, Вы должны сначала произвести свое исследование  с основами принцыпа работы   QEG (например, резонанс и настройка).
Электрические / Механические устройства по своей природе являются опасными. Электрические поражения электротоком могут привести к серьезным травмам, а в некоторых случаях к смерти. Механические опасности могут  привести к телесным повреждениям и в некоторых случаях к смерти.
Надлежащая проверка была применена для того, чтобы инструкции QEG были полными и правильными.  Все местные и государственные  коды электрических и механических последствий, с помощью которых QEG может устанавливаться и эксплуатироваться, не могут быть известны. И это не возможно, чтобы любые и все возможные опасности  или результаты каждой процедуры или метода были учтены.
Именно по этим причинам, что QEG должен быть непосредственно установлен под наблюдением опытного инженера-электромеханика обеспечивающего полную установку безопасно и в соответствии с местными нормами и, тем не менее, QEG устанавливается  так же, как любой коммерческий генератор  без повреждения  электропроводки.  Любой, кто использует инструкции для установки QEG (включая, но не ограничиваясь любой процедурой или методом монтажа) должны сначала убедиться в том, что ни их безопасность, ни безопасность конечного пользователя, не будут поставлены под угрозу в течение монтирования и эксплуатации QEG.
Крайне важно, понять, ЧТО ВАМ понадобится СПЕЦИАЛИСТ И Консультация специалиста по строительству QEG.
Руководство по монтажу предназначено, чтобы показать, какие технические условия  должны быть выполнены, и любые негативные последствия, которые могут привести к  ответственности человека / компании, строящей его;  FTW не дает никаких гарантий для успешной установки QEG.
Это уведомление служит для того, чтобы передать  всю серьезность создания квантовой машины, как мы хорошо знаем,  что существуют серьезные ограничительные учреждения, занимающиеся их запретом. Квантовая свободная энергия не преподавалась в университете, и большинство конструкторов  до сих пор не справились с проблемой распределения масс.  Это ваша ответственность, поэтому, чтобы убедиться, что вы строите QEG с позитивными намерениями для человечества, и обезопасить себя от юридических нападок  к FTW, HopeGirl , конструктора  и его семьи, представляет собой нарушение доброй воли и никоим образом не будет принимать в этом участие. Мы не знаем другого способа сделать это, но, надеемся  вернуться к "системе чести."
Читая это уведомление Я согласен, что:
1) Я не буду пытаться ПОСТРОИТЬ QEG если я не обладаю соответствующими навыками инженера ЕЛЕКТРОМЕХАННИКА.
2) Я НЕ поручу (ВКЛЮЧИТЬ) или установить QEG БЕЗ специалиста Электромеханика.

3) при указанных выше условиях, я могут использовать QEG указания по монтажу для ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И понимаю необходимость в БЕЗУПРЕЧНОМ его использование  на благо человечества. В интересах народа ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, я не будет пытаться неправильно использовать  или монополизировать QEG Инструкция по установке в любом качестве, и не буду пытаться  получить огромную прибыль ЗА СЧЕТ другого человека.

ВАЖНО – пожалуйста, убедитесь, что лица, собирающиеся использовать это оборудование, полностью прочитали  и поняли  эти инструкции, и любые дополнительные инструкции до начала строительства, монтажа и эксплуатации. Кроме того, мы требуем, чтобы прочитали это уведомление снова, когда вы будете готовы, чтобы собрать сердечник.
Письмо от Редактора                                                                                                                          3-25-2014
Уважаемый Строитель (Сборщик устройства QEG) , не простая задача построить QEG, и мы хотим, побудить Вас к этому, предлагая краткий трактат о важности «осознавания» в этом начинании. Многие становятся все более знакомы с Никола Тесла, его стремление открыть доступ всем людям к свободной энергии, и его неудачной попытки распространить  эту технологию в мире. Многие последовали за ним с теми же стремлениями и, оказались  подобно Тесле в тяжелом положении, им также помешали путем использования полномочий структур контроля. "Бесплатная" передача  энергии изобилует страшных историй, начиная от кражи патентов правительством, с угрозами  истребления, убийства огромного число гениальных ученых / изобретателей.
Мы все должны осознанно и непрерывно подняться над этими тираническими нарушениями, а также создавать условия для себя и своих соседей, и вновь открыть для себя законы природы, чтобы иметь возможность жить и процветать. Мы должны относиться с скептицизмом  недоверия к тому, что "сделали с нами", говоря нам, и внушая,  что мы не смогли получить свободную энергию. Мы сейчас проснулись, и мы знаем, что они лгут. Кто они? Элита для начала – преследует обогащение (часы процветания);  JP Morgan не мог поставить счетчик на энергетической карте для всего мира, и уничтожил все шансы на это, произведя  несколько жестоких нападений на репутацию и средств  к существованию Теслы, в след за этим поставил основные идеи  Теслы на путь собственного обогащения и обогащения власти - и злонамеренно уничтожил человека (YouTube: Автобиография Теслы). В то время как электрические компании сказал людям, что это  есть единственный способ получить электричество, и мы зависим от них, и это правда,  мы были лишены этой альтернативы (квантового) источника энергии в течение почти 130 лет.  Захват Морганом  энергоснабжения с тех времён не ослаб ни на миг, по сути, вы, вероятно, платите больше за электроэнергию, чем когда-либо прежде, при прочих равных условиях.
Так как же нам осуществить наше будущее сейчас, и освободить себя и будущее поколение полностью от энергетической тирании? Строительство QEG является одним из способов. Это путешествие, которое требует, чтобы Вы глубоко задумались о процессах, которые, в свою очередь, позволят расширить свои чувства, чтобы вы могли получать информацию из квантового поля сознания, или Бога, если вы предпочитаете эту ссылку. Мы считаем, что мы получили Божественное вдохновение и помощь, которая началась с горячим желанием "получить от сети", а также сделать что-то значительное для человечества. Выбор времени замечательный, потому что, на момент написания этого, вся планета в смятении, как никогда раньше, и люди должны быть не только самодостаточными, мы все должны жить согласно тому, что это хорошо для всех (Ubuntu ), и помогать друг другу для нашего дальнейшего развития как вида / планеты.
Именно с большой любовью,  QEG предлагается всему миру, и поскольку вы один из тех, кто взял на себя задачу построения, есть надежда, что это станет вашим путем  как и миссия свободной энергии для всех! Следующим шагом мы просим вас взять эту ссылку, и  до и во время строительства  слушать обсуждения здесь: http://www.youtube.com/watch?v=3FqzTW7qh2U&feature=youtu.be с HopeGirl, Ralph and Marsha Ring, Fernando Vossa and the 3D Global Network.
Я, на службе у Гайя (теория о Земле как суперорганизме) и его жителей, глубоко благодарных за  эту технологии, и возможность поделиться ею!
Valerie Robitaille
Важная дополнительная информация
Мы не профессиональные писатели или фотографы и не всегда есть возможности для документирования или фотографирования каждого шаг развития. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к уровню знаний и опыта инженера / электрика  необходимых для создания QEG очень серьезно, как мы даем их вам под этой предпосылкой. Вы откроете для себя самый современный необходимый уровень знаний механических / электрических процессов  достаточно быстро. Правильное построение QEG требует терпения и тщательности. Мы сделали несколько ошибок в развитии и дали здесь шаги, которые были успешными. Вы, вероятно, до сих пор делаете ошибки - и это будут Ваши самые большие возможности для обучения, как метод  получить больше знаний об этом виде энергии.

Перед началом постройки, определитесь с аутсорсингом, где вы сможете изготовить узлы! В США мы рекомендуем Polaris для стальной конструкции статора / ротора, и Torelco для тороидальной намотки. Как FTW продолжает расширять план распределения, мы думаем для Cicus связи по всему миру станут привычным делом и, следовательно, QEG запчасти доступны (многие люди будут делать их!)
Когда URL-адреса веб-сайта  доступны мы приводим ссылки для человека, читающего это онлайн. Вы, конечно, можете использовать свои собственные источники для материалов, но крайне важно, вы не изменяйте инструкции / запчасти здесь, если вы строите QEG. (Мы знаем, по мере накопления знаний вы откроете для себя много приложений для этой технологии.) Когда возможно мы предоставляем вам  фотографии, чтобы помочь вам визуализировать процесс. Пожалуйста, помните, что мы не профессиональные писатели мануалов. То, что мы предлагаем Вам здесь бесплатно и это наш подарок человечеству - но это идет с большой ответственностью. Познайте на столько, на сколько  вы можете, используйте проницательность и мудрость, делитесь знаниями свободно, и вы будете иметь привилегию знать секреты создания энергии от квантовой теории поля.
Мы хотели бы посвятить наш успех который мы испытали нашему первому учителю, сэру Timothy Thrapp,и WITTS Ministries, без руководством которого ни чего не было бы   доступны м так скоро. Мы признаем и чтим работу Witts благодоря которому технология перенеслась на более чем 200 лет вперёд, и надеемся, что вы будете считать заслуженным , сделать пожертвование  за его работу.
Мы также хотели бы поблагодарить нашего величайшего учителя и товарища  -  Никола Тесла. Это наша самая благодарная честь представить современные разработки квантового генератора энергии всему миру, на основе открытий Теслы, особенно в то время, когда нами людьми манипулируют и контролируют  коррумпированной энергетической экономикой. Тесла хотел, чтобы все на планете,  имели энергию. Мы продолжаем проводить его точку зрения.
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Список деталей
	Деталь
	Тип, модель # или MFG PN
	Количество

	конденсаторы
	
	

	Керамические дисковые конденсаторы
	15pF 3150 Вольт


	2

	пленочные конденсаторы
	2.5uF 2000 Вольт
	12

	
	
	

	Торцевые крышки и кожухи
	
	

	ФИБЕРГЛАС - Армированный стекловолокном слоистый пластик на эпоксидной основе (для 2 торцевых пластин).  Наш аналог – стеклотекстолит.
	G10/FR4 


	(1) Толщиной лист ½ дюйма (12,5 мм) на 3 футов (0.9144 м) на 4 фута (1.22 м)



	ФИБЕРГЛАС - Армированный стекловолокном слоистый пластик на эпоксидной основе (кожухи). Наш аналог – стеклотекстолит.
	G10/FR4 


	(2) 1/8”(3.2 мм) x 5.875” (149.23 мм) диаметр 



	
	
	

	катушки возбуждения
	
	

	Цельно литая акриловая труба
	4-3/4” OD x 4-1/2” ID, 1’ Длина
	1

	Обмоточний провод # 10 (см. сердечник генератор)
(Magnet wire)  ( синоним - обмоточный эмалированный медный провод [enameled wire], используется для намотки трансформаторов, катушек индуктивности, электродвигателей и т.д.)
	
	

	
	
	

	Клиновые ремни и шкивы
	
	

	Goodyear 4L430 V-Belt 
	GDYR_4L430
	1

	1 Паз, 3 "х 7/8" отверстие, тип А шкив (Мотор)
	AK30 x 7/8 
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	1

	1 Паз 2.50 "шкив 7/8" отверстие типа (генератор)
	AK25X7/8 
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	1

	
	
	

	Двигатель привода
	Постоянного тока PM переменной скорости, 2500 об/мин, 180V арматура, 7/8 "вал, с основанием
	1

	
	
	

	Сердечник генератора
	
	

	Спейсер блоки (Спейсер – разделитель/барьер)1-1/2 "х 1-1/2" х 4-1/2 "
	Алюминий 6061-T6 


	16

	Микалента 1,00 "х 50YD
	MICA77956X1X50 


	1

	Бондер для вала / ротора

(термостойкий вал-втулочный фиксатор)
	LOCTITE 648
	1

	7387 Активатор (используется с для скрепления)
	
	1.75oz 



	Пластина слюды NEMA 6
	36” x 36” x .030
	1

	7/8 " Трёх болтовый фланец подшипника
	SATRD205-14G 
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	2

	Обмоточный провод # 10 (диаметр 2,59 мм, сечение 5.26 мм2 )  круглого сечения  HPT или HAPT 
	Термостойкость изоляции > 180 Co
	~620’ (190 м)

	Обмоточный провод # 20 (диаметр 0,91 мм, сечение 0,519 мм2 )  круглого сечения  с импульсным экраном
	HTAIHSD 6” SPL/060-Heavy 

MW35, 73, 36

[image: image5.png]Copper
Treic Modifed Polyester
Srioid Coat-
Modifed Polyamdeimide’





Данный провод содержит 3-и слоя изоляции, второй – слой на основе оксидов, повышающий устойчивость обмоток к импульсам перенапряжения. Используется в силовых инверторах.
	~5200’ (1585 м)

	Тефлоновые трубки
	TFT20019 NA005 (Alpha Wire)
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	8 штук (31 см)


	Стеклопластиковые изолирующие трубки  для провода диаметром 2,59 мм (# 10)
	PF1308
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	8 штук (31 см)


	Белая силиконо-стекловолоконная термостойкая лента шириной 2,54 см (для наружной обмотки)
	RG48 (Intertape)
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	2 рулона

	Чёрная, высокопрочная армированная (усиленная) лента шириной 2,5 см
	60020719 (Von Roll)
	2 рулона

	Уголковый изолятор из номекса (термостойкое волокно Nomex)
	Torelco
	16

	Вал привода 7/8" диам. х 11,0" длинной со 
стандартным  шпоночным пазом 3/16 "х 3/32"

	Сталь C1045 TGP Trukey
	7/8” диаметр. x 11”

	Болты 8 дюйма (203,2 мм длинной), ¼-28 резьба, 
8 класс (для дополнительного стягивания пакета сердечника и крепления боковин)
	1050095555 (Instock Fasteners) болты стальные 
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	8

	
	
	

	Клеммы электрические
	
	

	Различные кольцевые, плоские, и
быстрого соединения наконечники и клеммы
	[image: image10.jpg]
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	Дополнительные детали
	
	

	Лабораторный трансформатор (ЛАТР) 120/240 Вольт,  0-280 Вольт выходной ток 9,5 Ампер
	Type 1520 (STACO)


	1

	Корпус для панели управления
	1456FG4BKBU (Hammond Mfg.)


	1

	Лист оргстекла для монтажа конденсаторов
2.5uF
	¼ дюйма (6 мм) толщиной , площадью 12 дюймов кв.
	1

	Распределительная коробка
	4” x 4” (примерно 100х100 мм)
	1

	Штекер (вилка) на 50 А
	
	1

	Розетка на 50 А
	
	1

	Выключатель старт/работа
	DPDT центр - выключено, 15 amp, 

240V
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	1

	Мостовой выпрямитель
	600 вольт, 25 ампер., с разьёмами быстрого подключения
	1

	Гайки
	¼" -28 класс -8
	8

	Шайбы
	¼" плоские
	16

	
	
	

	Рама и основание
	
	

	Уголок алюминиевый
	1 ½ "х 1 ½" х 4 фута. 1/8 толщиной

(38х38х1200 мм 3 мм толщиной)
	1


