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Давайте вспомним для начала от чего зависит ширина импульса шим контроллера.
1- зависит от время нарастание тока в первичной обмотке трансформатора, то есть от индуктивности первичной обмотки.
2-зависит от тока нагрузки.
3- зависит от выходного напряжения, то есть от регулировки выходного напряжения.
4-сильно зависит от питающего напряжения.
5- зависит от частоты опорного генератора. Кстати сколько есть форумов, все в основном много уделяют внимания намотки трансформатора, и я не нашел ни одного комментария где хоть раз вспомнили про частоту опорного генератора. А зря....
Почему я сделал упор на ширину импульса, потому что именно его ширину мы будем ловить что бы попытаться добиться резонанса доменов. Как я писал ранее в данной схеме используется метод «автоматической» подстройки частоты доменов феррита, то есть возникает множества частот и какие нибудь все равно попадут на нужную частоту.

И так начнем.
Нам понадобиться регулируемый стабилизированный блок питания например 1-12 вольт 0.5-1А, конденсаторы 10-500пф с шагом 5пф, конденсаторы 0.1 мк — 10 мк, резисторы 0.1ом — 1 ом , регулируемый стабилизатор напряжения на одном транзисторе, ну и километр провода 0.25 мм
Самое главное перед настройкой нужно выучить шаманский танец с бубном. [image: :laugh:]

Мотаем трансформатор.
Берем любой ш образный феррит с импульсных блоков питания, желательно с русских.
Готовим провод для намотки — свиваем 20 жил провода их нужно тщательно облудить и спаять вместе..
Мотаем первичку — 10 витков, слой изоленты и вторичку 40-45 витков (сколько влезет, потом все равно придется отматывать).
Теперь насчет экранов — экраны прибавку не дают, зря так сильно загоняются по ним люди.
Что выяснил я — при работе генератора образуется столько кратных частот, что они начинают «забивать» микросхему помехами и ее нормальная работа нарушается.
Поэтому все-же желательно в конце сделать экран (не замкнутый виток , медный) и припаять его на массу.

Отпаиваем конденсатор параллельно резистору R2 он не нужен...
отпаиваем микросхему U2 она не нужна ( о ней отдельный разговор ).
вторичку оставляем в воздухе, пока не нужна....
включаем питание +2.7 вольта, светодиоды загорятся...
переменным резистором Р1 выставляем среднюю яркость светодиодов....
включаем осциллограф к 1 ножке микросхемы U1 и долго смотрим на импульсы...
при правильной сборке схемы мы видим 2 импульса длинный и короткий...
нам нужно добиться ширины короткого импульса — 10us это предел работы микросхемы.
вначале пробуем регулировать питающее напряжение (2.6-4 вольта) — выше напряжение короче импульс....
потом в незначительных пределах попробуйте регулировать выходное напряжение резистором Р1...
если импульс все равно слишком длинный подбором конденсатора С3 добиваемся нужной ширины - ( С3 -100-900пф) регулировка частоты опорного генератора, при этом не забываем манипулировать питанием и выходным напряжением....
если импульсов слишком много и идут в хаотическом порядке — это значит микросхему «забивают» импульсы шума и нужно позаботиться о тщательной экранировки трансформатора и о правильном монтаже с хорошей массой....
Если импульс все равно длинный, то придется разбирать трансформатор и уменьшать количество витков первички до 7-8 и повторять настройку заново.

Когда первая цель достигнута очень точно замеряем выходное напряжение и напряжение питания, записываем значения.

Настройка НЧ резонанса: пляска с бубном....
теперь к вторичке подключаем конденсаторы от 0.1 мк до 10 мк больше ни чего не крутим.
И создаем таблицу потребляемого тока и выходной амплитуды.
Разбираем трансформатор сматываем 2 витка и повторяем настройку....
Разбираем трансформатор сматываем 2 витка и повторяем настройку....
Итак пока не останется во вторичке 8-10 витков...
Чем меньше шаг изменения конденсаторов, тем точнее значения...
если начинает идти сильное искажение синусоиды — значит начинает срабатывать защита по току — нужно подобрать резистор в токовой защите...
при данной настройке нельзя крутить регуляторы выходного и питающего напряжения...
Анализируем общую таблицу и выбираем оптимальное значения - например это 32 витка, 1.45 мк потребляемый ток 7mA амплитуда Р-Р 20 вольт...
на вторичку наматываем столько витков...
вторичку через диодный мост (НЧ диоды) подключаем к стабилизатору напряжения с изменяемым выходным напряжением например на одном транзисторе.....
выставляем на стабилизаторе напряжения равное точно питающему....
делаем закольцовку (минус на минус плюс на плюс)
выключаем напряжения питания....
если светодиоды тухнут через 5-10 сек, то на 0.1-.0.2 вольта прибавляем напряжения на выходе стабилизатора на одном транзисторе...
И ВСЕ !!!!

Мое мнение:
у меня были результаты, но особой стабильности я не заметил. Даже после тщательной настройки фонарик продолжает «жить» своей жизнью и его работа зависит от его настроения. Думаю при возможности повторить выпадает 1 шанс из 100 - будет зависеть не от вашего знания и опыта, а чисто от везения, но может у кого то и будут результаты по лучше?...так устроена схема — идет спонтанный набор частот, а уж попадут они в резонанс или нет это уже другой вопрос.

Еще проделал опыт — в сердечнике между Ш проложил в один слой резинку от медицинской перчатки, сердечник смотал просто изолентой и получил еще большую прибавку — спектр частот такой широкий, что захватывает акустический резонанс феррита. Но произошло изменение резонансной частоты и придется проводить настройку за ново, но после долгих плясок у меня теперь надолго пропало желание возвращаться к этому вопросу.
Так, что кто рискнет повторить настройку советую начать с резиновыми прокладками между сердечником думаю будет лучше...
удачи....
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