особенность плоского бифиляра Теслы, которую удалось обнаружить почти сразу, - это наличие собственной "любимой" частоты. Максимальный съём мощности с такой вторички на нагрузку можно осуществить, если модулировать первичный контур частотой кратной этой собственной внутренней частоте вторички. То есть, трансформатор с такой катушкой работает не совсем, как обычный трансформатор, а требует соблюдения расчётных характеристик.
